문서번호	급수운영과-20489
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
이상욱	전동근	代이승우		전결 03/31
				박기용
협 조

강남구 중대재해시설(도·송수관)현장점검 결과보고

2022. 3. 31.

강남수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

강남구 중대재해시설(도·송수관)현장점검 결과보고

관내 강남구 양재대로에 부설된 중대재해대상 시설인 1,800mm 등  도‧송수관로의 유해·위험요인 확인·점검 및 개선에 만전을 기하기 위하여 상수도시설물 현장을 점검하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 행정2부시장 방침【안전총괄과-2029(2022. 2. 4.)호】

○ 본부장 주관 현장점검 추진계획 송부【안전조사과-1116(2022. 2. 8.)호】

□ 중대재해대상 시설현황

○ 강남수도사업소 중대재해대상시설 : 도·송수관 50.35km

구분	관로(km)	밸브실(개소)	비고
계	50.35	208
도수관	9.73	26
송수관	40.62	182

□ 금회 점검개요

○ 점검일시 : 2022. 3. 31.(목) 10:00 ~ 14:00

○ 점검위치 및 시설규모 : 2개 노선 도‧송수관 등 11.5km

순번	점검 위치			시설물 규모
	노선	시점	종점	관경	연장
계	2개 노선			1,000~2,400mm	11.5 ㎞
1	도곡로~탄천	대치동 500 앞	탄천 둔치	1,000~2,200mm	6.1 ㎞
2	한강변․올림픽대로	삼성동 186-2 앞	압구정동 386 앞	2,200~2,400mm	5.4 ㎞

○ 점 검 자 : 강남수도사업소장, 급수운영과장 등 4명

○ 점검방법 : 점검코스별 순차적 육안점검

○ 점검내용 : 상수도 시설물의 균열 · 파손 , 침하 · 누수여부 등 안전상태

□ 점검현황

○ 점검노선

도곡로~탄천 (6.1 km)

(간선도로 및 탄천맨홀)

한강변·올림픽대로 (5.4㎞)

(봉은배수지 및 삼성아리수올림터)

1

2

봉은배수지 및 삼성아리수올림터

배

소

○ 점검사진

********	******************
******************	*******************

□ 결과내용

○ 안전점검 체크리스트에 의한 점검결과 : 이상없음

구분	점검사항	점검결과	비고
매설관로	도로침하, 함몰, 공동, 물고임 등	이상없음
밸브실	철개손상, 밸브실 침하 및 주변침하 여부	이상없음
봉은배수지 등	구조물 손상, 침하 여부 등	이상없음

□ 향후계획

○ 점검 중 유해·위험요인 발견 시 즉시 조치

- 지속적인 현장점검을 통한 유해·위험요인 등 사전발견 및 조치시행

붙임  상수관로점검표 1부.  끝.