코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	보도공사장 점검을 위한 품질 및 안전관리 철저 안내

1. 시민의 보행안전을 위하여 많은 노력과 관심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 서울시의「보도블록 10계명」발표 이후 보행자 중심의 정책에 따른 보도공사 설계지도 점검과 공사장 상시점검 시행으로 보도공사장 관리부실 및 보행자 권리침해 관행 등이 많이 개선되었다고 평가를 받고 있으나, 최근의 중대재해처벌법 시행과 더불어 공사장 품질 및 안전관리 개선에 대한 시민의 요구와 기대에 대한 부응이 더욱 요구되고 있는 시기입니다.

3. 이에 자치구 보도관리 부서에서는 다음 사항을 중점적으로 관리하여 주시고, 보도공사 관계자(기관)의 교육과 안내, 관련부서 협의, 시설물 관리 인수인계 등 보도 관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 보도공사 품질관리 철저

- 보도공사 참여자(현장대리인, 작업자 등)의 보도포장 전문 기술 교육 이수 여부 사전 확인

- 기층 및 모래안정층, 줄눈재 포설 전 골재 품질확인(기준미달 반입불가)

- 경계석 설치 전 거푸집 설치, 앞채움 기초 콘크리트 시공 폭(10㎝) 준수, 미끄럼 저항기준 적합 자재사용, 줄눈간격(5~10㎜) 준수, 횡단보도 경사석 연장 확대(1→2m) 적용

- 측구 설치 전 기초 바닥면 다짐 및 고르기, 거푸집 설치, 물고임 없도록 종·횡단경사 관리, 콘크리트 물타기 금지, 수축·팽창줄눈 시공, 타설 후 습윤양생 철저

- 블록포장 자재 검수(시험성적서, 돌기 유무 확인) 철저, 블록간 줄눈간격(2~3㎜) 유지 및 모래충진 철저, 평탄성 확보, 조각블록 사용금지, 블록 절단시 전동절단기 사용 등

- 보도상 시설물(볼라드, 가로등, 전주, 각종 지주 등) 기초부분 주변 국부 다짐 및 포장마감의 처리가 불량한 부분은 우선적으로 정밀시공(공장제작 마감자재 사용 등) 철저 이행

- 장애인 점자블록 설치기준 준수(감독관 시공지도 및 확인철저)

- 보도공사 실명제 표지 설치의무 대상 공사의 이행 여부

○ 공사장 안전관리 철저

- 현장 관리자 상주하여 안전관리 및 시민 불편사항이 없도록 조치 철저

- 임시보행로 확보 및 동선안내(표지판 등) 철저, 보행안전도우미 배치(임무준수), 작업공간 안전펜스 및 가림막 설치, 보행매트 및 횡단발판 설치, 자재·장비류 폐합관리, 발생폐기물의 즉시 반출, 줄눈모래 채움 후 남은 모래는 깔끔하게 청소

- 상하수도, 전기, 통신, 가스 등 굴착공사의 복구 구간의 이상 여부 점검

4. 향후 서울시(보행정책과) 보도공사장 점검 시 시공 불량 및 안전관리 부실 등으로 인한 인사상 또는 행정상 불이익(벌점, 과태료부과 등)을 받지 않도록 법령 및 규정 숙지, 현장 관리에 적극 협조 부탁드립니다.

※ 자치구에서는 보도공사와 관련된 부서(하수, 주택, 건축, 도시계획, 도시정비, 공원녹지, 교통행정, 기타 관련 부서와 유관기관 등)에 전파

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(도로과,토목과,도로관리과,도로시설과)
주무관	최재훈		보도관리팀장	유은중		보행정책과장	04/01
김인숙
협조자
시행	보행정책과-20546	(	2022.04.01	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사, 1동 6층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2394	/전송	02-2133-1052	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개