문서번호	인력개발과-20974
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	후생팀장	인력개발과장
박준우	최민수	04/04
		공병엽

- 서천 연수원 -

흡수식 냉·온수기 저녹스버너 및 배관 설치 공사 계획

2022. 4.

인력개발과

- 서천 연수원 -

흡수식 냉·온수기 저녹스버너 및 부대기기 설치 공사 계획

미세먼지 저감을 위해 대기오염물질 배출 허용기준이 강화됨에 따라 서천 연수원의 흡수식 냉·온수기 연소방식 등을 개선한 저녹스버너를 설치하여 법적 허용기준 준수에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 「대기환경보전법」제2조제11호 및 시행규칙 제5조(대기오염물질배출시설)

‣ 시간당 증발량이 2톤 이상 이거나 열량이 1,238,000kcal/h 이상인 흡수식 냉·온수기(보일러 열량과 합산)가 대기오염물질 배출시설로 포함되어 대기오염방지시설(저녹스버너) 설치 필요

Ⅱ		시 설 현 황

ㅇ 위    치 : 충청남도 서천군 서면 월호리 621

ㅇ 부지면적 : 97,684㎡(대지 43,241㎡, 임야 54,443㎡)

ㅇ 규    모 : 지하2층∼지상4층(4개동), 연면적 18,925㎡, 주차 164면

ㅇ 객 실 수 : 151실(24평 30, 16평 38, 12평 68, 4평 15)

ㅇ 준 공 일 : 2007. 6. 26.

	〈 흡수식 냉·온수기 현황〉
□ 설치위치: 다산관 PIT층(지하 설비층) □ 경과년수: 14년 (2대) □ 용 도: 연수원 냉방 및 난방 □ 설비현황: 조작반, 연소장치(교체대상), 흡수기, 증발기, 열교환기 등 □ 냉·난방능력 : 453,600 kcal/h·대

Ⅲ		추 진 방 향

ㅇ 흡수식 냉·온수기 배출허용기준 개정에 따라 질소산화물 등 기준치 이내로 관리가 필요하여 일반버너를 저녹스버너로 교체 추진

ㅇ 안정적인 흡수식 냉·온수기 가동으로 연수원 이용객 편의 증진 및 쾌적한 환경 조성

ㅇ 관련설비를 적기에 교체함으로써 관련법령에 따라 적합하게 유지관리

Ⅳ		추 진 계 획

ㅇ 사 업 명 : 서천연수원 흡수식 냉·온수기 저녹스버너 및 배관 설치 공사

ㅇ 소요예산 : ********************

ㅇ 공사범위

- 기존 흡수식 냉·온수기의 일반버너(유류)를 저녹스버너(가스)로 교체

- 가스사고 예방 차단기 및 경보기 설치

- 가스배관 설치 공사

ㅇ 공사기간 : **********

ㅇ 계약방법 : ****

- 업 체 명 : *******

- 관련법규 : 「지방계약법」시행령 제25조제1항제5호가목 및 제30조제1항제2호

- 사    유 : 금액이 소액이고, 법적 기준치 준수를 위한 전문업체의 신속한 공사 필요

ㅇ 예산과목 : 행정국 인력개발과, 인적자원 역량강화, 수련원관리사업, 연수원 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		향 후 일 정

ㅇ 계약체결	‘22. 4. 5.~4. 11.

ㅇ 공사시행	‘22. 4. 12.~5. 9.

ㅇ 준공검사 및 처리	‘22. 5. 10.~5.16.

붙임  1. 설계내역서 및 견적서 각1부.

2. 공사 시방서 1부.

3. 업체 서류 1부.  끝.