	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획수정 보고(후암)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1619(2022.3.10.)호 「2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획」

나. 후암119안전센터-1097(2022.4.4.)호 「2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설

일제 조사·정비 자체 계획(후암)」

2. 후암119안전센터 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체계획을 아래   와 같이 수정 보고합니다.(팀별 대상처 변경)

가. 조사일정 및 방법: 4월 6일~ 4월 22일 중 팀별 3일(기간중 일정 변경 가능)

일정 방법	4월
	6일 (수)	7일 (목)	8일 (금)	13일 (수)	14일 (목)	15일 (금)	20일 (수)	21일 (목)	22일 (금)
주간근무자 출장 (13시 30분~17시 30분)	2팀	2팀	2팀	3팀	3팀	3팀	1팀	1팀	1팀
야간근무자 초과근무 (13시 30분~17시 30분)	1팀	3팀	1팀	2팀	1팀	2팀	3팀	2팀	3팀

나. 대    상: 소화전387개소(지상식96개,지하식285개,저수조6개) , 비상소화장치36개소

※대상별 조사자 붙임2 참조

다. 조사시 주의사항

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용(마요네즈 등)

2) 제수변 급격한 개폐금지-적수(녹물) 발생 방지

(동영상적극활용/웹하드-용산소방서-재난관리과-대응총괄팀-일제조사요령동영상.mp4)

3) 다용도 소화전(제수변) 조사금지

3. 행정사항

가. 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 고장발생 문서 보고 및 119행정정보시스템에 수정 입력

나. 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

다. 바로보임 반사판 설치 필요 소화전 제출(팀별 7개)

라. 노후·고장 소화전 및 보온·도색 소화전 조사

마. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 보수 대상 조사(대상 있을시)

바. 2건 이상 불법 주정차 단속 (소방차 진입곤란·불가지역 1건, 소방용수시설 주변 1건)

사. 119행정정보시스템과 실제 고장현황이 다를경우 고장발생보고서를 반드시 첨부하여 보고(고장->사용가능 변경 포함)

아. 4월 27일(수)까지 완료보고.

붙임   1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사 계획 1부.

2. 대상별 조사자 1부.

3. 일제 조사 요령 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 소방용수 현행화 방법 1부.

6. 관련 법령 및 규정 1부.

7. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

8. 소방용수 일제조사 결과보고 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	최민호		2팀장	윤경언		센터장	04/04
오양근
협조자
시행	후암119안전센터-20233	(	2022.04.04	)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34, 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02********	/	mino82@seoul.go.kr	/	부분공개(7)