문서번호	도로시설과-20637
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
이용호		이용구	04/05
			임대운
협조	도로시설팀장		조창길
	도로기전팀장		신용휴

“도로사업소 성과평가” 관련

2022년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

안전총괄실

(도로시설과)

“도로사업소 성과평가”관련

2022년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

도로사업소 성과평가 관련 도로시설물(기전시설 포함)에 대한 자체 안점검검을 통해 평가의 변별력 제고와 시설물 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		도로시설물 현황

□ 관리주체별

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스
계	599	21	237	83	41	36	117	50	8	6
도로시설과(공단)	168	1	59	22	31	4	36	1	8	6
교량안전과	53	20	19	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	378	-	159	47	10	32	81	49	-	-

□ 사업소별

○ 토목분야

(단위 : 개소)

구 분		계	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개구조
계		378	159	47	10	32	81	49
도로사업소	동부	43	25	1	-	3	13	1
	서부	75	30	14	2	6	11	12
	남부	59	16	8	2	7	12	14
	북부	86	42	9	-	8	10	17
	성동	50	24	9	-	3	13	1
	강서	65	22	6	6	5	22	4

○ 기전분야 : 기계․전기․방재시설이 설치된 시설물

(단위 : 개소)

구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터 널	지하차도	경관조명
계	368	20	159	47	10	32	81	19
동 부	52	5	25	1	-	3	13	5
서 부	70	4	30	14	2	6	11	3
남 부	53	4	16	8	2	7	12	4
북 부	69	-	42	9	-	8	10	-
성 동	57	4	24	9	-	3	13	4
강 서	67	3	22	6	6	5	22	3

Ⅱ		세부점검 추진계획

□ 점검대상

○ 토목분야 : 총 378개소

- 일반교량 159, 고가차도 47, 입체교차 10, 터널 32, 지하차도 81, 복개구조 49

○ 기전분야 : 총 368개소

- 한강교량 20, 일반교량 159, 고가차도 47, 입체교차 10, 터널 32, 지하차도 81, 경관조명 19

□ 점검 횟수 및 시기

○ 점검회수 : 연 2회(상반기 1. 하반기 1)

- 도로사업소 성과평가 시기(연 2회 : 상반기 1, 하반기 1) 고려 실시

○ 점검시기 : 4~5월(4.11 ~ 5.13.),  10월(10.4 ~ 10.28.)

- 점검시기는 사업소 정기안전점검 및 취약시기(설, 해빙기, 우기, 추석, 겨울철) 등   안전점검과 가능한 겹치지 않도록 필요시 조정가능

□ 점검방법

[토목분야]

○ 정기안전점검 수준의 점검

- 부재별 점검체크리스트에 의한 점검(붙임 1. 참조)

○ 조별 2개 사업소 분담 점검

- 1조 : 동부, 남부

- 2조 : 북부, 성동

- 3조 : 서부, 강서

○ 점검조 편성 : 3조(3,4인/조)

************************

*****************************

*****************************

○ 점검자 : 각 팀장 및 팀원

- 점검자는 현안업무을 감안하여 조별 탄력적으로 편성 운영 (2인 1조)

-  객관적인 점검(평가)을 위해 사업소 담당자와 사전 일정 협의 후 합동점검 실시

○ 샘플점검

- 점검대상 시설물 선정(안전등급 “B” 이하)

▹ 시설물 종류 : 3개 종류 시설물(교량, 지하차도, 터널)

▹ 사업소별 점검대상 : 총 10개소(교량 5, 지하차도 3, 터널 2)

(단위 : 개소)

점 검 조		1 조		2 조		3조
도로사업소		동부	남부	북부	성동	서부	강서
전 체		43	59	86	50	75	65
점검 시설물	계	10	10	10	10	10	10
	교 량	5	5	5	5	5	5
	지하차도	3	3	3	3	3	3
	터 널	2	2	2	2	2	2

[기전분야]

○ 세부 점검내용 및 항목에 의한 점검(붙임 2. 참조)

- 체크리스트 점검표에 의한 점검(붙임 3. 참조)

○ 샘플점검

- 사업소별 5개소 선정 시설물 점검(지하차도 침수위험 3등급 포함)

○ 점검조 편성 : 도로사업소별 2인 1조

사업소	동부		서부		남부		북부		성동		강서
***	***	**	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

○ 점검자 : 팀장 및 팀원(기계 및 전기직)

- 점검자(2인 이상)는 현안업무를 감안하여 조별 탄력적으로 편성 운영

Ⅲ		주요 점검 및 확인사항

□ 도로시설물(교량, 지하차도, 터널) 분야

○ 포장면 관리상태

- 소성변형, 균열, 침하, 손상(소파, 포트홀 등) 및 노면수 고임 등

○ 배수시설 관리상태

- 배수관, 배수구 주변 파손, 이물질 막힘 등 청소 여부

○ 구조물 균열, 누수 및 파손, 손상 등

○ 도로 안전시설 및 부속시설물 파손 등

□ 기전분야

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부

- 소방시설(옥내소화전, 자탐설비) 작동점검 및 종합정밀점검 시행

○ 지하터널 배수설비 이상 유무

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상가동 여부

○ 도로시설물 조명설비 이상 유무

- 분점함 누수차단기, 부점등, 글러브 파손 등 정상작동 및 유지관리 정적여부 등

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 지적사항 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

○ 구조적 안전에 영향를 미치는 중대사항은 즉시 보고

○ 정비에 상당한 시일이 요구되는 경우 조치계획 수립 등 개선방안 마련

Ⅴ		행정사항

□ 점검결과(도로시설과)

○ 보고서 조별 작성

○ 지적사항 해당 도로사업소에 통보 조치 요구

○ 도로사업소 성과평가시 반영

□ 점검협조(도로사업소)

○ 안전점검에 필요한 관련자료(설계도서, 안전점검 이력 등) 협조

○ 도로시설과 점검자 연락시 사전 일정 협의 및 현장 합동점검 실시

붙임 :  1. 점검 체크리스트(토목분야) 1부.

2. 세부 점검내용 및 항목(기전분야) 1부.

3. 점검 체크리스트(기전분야) 1부.

4. 점검결과 보고서(토목분야) 1부.

5. 점검시설물 및 담당자 현황 1부. 끝.

5. 붙임5) 점검 시설물 및 담당자 배치 현황 1부.