문서번호	연구지원부-20676
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
오금석	박정우	04/05
		김창현
협 조
	총무팀장		박노정

`22년도 신관동 공조기 필터 교체 계획

2022. 04.  .

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

`21년도 신관동 공조기 필터 교체 계획

신관동의 중앙공급 냉난방설비인 공조기에 설치되어 있는 필터를 교체하여, 쾌적한 실험실 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ	공기조화기 설치 현황

□ 신관동 냉난방 설비용 공기조화기 시설 현황 : 7대

호기	설치년도	위치	시설 용량	설치대수	비고
AHU-1	2011	신관 지하1층	69,228/39,290CMH	1
AHU-2	2011	신관 지하1층	37,740/29,114CMH	1
AHU-3	2011	신관 지하1층	40,930/24,410CMH	1
AHU-4	2011	신관 지하1층	24,610/21,357CMH	1
AHU-5	2011	신관 지하1층	39,240/35,883CMH	1
AHU-6	2011	신관 지하1층	27,430/19,574CMH	1
AHU-7	2011	신관 지하1층	28,260/23,763CMH	1

□ 동물실험실 특수공조설비(BL2,BL3, 10대)

호기	설치년도	위치	시설 용량	설치대수	비고
AHU-S1	2011	신관 지하1층	13,000 / 13,000CMH	2	동물실험실
AHU-S2	2011	신관 옥상B	4,700CMH / 7HP	2	BL2
AHU-S3	2011	신관 옥상B	8,200CMH / 13HP	2	BL3
AHU-S4	2011	신관 옥상A	15,200CMH / 21HP	2	BL3
AHU-S5	2011	신관 옥상A	6,400CMH / 10HP	2	BL2

□ 본관 공조설비(7대)

호기	설치년도	위치	시설 용량	설치대수	비고
AHU-M1	1989	본관 관리동	16,500CMH	1	노후, 미사용
AHU-M2	1989	본관 연결동	9,200CMH	1	철거
AHU-M3	1989	연구동 1층	29,500CMH	1	철거
AHU-M4	1989	연구동 2층	31,000CMH	1	철거
AHU-M5	1989	연구동 3층	27,000CMH	1	철거
AHU-M6	1989	연구동 4층	31,500CMH	1	철거
AHU-M7	1996	연구 증축동	45,000CMH	1	노후, 미사용

Ⅱ	공기조화기 필터 교체 대상

□ 신관동 냉난방 설비용 공기조화기

호기	시설 용량	설치대수	필터 설치 수량				비고
			프리필터		미디움필터
			594*594	594*287	594*594	594*287
합 계		7대	62	10	62	10
AHU-1	69,228/39,290CMH	1대	**		**		교체대상
AHU-2	37,740/29,114CMH	1대	**		**		교체대상
AHU-3	40,930/24,410CMH	1대	**	*	**	*	교체대상
AHU-4	24,610/21,357CMH	1대	*	*	*	*	교체대상
AHU-5	39,240/35,883CMH	1대	**	*	**	*	교체대상
AHU-6	27,430/19,574CMH	1대	*	*	*	*	제외
AHU-7	28,260/23,763CMH	1대	*	*	*	*	제외

□ 본관 공조설비(7대)는 노후화로 인하여 철거 또는 미사용중임으로 제외

□ 특수공조설비(BL2,BL3) 10대는 해당 부서에서 유지관리용역으로 관리중임

□ 신관 공조6~7호기는 상태가 비교적 양호하여 금회 교체에서 제외(하반기 교체)

Ⅲ	세부 추진 계획

□ 교체시기 : 연 2회 교체(4월, 10월)

□ 금회 교체내용(상반기)

- 프리필터 : 72개******************************

- 미듐필터 : 72개******************************

□ 교체방법 : 필터 제조업체로 하여금 물품납품 및 교체작업 병행 실시

철거된 필터 폐기처리 포함

□ 구매방법 : 상·하반기 교체시마다 법인신용카드 결재

Ⅳ	예산 계획

□ 소요예산 : *******

□ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설유지관리, 공공운영비.  끝.

Ⅴ	기대효과

□ 실험실내 쾌적한 난방 공급으로 근무직원 업무 효율성 향상

□ 필터 납품·교체·폐품처리를 동일업체로 하여금 처리토록 함으로서, 업무 효율성 증대 및 품질보증 도모.    끝.