문서번호	시설관리과-20927
결재일자	2022. 4. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장
송종학		04/07
		이규희
협조

2022년 원인자 누수 제로화 추진계획

2022. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

2022년 원인자 누수 제로화 추진 계획

각종 공사 현장에서 발생할 수 있는 상수도관 손괴를 최소화하여 주민의 불편을 예방하고 유수율 향상에 기여하고자 함

1		과년도 원인자 누수 발생

▣ 원인자 누수 현황

연 도	2018	2019	2020	2021
누수건수	554	498	566	476
원인자누수건수	72	38	49	33
비 율(%)	12.9	7.6	8.6	6.9

○ 2018년도 원인자 누수발생이 일시적 증가 추세를 보였으며, 2020년대비 16건 감소(-1.7%)함

○ 최근 3년간 원인자 누수발생은 누수대비 7~8%정도 발생함

▣ 원인자 유형별 현황                       (단위:건)

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 2021년 손괴 원인자 누수발생의 대부분이 하수도공사 현장 및 건축공사현장에서 발생

○ 하수도 현장은 2021년 급증하였음

▣ 80mm 이상 누수발생 현황

***	****	****	****	****
*******	**	**	**	**
**************	**	*	*	*
******	***	***	***	***

○ 원인자 발생 유형별

- 도시기반시설본부 1건, 구청 2건, SH공사 2건, 한강사업본부 1건, 개인 2건

- 대부분 유관기관에서 발생(75%)

2		원인자 누수 방지대책

▣ 대형공사장 주변 상시 순찰활동 및 안전점검 강화

○ 지하철 공사구간 노출관로에 대한 중점관리활동 강화

공구명	위치	관종	구경(㎜)	연장(m)	부설년도	비고 (공사기간)
별내선(8호선)	8호선암사역~롯데캐슬퍼스트아파트	DCIP	300~800	749	1981~ 2021	'20. 7 ~ '23. 9.

○ 분기별 1회 이상 협조공문 발송

▣ 재개발·재건축 지역내 상수도관 관리 강화

○ 재개발 지역주변 누수탐지활동 강화

○ 재개발․재건축구역 상수도시설물 보호를 위한 점검관리표 작성관리

▣ 대형 공사현장 공사관리 감독 강화

○ 원인자 이설 승인시 시공사로 하여금 현장에 상수도 건설사업관리기술자 의무배치토록 이설 승인 조건 부여 및 준수여부 확인

○ 유관기관으로부터 중․대형상수도관(D=400㎜이상)의 이설협의 등 업무협의가 있을시는 상수도 경력이 풍부한 7급이상의 담당자를 지정 관리

○ 사업소에 배치되어 있는 건설사업관리기술자을 공사현장에 수시 입회토록 하여 공사장 관리감독 이행

○ 자치구 및 도시기반시설본부 등 대형공사 현장 시행처에 상수도관 손괴 예방을 위한 준수사항 이행토록 정기적인 협조공문 발송

▣ 소규모 신축공사장에 대한 손괴 예방 홍보활동 강화

○ 건축 협의 시 상수도관 손괴 예방 주의 사항을 포함하여 홍보강화

○ 소규모 신축공사장의 터파기 공사시 순찰 및 손괴예방 지도관리 강화

○ 폐전된 계량기는 신속하게 분기점 폐쇄하여 철거 중 2차 사고 예방

끝.