문서번호	원수관리과-20253
결재일자	2022. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	04/08
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			이생기
	주무관			이정호

취수장 염소시설 공정안전관리(PSM)

자율안전진단 실시계획

2022. 04.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 염소시설 공정안전관리(PSM)

자율안전진단 실시계획

우리 강북통합취수장 공정안전관리(PSM) 대상 염소시설에 대하여 아래와 같이 자율안전진단을 실시 중대재해 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

○ 법률적 근거 :「산업안전보건법」제46조 제1항 제2항

○ 중부지방고용노동청(수도권중대산업사고예방센터)광역중대재해관리과 - 2539(2022. 4. 4.)호 ........ 【붙임1 문서 참조】

- 2022년 1월「중대재해처벌법」시행에 따라 고용노동부에서 법 제정 취지에 따라 안전보건관리체계 구축 이행토록 지속적 지도·점검 추진

- 이에따라 중부지방고용노동청에서 PSM 이행상태 점검을 불시 기획 감독으로 전환하여 실시할 예정

- 다만, 안전관리체계 구축을 위해 “자율안전진단”을 실시하고 제출하는 경우 불시 기획 감독을 대체 할 예정,

- 우리 취수장은 “자율 안전진단” 시행 계획을 중부지방고용노동청에 제출,  불시 기획 감독 대상 사업장에서 제외 시키고자 함.

Ⅱ		추진대상

○ 사업장명 : 서울강북아리수정수센터 통합취수장

○ 대상자료 : 공정안전보고서(공정안전자료) .... 2021년도 승인

	염소시설 공정안전보고서(PSM) 승인 경과
- 공정안전관리보고서(PSM) 작성 추진계획 수립 : ‘20. 3. 27. - 공정안전관리보고서 서류심사 “적합 ”(산업안전보건공단) : ‘21. 3. 16. - 공정안전관리 현장 확인 조건부 “적합”(산업안전보건공단): ‘21. 4. 29. - 공정안전관리제도 시행(산업안전보건공단 공문서 접수) : ‘21. 5. 6. - 조건부 지적사항 개선완료(산업안전보건공단에 제출) : ‘21. 7. 2.

○ 대상물질

품 명	사용량	허가량		용도
염소(99.5%)	23,568㎏/일	강북,뚝도	88톤	수돗물 원수 소독 (전처리)
		구의	24톤
수산화나트륨(20%)	10㎏/일 (순환용)	강북	8㎥	중화제 (염소 누출 사고 시 사용)
		뚝도	8㎥
		구의	8㎥
암모니아수(2%)	1㎏/월	-		염소가스 누출 점검용

○ PSM대상 건축물 현황

강북·뚝도 계열	구의 계열	용도
		염소 저장실, 기화기, 투입기, 중화설비 설치
건축 연면적 : 820㎡	건축 연면적 : 420㎡

○ 주요설비 설치현황 ......【붙임2 세부현황 참조】

(단위 : 대 · 식)

설비명	총계	강북계열	뚝도계열	구의계열	비고
기화기	6	2	2	2
진공조절기	6	2	2	2
투입기	9	3	3	3
인젝터	9	3	3	3
급속분사교반기	4	-	2	2
중화장치	3	1	1	1

Ⅲ		세부 추진계획

○ 사 업 명 : 취수장 염소시설 공정안전관리 자율안전진단

○ 진단업체

- 업체명 : (사) 한국안전보건협회(대표자 : 최#석)

- 소재지 : 서울 금천구 가산디지털1로 100(303~305호),(가산동, 가산골드타워)

- 지정번호 : 서울지방고용노동청장 제2021-100005호

- 대행 지정지역 : 전국(안전진단기관(일반))

○ 업체 선정방법

-「산업안전보건법」제48조제1항 규정에 따라 고용노동부장관의 지정을 받은 안전보건진단 기관(고용노동부 홈페이지 안전보건진단기관)중 진단 수수료를 조사하여 가격이 저렴한 업체 선정

○ 추진일정 : 2022. 4. ~ 6.

- 2022. 4.  7. ~ 4. 15.  : 계획수립 및 자료준비

- 2022. 4. 20.  : 자율안전진단 시행 계획서 제출(중부지방노동청)

- 2022. 4. 18. ~ 4.  30.  : 자율안전진단 실시

- 2022. 5.  2. ~  6.  30. : 진단 결과서 수령 및 개선권고 등 개선

○ 사 업 비 : 금2,970,000원(금이백구십칠만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 지출방법 : 원수관리과 법인카드 결재

○ 진단결과 개선권고 사항 등 개선계획

- 경미한 사항 : 자체 즉시 개선

- 예산이 수반된 사항 : 수선유지비 등 예산 범위에서 개선하고 사업비 등이 부족시에는 2023년 예산 확보하여 개선

Ⅳ		추진효과

○ 우리 취수장 염소시설 공정안전관리(PSM) 이행을 객관적으로 진단, 진단 결과 부적합 사항을 개선하여 중대재해 예방

○ 유해가스로부터 쾌적한 작업 환경을 조성하고, 안전보건관리 체계를 구축하여 지속적인 안전문화 확산

붙임  1. 자율안전진단 실시계획 제출 요청서(중부지방고용노동청) 1부.

2. 강북통합취수장 염소투입설비 주요장비 설치현황 1부.

3. 안전보건진단기관 현황 및 지정서 사본 1부.

4. 안전진단 수수료 산출기초조서 1부.  끝.