문서번호	시설관리과-21043
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김성준		송종학	04/11
			이규희
협조
	급수운영팀장		代양봉우

2022년 재개발·재건축 정비사업 구역 내

상수도 시설물 점검계획

2022. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

2022년 재개발·재건축 정비사업 구역 내

상수도 시설물 점검계획

재개발·재건축 정비사업 구역 내에 대한 상수도 시설물의 체계적인 관리 및 순찰·점검 강화로 상수도 신뢰 및 유수율 제고에 기여하고자 합니다.

□ 추진방향

○ 정기적인 순찰·점검으로 누수 등 안전사고 사전 예방

○ 폐전 접수 시 계량기 철거 후 플러그 설치로 도수 방지

○ 공급량 감소로 인한 과수압 장지를 위해 적정수압 유지

1		재개발 · 재건축 현황

□ 총 관리대상 : 12개소

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가	착 공
계	12	0	4	8
송파구	4	0	2	2
강동구	8	0	2	6

○ 송파구(4개소)

- 관리처분계획인가(2): 미성·클로버, 잠실진주

- 착공(2): 거여2-1구역, 문정동 136일대

○ 강동구(8개소)

- 관리처분계획인가(2): 천호3구역, 천호4구역

- 착공(6): 신동아1·2차, 둔촌주공, 천호1구역, 천호2구역, 성내3구역

2		점검계획

□ 사업소 자체점검 계획

○ 점검시기: 분기별 1회(4, 6, 9, 12월)

- 1분기 지연사유 (유수율 평가 기준 확정 지연에 따른 계획 수립 연기)

○ 점검대상: 12개소

- 착공(8개소): 진행사항 등 점검

- 관리처분인가(4개소): 집중관리대상 – 이주 및 철거 진행중인 현장

○ 점검자: 지역 담당 등

구 분	부서별 점검분야
급수운영과	상수도 시설물 관리(누수, 분기점 폐쇄 등)
시설관리과
현장민원과	봉인 및 플러그 설치현황
요 금 과	부정급수 실태 및 수도계량기 업종 적용 적정 여부

○ 주요 점검내용

【시설물 관리분야】

- 사업구역 및 인근 도로 누수발생 여부

- 이주가 완료된 지역의 배수관 분기점 폐쇄 여부

⇒ 급수 기능이 없는 배수관은 분기점에서 폐쇄 조치

- 이주 진행중으로 배수관 폐쇄가 불가한 경우 안전표시(현수막 등)

【부정급수, 플러그 점검분야】

- 부정급수(도수) 여부 확인

- 계량기 봉인탈락, 계량기 손·망실 여부 확인

- 계량기 철거 및 플러그 설치 여부 확인

- 공사현장에 사용중인 계량기 업종이 일반용으로 적용되는지 여부 등

□ GIS시스템 입력 계획

○ GIS시스템 주요 입력 사항

구 분	기본 정보	세부 추진사항				비고
		협의	순찰/점검	철거/폐쇄	폐전
사업시행인가	○	○	×	×	×
관리처분인가	○	○	○	×	○
착 공	○	○	○	○	○

- 사업 단계별 세부 추진사항 입력 항목

· 사업시행인가: 협의 사항(1개 항목)-인가 공문 접수 후 1개월 이내

· 관리처분인가: 협의, 순찰/점검, 폐전 사항(3개 항목)-수시 입력

· 공사 착공: 4개 항목-착공 공문 접수 후 1개월 이내

3		점검결과 조치

○ 분기점 미폐쇄는 폐쇄 완료하도록 조치

○ 플러그 미설치 봉인탈락 등 경미한 사항은 즉시 조치

○ 부정급수 등은 과태료 부과 처분 등 조치

○ GIS시스템 진행단계 및 점검결과 입력조치

4		행정사항

○ 사업시행인가 및 관리대상 변경사항 발생시 GIS에 입력 조치

붙임  1. 2022년 재개발·재건축 정비사업 현황 1부.

2. 상수도 시설물 안전점검표 1부.  끝.