“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	영등포2정수장 활성탄지 유입부 오존거동 심층 진단 계획 알림

1. 생산관리과-1102 ('22.2.4)호및 22.4.12 관계자회의 관련입니다.

2. 영등포정수센터 활성탄지내 적정 오존농도 유지 및 대기 오존의 법적 안전성 기준 확보를 위하여 추진 중인 활성탄 흡착지 대기오존 저감 시설 개선 사업 추진 관련하여

3. 오존저감 시설개선 이전 추가적으로 활성탄지 대기 오존 농도 심층 진단을 아래와 같이 추진코자 하오니 공정운영 및 진단관련 사전 작업에 철저를 기하여 주시기 바라며. 관련부서는 진단에 침여하여 주시기 바랍니다.

○ 심층진단 추진계획

- 진단내용 : 활성탄지 유입수로 → 활성탄지 유입부 낙차해소를 통한 오존거동 조사

- 진단일시 : '22..4.13(수) ~ '22.4.14(목)

- 협조사항 : 활성탄지 운영수위 낙차 감안 상향운영(약0.7m), 안정적 공정관리

- 참여부서 : 영등포정수센터, 기전설비과, 생산관리과

붙임 : 회의자료 (22.4.12). 끝.

	생 산 부 장
수신자	기전설비과장, 기술진단과장, 영등포아리수정수센터소장
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	04/13
김창중
협조자
시행	생산관리과-20640	(	2022.04.13	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)