“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사 시행 - 방배배수지(2지) 내부방식공사

1. 본청 계약심사과-21510(2022.4.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 예정인 『방배배수(2지) 내부방식공사』에 대하여 계약심사를 완료하고 공사 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 방배배수지(2지) 내부방식공사

나. 소요예산: 1,773,660천원(도급비 1,724,140천원)

다. 시행방법: 도급

라. 입찰방법: 일반경쟁

마. 입찰참가자격

1) 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업을 등록한 업체 또는 도         장·습식·방수·석공사업(주력분야 습식·방수업)을 등록한 업체 또는 종합건설         업 중 도장·습식·방수·석공사업 등록기준을 만족하는 토목공사업(토목건축공         사업 허용)을 등록한 업체 이어야 하며.

2) 본 공사는 지역의무 공동도급 대상공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자         는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔자(이하 지역업체라 함)를 반        드시 공동수급업체 구성원으로 하고 지역업체의 최소지분율은 49% 이상 이어야 함

※ 서울시 업체는 단독투찰 가능

3) 공동이행방식의 공동도급이 가능하고 공동수급체 구성원의 수는 대표사 포함 2개사         이내(계약참여 최소지분 5% 이상)이고 공동수급체 대표자는 출자비율 비중이 큰        업체를 우선적으로 선임하여야 함

4) 본 공사는 아래와 같이 특허공법이 적용되는 공사로서 입찰에 참가하고자 하는 자는        강남수도사업소(시설관리과)로부터 특허공법 사용협약 내용 등을 확인 후 입찰에        참여하여야 하며, 최종 낙찰자는 착공계 제출시 아래 특허보유자와 특허사용협약을         체결한 협약서 원본을 강남수도사업소(시설관리과)에 제출하여야 함(하자관리 협        약서 포함)

① 고분자수지계 패널을 이용한 물탱크 및 그 시공방법과 보수방법(특허 제10********호)

② 기능성 친환경 하이브리드 표면 보호용 도막재 조성물 및 이를 이용한 콘크리트          구조물의 표면 보호 공법(특허 제10********호)

바. 공사기간: 착공일로부터 299일

사. 하자담보책임기간: 준공검사일로부터 7년

아. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

(배수지 배부방식, 22208)

추산필 2022.4.15. No. 8511

붙임  1. 계약심사 결과 1부.

2. 일상감사 의견서 1부.

3. 설계내역서(유,무단가) 1부.

4. 공사 설명서 1부.

5. 공사시방서 1부.

6. 청렴계약 이행서약서 1부.

7. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.

8. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 1부.

9. 공사발주시 공사용자재 직접구매제도 발주부서 체크리스트 1부.

10.공사입찰공고문 1부.

11.특허사용 및 기술지원 협약서 1부.

12.하자관리 협약서 1부.

13.공사기간 산출근거 1부.

14.안전보건 확보 의무사항 이행 서약서 1부.  끝.

안전관리팀장	홍정식		주무관	김민건		시설관리과장	代김진성		강남수도사업소장	04/18
박기용
협조자	환경교육팀장	代정문선		재무과장	권순기
시행	시설관리과-21553	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4903	/전송	02-3146-4939	/	hzs63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)