문서번호	생산관리과-20799
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이규현	代이규현	김창중		04/19
				김권기
협 조
	기술진단과장		김석정
	기전설비과장		최강욱

“유네스코 평가 최고 등급 획득 대비”

생산부 소관 정성평가 분야 세부 추진계획

2022. 4.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

“유네스코 평가 최고 등급 획득 대비”

생산부 소관 정성평가 분야 세부 추진계획

유네스코『도시물관리 우수 인증제도』의 우수한 평가 획득을 위하여 생산부 소관 21개 세부 사업의 실행계획을 수립 평가 수행에 철저를 기하고자 함

추진개요

Ⅰ

□ 배경 및 개념

○ 유네스코에서 지속가능개발목표(SDG6 깨끗한 물과 위생) 달성 촉진을 위해「도시 물관리 우수인증제도」추진

□ 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals, SDGs)

- 2015년 9월, UN 회원국들이 만장일치로 채택한 의제로 2016년부터 2030년까지 빈곤을 끝내고 지속가능한 미래를 추구하는 목표(2030년까지 이행할 17개 목표와 169개 세부항목으로 구성)

□ 주요 추진경과

○ '18. 11월 : 한국(환경부, K-water) - 유네스코간 회의 개최

○ '19. 9월 : 유네스코 인증 대상도시 선정 (서울시, 대구시)

○ '22. 2.15, : 상수도사업본부 자체 추진계획 수립 및 시달

- (추진부서) 경영관리부 교육협력과  (평가대상) 4개분야 65개 항목

□ 평가 대응계획

○ 평가기준

평가기준	수돗물 안전성 평가(정량평가)	수돗물 공급체계 평가(정성평가)
분석횟수	년 4회(분기별 1회)	년 1회
평가항목 (분석항목)	○ 정수센터(44항목), 공급지역(12항목) ※ 국가수질항목 및 현안이슈항목 추가될 수 있음 ○ 정수센터(2개소), 공급지역(200개 지점) ※ 정수센터 및 공급지역 지점 사전 협의 ○ 추진부서 : 생산부 수질과	○ 총 65항목 (공통15, 상수원12, 정수처리23, 공급과정15) ○ 사전 협의된 2개 정수센터에 대한 사전 자체평가 결과를 토대로 현장평가 ※ 현장 평가대상 : 강북 뚝도정수센터

○ 대응계획 : 21개 평가항목별 담당자 지정 세부계획 수립 대응 추진

- 현황 진단을 통하여 평가목표 대비 세부 평가사항 ‘22.8월까지 개선시행

사업별 실행계획

Ⅱ

○ 대상사업 : 3개분야 21개사업        ※수질분야 14개분야 수질과 별도추진

실행계획 대상사업		추진부서
공통분야 (2개사업)
	1. 공통CO-1.2. 수도시설 적정 인력 운영 (취,정수시설)	생산관리과
	2. 공통CO-5,6. 위기대응 매뉴얼 운영 (상수원 및 취,정수시설)
상수원 관리 분야 (6개사업)
	1. 수원WS-6. 안정적인 상수원 수량 확보를 위한 지속가능성 평가	생산관리과
	2. 수원WS-7. 상시 적정 취수량 확보	생산관리과
	3. WS-9. 취수장 전력공급 안정성(유지보수)	기전설비과
	4. WS-10. 취수장 전력확보 안정성(비상대응)	기전설비과
	5. WS-11. 취수펌프 용량 및 설치형식의 적정성	기전설비과
	6. WS-12. 취수펌프 운영관리 적정성	기전설비과
정수처리 분야 (13개사업)
	1. WT-5. 급속혼화 적정성	기술진단과
	2. WT-6. 응집 및 플록형성 적정성	기술진단과
	3. WT-7. 침전공정 운영관리 적정성	기술진단과
	4. WT-9. 침전지 슬러지 제거(인발)적정성	기술진단과
	5. WT-10. 여과공정 운영관리 적정성	기술진단과
	6. WT-12. 여과지 탁도 제거 효율성	기술진단과
	7. WT-17. 정수지 외부 위생안전관리	생산관리과
	8. WT-18 정수지 내,외부 위생안전관리	생산관리과
	9. WT-19. 정수장 전력공급 안정성(유지보수)	기전설비과
	10. WT-20. 정수장 전력공급 안정성(비상대응)	기전설비과
	11. WT-21. 송수펌프 용량 및 설치형식의 적정성(유지보수)	기전설비과
	12. WT-22. 송수펌프 운영관리 적정성	기전설비과
	13. WT-23. 정수장 가동율적정성	기전설비과

공통분야

공통분야 (2개사업)
	1. 공통CO-1.2. 수도시설 적정 인력 운영 (취,정수시설)	생산관리과
	2. 공통CO-5,6. 위기대응 매뉴얼 운영 (상수원 및 취,정수시설)

CO-1,2		수도시설 적정 인력 운영(취·정수시설)

□(내용) 취,정수시설의 운영 인력의 적정 여부에 대한 평가

□(대응) 법정관리자 운영지침을 근거로 적정 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 취,정수장 시설 운영관리 인력 적정여부

□ 평가기준

○ 정수시설 적정인력 운영 관련 실행계획 (법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 시설별 적정 인력운영 및 경력 · 교육관리 등

□ 추진계획

•방 향 : 법정 시설관리자 적정 배치 및 부족시 인력 재배치 운영 (협조) 총무과

○ 법정 시설관리자 배치 대상 자격

① 고압가스 안전관리자, ② 유해화학물질관리자, ③ 전기안전관리자 ④ 정수시설 운영관리사

구분		강북		뚝도		운영현황
		취수장	정수장	취수장	정수장
고압가스관리자	배치기준	1	1	1	1	강북,뚝도 (적정)
	현원	1	1	1	1
유해화학물질	배치기준	3	3	3	3	강북,뚝도 (적정)
	현원	3	3	3	3
전기안전관리자	배치기준	1	1	1	1	강북,뚝도 (적정)
	현원	2	2	1	1
정수시설운영관리사	배치기준	10		10		- 뚝도2급 2명(부족) 강북 충족
	현원	17		8

○ 배치현황                                            (기준‘22.4월,명)

○ 법정인력 부족 인력 재 배치 :  '22.7월 인사배치 활용 충족 추진

- 대 상 : (뚝도) 정수시설운영관리사 2급 2명부족, 기타전문직 인력 충족

□ 추진일정

○ 적정 인력 운영 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 이규현 ☎ 1311

CO-5,6		위기대응 매뉴얼 운영 (상수원 및 취,정수시설)

□(내용) 취,정수시설 위기대응 매뉴얼 운영관련 실행계획 적정 여부 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상  : 6개 정수센터 취·정수장 위기대응 매뉴얼 운영

□ 평가 기준

○ 취·정수시설 위기대응 매뉴얼 운영관련 실행계획 (법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 수량 및 수질 이상 매뉴얼 수립    - 사고 대응 매뉴얼 수립

- 비상시 긴급 상황전파 체계 구축   - 긴급복구 등 위기대응 체계 구축

- 비상시 인력 적정 배치 방안       - 모의훈련 실시 등

□ 추진 계획

○ 식용수분야 현장조치 행동매뉴얼 정기점검

- 관련근거 : 재난및안전관리기본법 제34조의5 제4항, 국가위기관리기본지침 제9조 제4항

- 시 기 : 매년 상·하반기(6월·12월)

- 내 용 : 매뉴얼 개정 실태, 재난사고 발생 후 매뉴얼 개선 및 환류 여부, 재난상황 보고 체계 매뉴얼 반영 여부, 개정 매뉴얼 NDMS 등록 등

○ 국가핵심기반 보호계획 수립

- 관련근거 : 재난및안전관리기본법 제26조의2, 동법 시행령 제30조의2

- 시 기 : 22.3월

- 감영병 대응 관련 인력운영 계획

- 비상대비 인력·장비 지정 및 확보 방안

- 비상대비 훈련 계획 등

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) : '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 권창범 ☎ 1314

정수처리 분야

상수원 관리 분야 (6개사업)
	1. 수원WS-6. 안정적인 상수원 수량 확보를 위한 지속가능성 평가	생산관리과
	2. 수원WS-7. 상시 적정 취수량 확보	생산관리과
	3. WS-9. 취수장 전력공급 안정성(유지보수)	기전설비과
	4. WS-10. 취수장 전력확보 안정성(비상대응)	기전설비과
	5. WS-11. 취수펌프 용량 및 설치형식의 적정성	기전설비과
	6. WS-12. 취수펌프 운영관리 적정성	기전설비과

WS-6		안정적인 상수원 수량 확보를 위한 지속가능성 평가

□ (내용) 안정적이고 지속적으로 상수원 수량 확보 가능 여부 평가

□ (대응) 상수원 수량 학보 현황 및 수량 부족에 따른 대응 방안 평가

□ 평가대상

○ 서울시 운영 4개 취수장의 안정적인 상수원 공급 여부

□ 평가기준

○ 상수원 지속가능성 관리 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부

- 물 수요와 공급관리, 수생태계 건강성 관리

- 이해관계자 연계 거버넌스 구축 등

□ 추진계획

○ 한강 상류지역 강우 현황 지속 모니터링

- 물환경 정보시스템, 한강홍수통제소 관측자료 확인

○ 한강원수 수질 변화 여부 감시 및 수질 변화에 따른 적정 대응 검토

- 주기적 수질감시 기록 관리, 원수수질 변화에 따른 대응 현황

○ 가뭄․홍수등 자연재해 대비 비상대응 계획 수립

○ 수도정비기본계획상 검토사항 지속 추진(장기검토)

- 팔당댐 상류지역으로 취수원 이전에 대한 현실성이 낮으므로

- 서울시 운영중인 취수시설의 이중화, 도수관로 복선화, 비상연계 계획을 통해 상수원의 안정화 도모 필요

□ 추진일정

○ 한강 상류지역 수량 및 수질모니터링 : 매 월

○ 안정적 수량확보 적정 여부 파악(평가결과 제출) :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 라승보 ☎ 1313

WS-7		상시 적정 취수량 확보

□ (내용) 지속적이고 안정적인 취수량 확보 여부 평가

□ (대응) 취수시설 적정 운영상태, 시설중단 등 비상시 대응 방안 검토

□ 평가대상

○ 서울시 운영중인 취수장(강북, 암사, 풍납, 자양) 적정 운영 상태

□ 평가기준

○ 상시 적정 취수량 확보 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 쓰레기, 폐목 등의 부유물 및 협잡물 유입 대응

- 적정 취수량 공급을 위한 설비 운영

- 취수 불능 사례 관리 등

□ 추진계획

○ 취수구 주변 환경 관리 계획 수립 및 실행

- 오탁방지망 등 오염방지 시설 설치, 취수구 주변 준설 실시

○ 취수장 설비 운영 적정 여부 상시 감시

- 주기적 시설물 점검 및 보수 시행(해빙기, 우기, 분기별 합동점검)

○ 비상대비 정수센터별 취수원 이중화 가능 여부 검토 및 대응방안 마련

○ 수도정비기본계획상 검토사항 지속 추진(장기검토)

- 암사 1취수장 ~ 암사 2취수장 간 연결

- 암사취수장 ~ 풍납(영등포) 취수장정수장 연결

- 암사취수장 ~ 광암정수센터 공급

□ 추진일정

○ 취수시설 운영현황 점검 : 매 분기

○ 취수량 적정성 확보 여부 평가 :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 라승보 ☎ 1313

WS-9		취수장 전력공급 안정성(유지보수)

□(내용) 취수장 전력공급 안정성 관련 적정 운영 여부에 대한 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가대상

○ 취수장 대체설비(혹은 예비품) 관리 현황

○ 수·변전설비 정기점검 보수관리 현황

□ 평가기준

○ 취수장 전력공급 안정성(유지보수) 관련 실행계획(법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획 수립에 따른 적정 운영 여부

- 조달장기소요설비의 대체설비 설치 및 관리

- 주요 및 기타설비 예비품 관리

- 수·변전설비 정기점검 보수 실시 등

□ 추진계획

○ 관련 법률 및 운영지침에 따른 유지보수 계획 수립

- 대체설비(혹은 예비품) 관리 현황 포함

○ 전기설비 안전점검 및 정기검사 실시 및 설비 보수 현황 관리

- 상수도 현장 여건 및 전기설비 특성을 반영한 일상점검 및 안전진단 실시

- 전기사업법, 전기안전관리법 등 법률에 의한 정기검사 실시

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 김동완 ☎ 1336

※ 점검종류별 측정 및 시험항목(고시 제3조 관련)       ○ : 필수, △ : 필요시

측정․시험항목		주 기				기록서식
		월차	분기	반기	연차
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	점검일지
저압 전기설비 점검						점검일지
- 절연저항 측정		-	-	-	○
- 누설전류 측정		-	-	-	△
- 접지저항 측정		-	-	-	△
고압 전기설비 점검						점검일지
- 절연저항 측정		-	-	△	○
- 접지저항 측정		-	-	-	○
- 절연내력 측정		-	-	-	△
변압기 점검		-	-	-		점검일지
		-	-	-	△
- 절연저항
		-	-	-	△
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	점검일지
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	△	-	-	○	점검일지
	축전지 및 충전장치 점검	△	-	-	○
	발전기 무부하 또는 부하시험	△	-	-	○
적외선 열화상 측정		○	△	-	△	점검일지
전원품질분석		-	-	-	△	점검일지

- 수·변전설비 도면 현행화 및 현장 비치   ※ 작업 전 도면 숙지 철저

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

WS-10		취수장 전력확보 안정성(비상대응)

□(내용) 취수장 전력확보 안정성(비상대응) 관련 적정 운영 여부에 대한 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가대상

○ 취수장 정전시 대체 가능 설비(예비전원 등)

□ 평가기준

○ 취수장 전력확보 안정성(유지보수) 관련 실행계획(법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획 수립에 따른 적정 운영 여부

- 주전원 정전시 대체 또는 예비전원 확보 대책 여부

□ 추진계획

○ 관련 법률 및 운영지침에 따른 비상대응 계획 수립

○ 예비전원 확보 필요 설비 파악 및 설비별 필요 전력 현황 관리

○ 예비 발전설비(비상발전기) 점검 및 점검일지 기록관리

○ 수·변전설비 도면 숙지 등 비상대응 능력 제고

- 설비 이중화 도면 및 응급조치 매뉴얼 정비, 정수센터 전직원 숙지

- 전기설비 운용자 안전관리 교육 등 교육·훈련 관리 철저

○ 정전 등 비상시 신속한 보고체계 유지 및 비상연락망 현행화 등

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 김동완 ☎ 1336

※ 비상시 보고대응체계

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  ’22. 8월

WS-11		취수펌프 용량 및 설치형식의 적정성

□(내용) 취수펌프 용량 및 설치형식 적정 여부에 대한 평가

□(대응) 모터펌프 운영관리 매뉴얼을 근거로 적정 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 취수펌프 57대

설 비 명	단위	취수장별 취수펌프 수량
		계	자양	풍납	암사	강북
취수펌프	대	57	10	6	17	24

□ 평가기준

○ 취수펌프 용량 및 설치형식의 적정성 관련 실행계획 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 취수펌프 용량 및 수량 적정성

- 취수설비 구조 및 형식의 적정성

- 펌프보조설비 구성 상태 및 부대시설 관리 적정성 등

□ 추진계획

○ 정수센터 모터펌프 운영관리 매뉴얼 개정하여 펌프 유지관리 추진

- 펌프 운영 및 가동상태 점검 관리 철저(현장점검, 유지보수내역 작성)

○ 취수펌프 예비율 계산하여 설치된 펌프 용량, 대수 적정성 검토

- 안정적인 급수를 목표로 펌프대수, 출력 등 펌프제원 결정

○ 펌프형식은 비속도 표를 참고하여 적정성 검토(수자원공사 펌프 설치기준)

○ 펌프 보조설비 구성 상태 및 부대시설 관리 적정성

- 펌프 최적 운전을 위해 체크밸브, 제수밸브, 토출밸브 등 부대설비 설치

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 임영택 ☎ 1335

WS-12		취수펌프 운영관리 적정성

□(내용) 취수펌프 운영관리 적정 여부에 대한 평가

□(대응) 모터펌프 운영관리 매뉴얼을 근거로 적정 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 취수펌프 57대

설 비 명	단위	취수장별 취수펌프 수량
		계	자양	풍납	암사	강북
취수펌프	대	57	10	6	17	24

□ 평가기준

○ 취수펌프 운영관리 적정성 관련 실행계획 수립 여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 설비 가동상태 및 모니터링 적정성

- 수충격 방지설비 설치 및 운영상태

- 침수방지시설 설치 및 관리상태 등

□ 추진계획

○ 정수센터 모터펌프 운영관리 매뉴얼 개정하여 펌프 유지관리 추진

- 관련근거 : 수도법 제18조, 상수도 시설기준, 펌프 KS규격 등

○ 취수설비 각종 수량, 수위, 수위 및 기타 운전상황을 측정 및 기록관리

- 모터펌프 원격감시제어, 화재, 침수 등 사고 감지 조치, 시설물 문제발생시 현장출동 초동조치

○ 정수센터 기전시설물 관리대장 작성

- 수충격방지설비(압축기, 압력탱크), 침수방지시설(배수펌프 대수, 설치장소)

○ 수충격, 침수방지설비 점검 및 점검일지 기록관리

□ (수충격방지설비) 산업안전 보건법 등 법률에 의한 안전점검 실시

□ (침수방지설비) 매일 작동상태 육안점검, 정기점검 실시

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 임영택 ☎ 1335

정수처리 분야

정수처리 분야 (13개사업)
	1. WT-5. 급속혼화 적정성	기술진단과
	2. WT-6. 응집 및 플록형성 적정성	기술진단과
	3. WT-7. 침전공정 운영관리 적정성	기술진단과
	4. WT-9. 침전지 슬러지 제거(인발)적정성	기술진단과
	5. WT-10. 여과공정 운영관리 적정성	기술진단과
	6. WT-12. 여과지 탁도 제거 효율성	기술진단과
	7. WT-17. 정수지 외부 위생안전관리	생산관리과
	8. WT-18 정수지 내,외부 위생안전관리	생산관리과
	9. WT-19. 정수장 전력공급 안정성(유지보수)	기전설비과
	10. WT-20. 정수장 전력공급 안정성(비상대응)	기전설비과
	11. WT-21. 송수펌프 용량 및 설치형식의 적정성(유지보수)	기전설비과
	12. WT-22. 송수펌프 운영관리 적정성	기전설비과
	13. WT-23. 정수장 가동율적정성	기전설비과

WT-5		급속 혼화 적정성

□(내용) 수처리약품의 적정 혼화 운영 및 관리 평가

□(대응) 약품 주입 위치, 혼화 강도 등 기술진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 혼화공정

□ 평가기준

○ 수처리약품 혼화 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 적정 혼화장치 설치 및 적정 혼화 강도 운영

- 수처리약품 주입위치 적정성 및 주입 후 모니터링 운영 등

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 혼화공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 혼화공정 운영지침 개정(정수센터,필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
혼화장치 설치	․혼화방식 확인	원수와 균일하게 혼화되는 지점
혼화 강도 적정	․G값 평가	300 s-1 이상
수처리약품 주입 후 모니터링 운영	․수질자동측정기 위치 확인	-
약품 주입위치 적정	․혼화부 약품투입 구조 적정성 : SCD 측정, 혼화효율 평가	-

□ 추진일정

○ 시설운영현황 조사 및 혼화공정 진단	: '22. 4월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-6		응집 및 플록형성 적정성

□(내용) 플록성장을 위한 적정 교반 운영 평가

□(대응) 교반장치 설치, 점감식 운영 등 기술진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 응집공정

□ 평가기준

○ 플록형성 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 교반장치 설치 및 운영, 적정 교반강도 유지여부 등

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 응집공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 응집공정 운영지침 개정(정수센터,필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
교반장치 설치 및 운영	․교반방식, 설치위치 확인 ․체류시간 ․정류벽 개구비 및 통과유속	점감식 교반속도 20~40분 체류 3～6% (AWWA)
적정 교반강도 유지여부	․교반강도 평가 : 단별 속도경사(G값) 평가 : 응집기 주변속도 평가 ․웅집효율 : 단별 플록사이즈 측정	75~10 s-1 15～80 cm/sec

□ 추진일정

○ 시설운영현황 조사 및 응집공정 진단	: '22. 4월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-7		침전공정 운영관리 적정성

□(내용) 플록제거를 위한 적정 침전지 운영 평가

□(대응) 침전 효율 분석, 유출 탁도 조사 등 기술진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 침전공정

□ 평가기준

○ 침전공정 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 침전지 점검기준, 효율평가 및 공정관리, 유출 탁도 관리기준 등

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 침전공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 침전공정 운영지침 개정(정수센터,필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
침전지 구조평가	․정류벽 개구비 및 통과유속 ․장폭비, 경사판 경사각	<강북: 횡류식> 6% 정도 3～8 : 1	<뚝도: 경사판> 6% 정도 50～60〫
침전 효율평가 및 공정관리	․표면부하율 ․지내평균유속 ․유출위어 부하율 ․오리피스 통과유속	<강북: 횡류식> 15~30 ㎜/분 0.4 m/분 이하 500㎥/m/일 이하 0.5～0.75 m/sec	<뚝도: 경사판> 12~28 ㎜/분 0.25 m/분 이하 350㎥/m/일 이하 0.5～0.75 m/sec
침전지 유출 탁도 관리기준	․유출탁도 운영자료 분석 ․지별 탁도 및 입자수 분석	-

□ 추진일정

○ 시설운영현황 조사 및 침전공정 진단	: '22. 5월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-9		침전지 슬러지 제거(인발) 적정성

□(내용) 침전 슬러지의 제거를 위한 적정 운영 평가

□(대응) 침전 주기, 슬러지 배출 상태 조사 등 기술진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 침전공정

□ 평가기준

○ 슬러지 제거(인발) 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 침전 슬러지 인발기준 수립 및 주기적인 인발

- 인발 주기 조정 및 운영 등

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 침전공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 침전공정 운영지침 개정(정수센터,필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
침전슬러지 인발기준	․정수센터 인발 운영기준	-
인발 주기 조정 및 운영	․계절별 인발주기, 인발개도시간 ․슬러지콜렉터 운영속도 ․슬러지 배출 상태	12 m/h 이하

□ 추진일정

○ 시설운영현황 조사 및 침전공정 진단	: '22. 5월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-10		여과공정 운영관리 적정성

□(내용) 양질의 수질(탁도) 확보를 위한 여과지 운영 평가

□(대응) 여재 조사, 역세척 운영 등 기술진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 여과공정

□ 평가기준

○ 여과공정 운영관리 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 여과공정 효율평가 및 공정관리, 여과지 역세기준 등

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 여과공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 여과공정 운영지침 개정(정수센터, 필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
여과공정 효율평가 및 공정관리	․여과속도 ․여과지속시간 및 UFRV 평가 ․L/de비 평가 : 여재 입도 분석 : 여층 깊이 조사 ․사면상 수심	120～150m/일 410㎥/㎡ 이상 1,000 이상 100~150 ㎝
여과지 역세기준	․역세척 방식 및 시설 : 역세척수 배수탁도 ․여층 심도별 세척탁도	5~10 NTU 120 NTU 이하

□ 추진일정

○ 시설운영현황 조사 및 여과공정 진단	: '22. 6～7월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-12		여과지 탁도제거 효율 평가

□(내용) 여과지 탁도제거 효율분석

□(대응) 여과수 탁도 측정자료 분석을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 강북ㆍ뚝도정수센터 여과공정

□ 평가기준

○ 여과지 탁도제거 효율 평가 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 여과지 통합여과수 탁도

□ 추진계획

•방 향 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)에 근거한 여과공정 기술진단 (협조) 정수센터

○ ISO 정수처리 공정관리 절차서 중 여과공정 운영지침 개정(정수센터, 필요시)

○ 공정운영 기술진단

진단항목	분석내용	상수도시설기준
여과지 통합여과수 탁도	여과수 탁도 측정 값 자료	0.2 NTU 이하 연 95% 이상 & 최대값 0.5 NTU 이하

□ 추진일정

○ 통합여과수 측정자료 분석	: '22. 6월

○ 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과)	: '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기술진단과장: 김석정 ☎ 1360 담당 : 홍원해 ☎ 1363

WT-17		정수지 외부 위생안전관리

□(내용) 정수지 외부 위생안전관리 관련 실행계획 수립 및 적정운영 여부 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대 상 : 6개 정수센터 정수지 외부 위생안전관리 적정 운영 여부

□ 평가 기준

○ 정수지 외부 위생안전관리 관련 실행계획 (법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 정수지 환기구, 환기창 등 외부 오염물(벌레 등) 침입이 우려되는 부분 차단장치 설치 및 운영

- 외부 오염수의 정수지 유입 가능성(콘크리트 노화, 균열 누수유무)관리

- 점검구, 환기시설의 침수 및 외부 오염 관리 등

□ 추진 계획

○ 연차별 정수지 정비(방수·방식) 계획 수립

- 연차별 정수지 정비(방수·방식) 대상지 선정

- 정비 대상지 단면보수 및 내부 방수·방식공사 시행

○ 정수지 위생안전관리 실태 점검 실시

- 시 기 : 연 2회(상·하반기)

- 소형생물 서식 환경 정비, 정수지 유입 차단, 정수지 내부 유입 등 확인

- 생물체 유입 대비 시설 개선 여부 및 환경 정비 적정 여부 점검

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) : '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 권창범 ☎ 1314

WT-18		정수지 내부 위생안전관리

□(내용) 정수지 내부 위생안전관리 관련 실행계획 수립 및 적정운영 여부 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대 상 : 6개 정수센터 정수지 내부 위생안전관리 적정 운영 여부

□ 평가 기준

○ 정수지 외부 위생안전관리 관련 실행계획 (법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영여부    ※ 우수, 보통, 미흡 평가

- 정수지 청소 주기 수립

- 청소실시 방법

- 청소 후 정수지 관리기준 등

□ 추진 계획

○ 정수센터별 정수지 청소용역 시행계획 수립

- 관련근거 : 상수도시설 유지관리매뉴얼, 정수지 청소에 관한 업무지침

정수지·배수지 세정제 사용지침

- 정수지 현황

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
지수	32	11	2	3	6	6	4
용량(㎥)	529,100	178,400	44,200	51,100	52,200	113,400	90,000

- 청소주기 : 매년 1회 이상 지를 비우고 청소

- 청소시 구조물 및 시설물 정기 안전점검 시행

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 권창범 ☎ 1314

WT-19		정수장 전력공급 안정성(유지보수)

□(내용) 정수장 전력공급 안정성 관련 적정 운영 여부에 대한 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가대상

○ 정수장 대체설비(혹은 예비품) 관리 현황

○ 수·변전설비 정기점검 보수관리 현황

□ 평가기준

○ 정수장 전력공급 안정성(유지보수) 관련 실행계획(법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획 수립에 따른 적정 운영 여부

- 조달장기소요설비의 대체설비 설치 및 관리

- 주요 및 기타설비 예비품 관리

- 수·변전설비 정기점검 보수 실시 등

□ 추진계획

○ 관련 법률 및 운영지침에 따른 유지보수 계획 수립

- 대체설비(혹은 예비품) 관리 현황 포함

○ 전기설비 안전점검 및 정기검사 실시 및 설비 보수 현황 관리

- 상수도 현장 여건 및 전기설비 특성을 반영한 일상점검 및 안전진단 실시

- 전기사업법, 전기안전관리법 등 법률에 의한 정기검사 실시

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 김동완 ☎ 1336

※ 점검종류별 측정 및 시험항목(고시 제3조 관련)       ○ : 필수, △ : 필요시

측정․시험항목		주 기				기록서식
		월차	분기	반기	연차
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	점검일지
저압 전기설비 점검						점검일지
- 절연저항 측정		-	-	-	○
- 누설전류 측정		-	-	-	△
- 접지저항 측정		-	-	-	△
고압 전기설비 점검						점검일지
- 절연저항 측정		-	-	△	○
- 접지저항 측정		-	-	-	○
- 절연내력 측정		-	-	-	△
변압기 점검		-	-	-		점검일지
		-	-	-	△
- 절연저항
		-	-	-	△
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	점검일지
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	△	-	-	○	점검일지
	축전지 및 충전장치 점검	△	-	-	○
	발전기 무부하 또는 부하시험	△	-	-	○
적외선 열화상 측정		○	△	-	△	점검일지
전원품질분석		-	-	-	△	점검일지

- 수·변전설비 도면 현행화 및 현장 비치   ※ 작업 전 도면 숙지 철저

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) :  '22. 8월

WT-20		정수장 전력확보 안정성(비상대응)

□(내용) 정수장 전력확보 안정성(비상대응) 관련 적정 운영 여부에 대한 평가

□(대응) 법정근거, 운영지침에 의거 적정 운영 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가대상

○ 정수장 정전시 대체 가능 설비(예비전원 등)

□ 평가기준

○ 정수장 전력확보 안정성(유지보수) 관련 실행계획(법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

○ 실행계획 수립에 따른 적정 운영 여부

- 주전원 정전시 대체 또는 예비전원 확보 대책 여부

□ 추진계획

○ 관련 법률 및 운영지침에 따른 비상대응 계획 수립

○ 예비전원 확보 필요 설비 파악 및 설비별 필요 전력 현황 관리

○ 예비 발전설비(비상발전기) 점검 및 점검일지 기록관리

○ 수·변전설비 도면 숙지 등 비상대응 능력 제고

- 설비 이중화 도면 및 응급조치 매뉴얼 정비, 정수센터 전직원 숙지

- 전기설비 운용자 안전관리 교육 등 교육·훈련 관리 철저

○ 정전 등 비상시 신속한 보고체계 유지 및 비상연락망 현행화 등

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 김동완 ☎ 1336

※ 비상시 보고대응체계

□ 추진일정

○ 적정 운영 여부 자체 진단 평가서 제출 (교육협력과) : '22. 8월

WT-21		송수펌프 용량 및 설치형식의 적정성

□(내용) 숭수펌프 용량 및 설치형식 적정 여부에 대한 평가

□(대응) 모터펌프 운영관리 매뉴얼을 근거로 적정 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 송수펌프 68대

설 비 명	단위	정수장별 송수펌프 수량
		계	구의	뚝도	영등포	암사	강북
송수펌프	대	68	12	11	18	18	9

□ 평가기준

○ 송수펌프 용량 및 설치형식의 적정성 관련 실행계획 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 송수펌프 용량 및 수량 적정성

- 송수설비 구조 및 형식의 적정성

- 펌프보조설비 구성 상태 및 부대시설 관리 적정성 등

□ 추진계획

○ 정수센터 모터펌프 운영관리 매뉴얼 개정하여 펌프 유지관리 추진

- 펌프 운영 및 가동상태 점검 관리 철저(현장점검, 유지보수내역 작성)

- 관련근거 : 수도법 제18조, 상수도 시설기준, 펌프 KS규격 등

○ 송수펌프 예비율 계산하여 설치된 펌프 용량, 대수 적정성 검토

- 안정적인 급수를 목표로 펌프대수, 출력 등 펌프제원 결정

- 유지관리를 위한 예비펌프는 대용량 펌프 1대 이상을 설치

○ 펌프형식은 비속도 표를 참고하여 적정성 검토(수자원공사 펌프 설치기준)

○ 펌프 보조설비 구성 상태 및 부대시설 관리 적정성

- 펌프 최적 운전을 위해 체크밸브, 제수밸브, 토출밸브 등 부대설비 설치

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 임영택 ☎ 1335

WT-22		송수펌프 운영관리 적정성

□(내용) 취수펌프 운영관리 적정 여부에 대한 평가

□(대응) 모터펌프 운영관리 매뉴얼을 근거로 적정 여부 진단을 통한 평가 대응

□ 평가 대상

○ 대상 : 송수펌프 68대

설 비 명	단위	정수장별 송수펌프 수량
		계	구의	뚝도	영등포	암사	강북
송수펌프	대	68	12	11	18	18	9

□ 평가기준

○ 송수펌프 운영관리 적정성 관련 실행계획 수립 여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 설비 가동상태 및 모니터링 적정성

- 수충격 방지설비 설치 및 운영상태

- 침수방지시설 설치 및 관리상태 등

□ 추진계획

○ 정수센터 모터펌프 운영관리 매뉴얼 개정하여 펌프 유지관리 추진

- 관련근거 : 수도법 제18조, 상수도 시설기준, 펌프 KS규격 등

○ 송수설비(표준처리 및 고도처리공정) 각종 수량, 수위, 수위 및 기타 운전상황을 측정 및 기록관리

- 모터펌프 원격감시제어, 화재, 침수 등 사고 감지 조치, 시설물 문제발생시 현장출동 초동조치

- 일상점검을 통해 시설물 작동상태 점검 및 경미한 보수 등

○ 정수센터 기전시설물 관리대장 작성

- 수충격방지설비(압축기, 압력탱크), 침수방지시설(배수펌프 대수, 설치장소)

○ 수충격, 침수방지설비 점검 및 점검일지 기록관리

□ (수충격방지설비) 산업안전 보건법 등 법률에 의한 안전점검 실시

□ (침수방지설비) 매일 작동상태 육안점검, 정기점검 실시

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 기전설비과장: 최강욱 ☎ 1330 담당 : 임영택 ☎ 1335

WT-23		정수장 가동율 적정성

□ (내용) 정수센터 가동율의 적정정

□ (대응) 가동율 과다/과소 정수센터 생산량 조정으로 적정시설 운영

□ 평가대상

○ 서울시 운영중인 6개 정수센터의 가동율 현황

□ 평가기준

○ 정수장 가동률 적정성 관련 실행계획(법적근거,운영지침 등) 수립여부

○ 실행계획에 따른 적정 운영 여부

- 정수장 가동률 적정 운영 기준

- 정수장 가동률 개선 계획 등

□ 추진계획

○ 정수센터별 가동율 75%이상 초과 정수센터 생산시설 집중 감시

- 기계/전기, 계측제어 설비 정상가동 여부 점검

- 침전지, 여과지, 정수지 등 단계별 수질 감시 강화

○ 비상시 지역배수지 비상연계를 통한 정수센터 별 생산량 조정

- 지역배수지 간 공급체계 구축  → 급수구역 조정

○ 수도정비기본계획상 검토사항 지속 추진(장기검토)

- 공릉, 북악터널, 대현산, 방배, 상도, 우장산, 신월배수지 급수구역은 비상연계를 위하여 송․배수관 복선화 및 관로 간 바이페스관로 설치 검토

- 정수장 순환정비 체계 구축

구 분	광암 정수장	구의 1정수장	암사1정수장	영등포1정수장
사업규모	40만㎥/일	25만㎥/일	130 → 85만㎥/일	30만㎥/일

□ 추진일정

○ 정수센터별 가동율 현황 분석 : 매 월

○ 정수센터 적정 가동율 확보 여부 평가 : '22. 8

작 성 자	생산부장 : 김창중 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 백광인 ☎ 1310 담당 : 라승보 ☎ 1313

향후계획 및 협조사항

Ⅲ

□ 향후계획

○ 세부 항목별 현황 진단 및 부진사항 개선 :                ‘22.7월

- 내용 : 3개분야 21개 세부 항목 평가 항목별 진단평가

○ 항목별 평가자료 총괄부서 제출 (교육협력과)  :            ‘22.8월

□ 부서 협조사항

○ 세부 평가 항목 매뉴얼 대비 심층 진단 및 부진사항 개선 철저

- 추진부서 : 생산관리과(5항목), 기전설비과(9항목), 기술진단과(6항목)

- 협조부서 : 경영관리부 총무과 (수도시설 적정인력 운영), 인력 재배치 등

○ 담당부서 및 담당자 평가자료 제출기한 엄수 (부서제출일 '22. 8월)

- 우수 실적 취득을 위한 소관 업무 평가자료 작성 및 관리 철저

붙임  1. 유네스코 시범사업 추진계획 1부.끝.