문서번호	시설관리과-21537
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김철수	권영안	이준호	04/19
			김정일
협 조
	행정지원과장		박달경
	급수운영과장		代김용만
	기전팀장		오정훈

2022년도 정기 위험성평가 실시 계획

2022. 4

서부수도사업소

2022년 정기 위험성평가 실시 계획

서부수도사업소 관내 모든 사업장의 유해·위험요인을 확인하고 개선하기 위한「2022년도 정기 위험성평가」를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시), 중대재해처벌법     시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제3호

□ 위험성평가 정의 및 진행절차

○ 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소대책을 수립하며 실행하는 일련의 과장을 말함.

Ⅱ		추 진 계 획

□ 실시시기 : 2022. 4. 29(금) ~ 5. 12(목)

□ 추진방향

○ ‘아리수 위험성평가 스마트 표준안’ 활용 → 자체 위험성평가 시행 역량 강화

○ 전문업체 위탁 시행 → 효율적인 추진 기반 마련

○ 각 업무(작업) 담당자 참여 확대 → 위험성 평가 사각지대 해소

□ 평가방법

○ 전문업체 평가(한국기술안전(주))

- 37개소: 청사 1개소, 배수지 21개소, 올림터 12개소, 증압장 3개소

○ 자체평가

- 28개소: 증압장 28개소

※ 도급사업(송배수관, 항 청소용역 등): 해당부서에서 계약체결 시 작업착수 전에 위험성 평가 제출 의무화(반기 1회 이상 점검)

※ 계량기 검침 및 교체업무: 요금관리부에서 총괄

□ 위험성 감소대책 수립 및 실행

○ 위험성의 크기가 큰 것부터 위험성 감소대책 대상으로 함.

○ 안전보건 상 중대한 문제가 있는 것은 위험성 감소조치를 즉시 실시

○ 감소대책 수립 시 ①본질적 대책, ②공학적 대책, ③개인보호구 사용 순서로 적용을 고려

○ 감소대책 수립 실행 후 남아있는 유해·위험성요인에 대해서 교육, 게시 등의 방법으로 근로자에게 알려야 함.

Ⅲ		평 가 대 상

○ 근로에 관계되는 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생이 예견 가능한 것은 모두 위험성평가 대상

○ 정상작업과 비정상작업을 포함 평가

☞ 정상작업: 매일 같은 장소에서 같은 작업을 반복하는 작업이며, 작업조건, 작업방법, 작업순서, 작업관리 등이 표준화되어 있음.

○ 대상 사업장: 총 65개소

연번	대상	개 소 (65개소)	세 부 장 소	평가자
1	청 사	1	서부수도사업소 청사	직원, 한국기술안전(주)
2	배수지	21	북악터널, 백련, 홍은, 홍은3, 홍제, 할미당, 자하문, 연희, 가좌, 능안, 수색, 증산, 응암, 삼우, 기자촌, 독박골, 불광터널, 진관, 만리, 와우, 노고산
3	올림터	12	북악(배), 백련(배), 현행, 창천, 홍은3(배), 증산(배), 불광(배), 녹신, 진관(배), 만리(배), 와우산(배), 노고산(배)
4	증압장	3	삼천사, 한옥마을, 진관사
5	증압장	28	금화, 백련, 북가좌2, 송죽원, 연희, 자하문, 정원1, 정원2, 창천, 홍은1, 홍제2, 홍제4, 홍제무인, 봉원, 청련사, 독박골1, 불광, 불광1, 약수사, 응암2, 기자촌, 증산, 수색, 녹번, 상암, 성산1, 성산2, 청암	직원

Ⅴ		행 정 사 항

□ 추진일정

○ 위험성평가 실시 사전회의 개최: 2022. 4. 29(금) 10시

- 장 소: 서부수도사업소 4층 회의실,

- 참석대상: 관리감독자, 업무담당자, 한국기술안전(주)

○ 위험성평가 실시: 2022. 4. 29 ~ 5. 12

○ 점검자료 보고서 작성: 2022. 5. 13 ~ 5. 30

○ 용역준공 및 점검보고서 본부(안전조사과) 보고: 2022. 6. 10일까지

□ 위험성평가 실시 공고 게시: 청사 게시판에 게시

□ 각 사업장에서는 위험성평가가 종료되면 그 결과를 기록하여     문서로 3년간 보존

□ 수시평가의 실시(실시방법은 정기평가와 동일)

○ 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

○ 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

○ 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

○ 작업방법 또는 작업절차의 신규 또는 변경

○ 중대재해 또는 산업재해 발생, 기타 필요하다고 판단하는 경우

붙임  1. 위험성평가 실시 공고 1부.

2. 2022년 위험성평가 점검일정 1부.

3. 아리수 위험성평가 'SMART' 표준안 (대용량 첨부). 끝.