문서번호	여의도공원관리사무소-20900
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
고우용		이규하	04/21
			허생범
협조
	녹지조경팀장		김영미

여의도공원 여름철 안전관리 종합대책 추진 계획

2022. 4.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 여름철 안전관리 종합대책 추진 계획

2022년 여름철 폭염과 집중호우에 대비하여 공원에서 발생하기 쉬운 재해 및 안전사고 예방을 위해 여름철 공원관리 대책을 수립·시행코자 함.

1		추진개요

□ 2022년 여름철 기후 전망

○ 5, 7월의 기온은 평년(17℃)보다 높을 확률 70%, 6월은 비슷하거나 높을 확률 각각 40% 전망

□ 전년도 여름철 피해 예방 조치 및 복구 결과

○ 전년도 여름철 대책 주요 추진사항

− 여의도공원 생태숲 내 위험수목(소나무) 정비(2021. 5. 24.)

: 생태숲 보행 산책로 데크 주변 고사 소나무 제거

○ 개선 추진 방안

− 위험 수목 가지 치기 지속 정비 및 지주목 설치

□ 2022년 여름철 피해 예방 조치 결과

○ 여의도공원 생태숲 노후 시설 정비 공사 시행(2022. 4.)

− 고사목 전지 및 전정 및 산책 목재 데크 정비 등

○ 여의도공원 녹지대 노후 경계목 정비 공사 시행(2022. 3.)

− 녹지대 토사 유출 예방을 위한 경계석 설치 및 식생매트 식재 등

□ 추진방향

○ 풍수해 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

○ 공원 내 수경·편익시설 점검·유지 관리 및 질서 유지

○ 여름철 폭염 대비 근로자 안전대책 추진 및 사고 시 신속 대처

○ 태풍․호우 대비 풍수해 대책반 편성 및 운영

2		중점 추진사항

□ 풍수해 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

○ 점검대상 : 공원 내 녹지대 및 공원시설물 등

○ 점검일시 : 2022. 6. 22. ~ 10. 15.

○ 점검방법 : 자체 점검반 편성

− 건축·전기·통신·기계 시설담당 : ********************************

○ 주요 점검내용

【 공원시설물 사전 안전점검 】

− 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

− 우기 시 붕괴우려 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

− 산책로변 시설물 설치지역 등 연약지반 및 수해 취약지역

− 안전 취약부분(절토, 터파기 지역 등), 경사면 점검

− 놀이시설 기초부분 균열·파손 등 각종 구조물 용접 및 이음새 부분 탈락여부

【 공원 내 전기시설 】

− 누전차단기 스위치, 분전함, 공원등 정상 작동여부 및 침수 우려 여부점검

− 전기설비 정기점검 이행 여부(한국전기안전공사)

− 절연저항 및 접지저항 측정․기록(케이블 선로 등)

【 공원 내 녹지대 】

− 녹지대 주변 토사유실 및 위험수목 등 기타 사고발생 우려시설 점검

○ 분야별 세부 점검내용

【 건축분야 】

− 시설물의 기둥, 보 등 주요 구조물의 변형과 손상 및 안전 여부

− 시설물의 내벽 및 외벽 균열, 마감재 박리 상태 및 안전 여부

− 지반 침하 등에 따른 구조물의 균열 및 위험 여부

− 철골 구조물의 구조내력 저하 여부

− 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

− 환풍구, 장비 반입구, 옥외 집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부

− 옥내외 난간, 계단 등 기타 안전 여부

− 건축물(초정 및 팔각정) 등 균열 상태 및 기타 안전 여부

− 의자, 파고라, 보행데크 안전 여부

【 전기분야 】

− 고압케이블, 수전 배전 설비 및 보안등 점등 상태 이상 여부

− 발전기실 비상발전기 및 층별 분전반

− 경보기, 감지기, 피난유도등 등 소방전기설비 상태 전반

− 강당 무대장치, 조명시설 등 안전 여부

− 화재 발생 가능 기기의 안전 상태 및 각종 인화물질 사전 제거

− 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

【 통신분야 】

− 정보통신장비 및 회선 작동상태 이상여부

− CCTV 시스템 작동상태 이상 여부

− 출입통제시스템 작동상태 이상 여부

− TPS실 장비 적정환경 이상 여부

− 통신케이블, 통신 장비 등 통신 설비 이상여부

− 방송설비 등 안전 여부

− 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

【 기계분야 】

− 보일러, 공조기, 냉동기, 냉각탑, 지열시스템, 열교환기, 저수조 등

− 급배수 배관, 배수 펌프, 간이 정화조 등 각종 설비의 이상 여부

− 소화기, 소화전, 소화펌프 등 소화기계 설비 상태 전반

− 가스밸브, 가스 감지기, 가스 배관, 정압기 등 이상 여부

− 옥내외 집수정, 트렌치 배수 상태 및 덮개 이상 여부

− 주차장 등 옥외 배관 정상 작동 여부

− 공기 조화기, 냉각탑, 배관 등 정상 배수 여부

【 조경분야 】

− 녹지대 수목 화초 관리 상태

− 녹지대 보행로 안전 여부

○ 결과조치

− 자체 정비 가능한 경미한 사항은 자체 기동보수반 활용 즉시 보수

− 상태불량 및 위험시설물은 응급조치 후 예산 확보하여 근본대책 강구

− 우기 시 위험시설 순찰 강화(순찰 및 점검사항 기록유지)

− 위험시설물별 관리자 지정운영 및 위험요인 사전제거

□ 공원 내 수경시설 및 편익시설 유지관리

○ 수경시설 수질관리

− 계류 등 이용시민의 신체와 직접 접촉하는 시설은 환경부의 「물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준」에 준하여 관리

○ 공원 내 편익시설 유지관리 및 질서유지

− 공원 내 편익시설 : 수시 점검으로 이용시민 불편 해소

− 공원 내 질서유지 : 노숙행위, 심한 소음 등 불법․무질서 행위 계도단속

□ 여름철 폭염대비 근로자 안전대책

○ 소속 근로자 안전사고 예방 및 관리감독 철저

− 폭염대비 행동요령 등 각 사업장 및 공사장 전파(폭염대비 자체교육 실시)

− 기간제근로자 등 공원관리 근로자 대상 교육실시 및 근무일지 작성

○ 폭염주의보 발생 시

− 점심시간 등을 이용한 낮잠시간 등 휴식시간 연장

− 기온이 높은 시간대를 피해 탄력근무제 시행

− 현장관리자 판단하에 한낮 시간대(12:00~17:00) 작업중지 또는 실외작업 일시 중단

○ 공사장 내·외 별도의 휴식공간 마련

− 공사장별 1~2개소 마련

− 휴게실에 식염수, 식수대, 얼음팩, 선풍기(에어컨) 등 비치

3		풍수해 대책반 편성 및 운영

□ 단계별 상황근무 방법

○ 조직편성 및 반별 임무, 세부 운영 실시

구분	평시 (관심)	보 강 (주의)	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단 기준	· 30㎜/일 미만 강우 예보 시	· 30㎜/일 이상 강우 예보 시	· 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 · 한강대교 수위 4.5m 도달시 · 태풍주의보 - 순간풍속 20m/s	· 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 · 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m · 태풍경보 - 순간풍속 26m/s - 총 강우량 200㎜ 이상	· 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 · 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 · 이재민 다수 발생
근무 인원	· 정상 근무	· 정상 근무	· 정상 근무 - 당직 근무자(2)	· 비상 근무 - 수방 담당자 - 당직 근무자(2) - 해당 근무조	· 비상 근무 - 수방 담당자 - 당직 근무자(2) - 해당 근무조(2)

○ 근무내용

− 공원 및 녹지 등 공공시설 피해복구 및 상황파악 등

− 우기 기간 강우예보 시 단계별 상황유지(비상연락체계 유지)

− 기상예보 및 예비특보 시 운영기준에 따라 비상근무

− 피해발생 지역 시민접근 통제, 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

□ 피해발생 및 응급복구 대책

○ 피해발생지 신속한 현장 대응체계 구축

− 기관별 자체 상황대응체계 구축 및 근무인원 배치

− 긴급복구반 운영으로 피해지역 긴급투입 및 복구활동 추진

− 공원 및 등산로 등 피해 발생시 우선적으로 시민접근 통제(2차사고 예방)

− 현장조치 가능한 피해는 자체 장비 및 인력 활용 즉시 복구 시행

○ 태풍 피해 우려 수목에 대한 사전예방 조치

− 등산로변 뿌리부분 부패된 수목 제거

− 기울어져 쓰러질 우려가 있는 수목은 바로세우기 또는 제거

− 식재하여 뿌리를 내리지 못한 수목은 가지치기 또는 지주목 설치

○ 태풍·호우로 인한 안전사고 우려 구조물 제거 및 배수로 정비

− 공원 내 현수막, 입간판, 늘어진 전선 등 시설물 사전 정비

− 배수로, 침사지 등 낙엽 적치물 정비 등

4		행정사항

○ 사전점검에 따른 위험시설물 정비는 타 사업에 우선하여 조치

○ 고소 차량 지원 필요 시 시설과 기전시설팀 협조 요청

○ 점검 및 정비결과 실적관리(문서화)

붙임  1. 풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표  1부.

2. 여름철(풍수해) 공원 피해현황 보고  1부.  끝.