문서번호	총무과-21130
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(6)

주무관		총무과장		서울공예박물관장		주무관			결재
진병화		04/25
협 조	代이남재		代이남재

교육 일지(서울공예박물관 건물 내외부 유리창 청소용역)

교육일시	2022.04.25.(월) 07:40
교 관	총무과장
교육대상	서울공예박물관 건물 내외부 유리창 청소용역 관계자
교육제목	2022년 서울공예박물관 건물내외부 유리창 청소용역 관련 안전교육
교육내용	□ 이동식 비계 설치 · 사용 관련 안전사항 교육 - 이동식 비계 사용안전 기술지침 (한국산업안전보건공단 C-28-2018)을 참조하여 작업을 실시 - 작업자가 탑승한 상태에서 이동식 비계를 이동시키지 않도록 주의하고, 작업장소 가까이에 설치하며, 브레이크, 쐐기 등으로 바퀴를 고정시킴 - 이동식 비계 고정시, 관람객의 보행을 우선시하여 관락객과 충돌 등 사고 가 발생하지 않도록 주의하고, 주변에 안전조치를 하여야 함 □ 건물외벽청소 관련 안전사항 교육 - 건물 외벽 청소 작업에 관한 기술지침 (한국산업안전보건공단 C-67-2011)을 참조하여 건물 외벽 청소 작업을 실시 - 사전 위험성 평가를 통해 위험요소를 모두가 숙지하도록 하여야 함 - 작업자의 구명줄 설치 및 안전대 등 개인보호구 착용을 확인 - 작업자의 아래 지상의 작업반경 주변에 안전구역을 지정하고 안내 및 통 제자 배치 등 접근통제에 필요한 안전조치를 하여야 함. □ 달비계를 이용한 작업 관련 안전사항 교육 - 달비계 안전지침 (한국산업안전보건공단 C-33-2022)을 참조하여 달비계 를 이용한 작업을 실시 - 작업용 로프의 손상 유·무를 검사하고, 작업 도중 절단되지 않도록 건물 또는 구조물의 단부, 날카로운 물체가 있는 지 확인 후 별도조치 - 로프의 매듭을 수시로 확인 하고, 작업대 및 작업용 기구 등은 떨어지지 않도록 부착 □ 기타 사항 -작업이 종료하였을 경우 주변을 잘 정돈하고, 서울공예박물관 측 관리감독 자와 함께 시설물 상태를 확인해야 함 - 안전사항 미비로 인한 사고 우려가 있는 경우에는 서울공예박물관 측에서 도 작업중지를 요청할 수 있으며, 시공사에서 보완 후 작업 실시 - 작업전 내외부 시설물, 전시물, 상품점 물품등이 훼손되지 않도록 방지작업 필히 시행

붙임 : 1. 교육일지 1부.

2. 관련자료 각1부.  끝,

교   육   사   진