문서번호	생산관리과-21110
결재일자	2022. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	생산관리과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김영규	백광인		김창중		김권기		04/28
							구아미
협 조	급수부장					신용철
	계획설계과장					송헌영
	총무과장					박재희
	기획예산과장					박은섭
	기전설비과장					최강욱
	예산팀장					홍경숙
	주무관					손인숙

(안정적인 원수관리를 위한)

취수장 통합 운영방안 마련

2022. 04.

생   산   부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

안정적인 원수관리를 위한

취수장 통합 운영관련 방안

정전 ‧ 낙뢰 등 각종 기후변화 대비 합리적이고 선제적인 대응으로 안정적인 취수장 운영 및 단수 없는 수돗물 공급을 위한 통합운영으로 조직관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진 목적

ㅇ 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 등 4차산업시대에 걸맞는 취수장 도입

ㅇ 합리적이고 효율적인 조직구성(인력, 장비 등)으로 안정적인 취수장 운영

□ 추진 배경

ㅇ 사고발생 등 선제적으로 대응 할 수 있는 취수장 전담 관리 운영 미흡

- 야간 근무 중 현장 점검(2인 1조) 시행시 제어실 근무자 부재 발생(4교대 근무)

- 상황 발생시 현장 대처할 수 있는 중간관리자 부재

ㅇ 영등포정수장에서 원거리 위치한 풍납취수장 관리 및 비상조치 어려움

<취수장별 거리 및 이동시간 현황>

구분		자양취수장	풍납취수장	암사취수장	강북취수장	비고
정수장에서 ∼ 취수장까지	이동거리[km]	5.7	28	0.4	4.4	암사↔풍납 7km 10~15분
	평균 이동시간[분]	15	40	7	15
	최대 이동시간[분]	40	120	7	30

ㅇ 각종 기후‧환경 변화에 따른 안정적인 원수 공급 추진

- 취수 원수에 소형생물(깔따구 등) 개체수 증가*******************

- 기후 온난화 등에 따른 잦은 집중호우 등으로 취수구 주변 유수장애물 발생

**************************************

*************************************

********************************

******************************************************

※ 취수장 제어실 근무는 2인 4개조 교대근무 중

Ⅱ		취수장 운영현황

□ 주요 업무

ㅇ (제어실) 정수장 생산에 따른 취수펌프 등 운영

ㅇ (안전관리) 전기 및 고압가스 시설 일상점검 및 안전관리

ㅇ (시설 운영관리) 기계전기설비, 수질계측기, 염소시설 운영관리 등

□ 인력 현황

구 분	근무자(현원)					비고
	합계	제어실 교대직		일근직
계	48명	32명		16명
자양취수장	12명	8명	2인×4조	4명	전기1,가스1(안전관리자) 2명(수질·시설총괄)	************* *********
풍납취수장	10명	8명	2인×4조	2명	1명(전기안전관리자) 1명(수질·시설·가스)	************************
암사취수장	8명	8명	2인×4조	- 명	-	정수장에서 업무 분야별 지원
강북취수장	18명	8명	2인×4조	10명	전기2,가스1(안전관리자) 7명(일반·시설관리)	원수관리과에서 취수장 전담 관리

□ 주요시설 현황

구 분	시설용량 [단위:만톤]	시설현황		'21 평균취수량 [단위:만톤]	취수펌프 [단위:대]	수배전반 [단위:면]	수질계측기 [단위:대]	염소시설 [단위:톤]
		취수장	용량
계	551	4	551	314	57	241	62	162
광암		팔당원수		23
구의		자양	30	26
		강북	55	11
뚝도	80	자양	50	32	10	31	12	55
		강북	70	9
영등포	70	풍납	70	44	6	27	14	19
암사	171	암사	171	100	17	86	21	-
강북	230	강북	105	69	24	97	15	88

	취수펌프 제어권 상이에 따른 일관성 있는 운영관리 필요
□ (강북, 암사취수장) 정수장에서 생산량에 따라 취수펌프 제어로 취수량을 조절 □ (자양, 풍납취수장) 취수장에서 조절 제어(구의·뚝도계통이 동일 전력망 연결)

Ⅲ		향후 취수원의 안정화 계획

(2040 서울 수도정비기본계획 반영)

□ 강북, 영등포정수센터

◈ 강북 및 영등포정수센터 공급 도수관로 사고시 100% 대응 가능 ('22~24)

기존 강북정수센터 도수관로와 뚝도 도수관로간 상호 비상연계	영등포 도수관로와 광역 도수관로간 상호 비상연계(공촌, 부평 도수관로는 '11.7 완료)
강북정수센터	영등포정수센터

□ 뚝도, 구의정수센터

◈ ********************************************

**************************************************************

□ 광암정수센터

◈ 암사취수시설 여유량 공급을 통한 광암 취수원 안정화 구축 ('22~26)

① 강북~암사정수센터 간 정수(22.7만톤/일) 공급 연계 ② 암사2취수장에서 광암정수센터에 취수 원수 공급(35만톤/일)

□ 암사정수센터

◈ 암사취수탑 설치를 통한 부유물질 제어, 도수관로간 연계관로 설치 ('24~29)

① 암사1, 2취수장 도수관로간 상호 연결 체계 구축 ② 원수 취수구가 한강 둔치에 근접해 있어 취수펌프 가동시 각종 부유물 및 오염물질 유입 차단을 위하여 취수탑 건설

Ⅳ		효율적인 관리운영 방안

생산부 검토(안)

□ (1안) 한강기준으로 강북, 강남권으로 분리하여 원수관리과 운영

ㅇ 강북권은 강북정수센터 원수관리과에서 통합 운영

ㅇ 강남권은 암사정수센터에 원수관리과 신설로 암사, 광암, 영등포 취수장 총괄 운영

	강북권
	구의					뚝도				강북

	강남권
	암사					광암				영등포

〈강북, 자양취수장〉

〈암사, 풍납취수장〉

※ 암사취수장~풍납취수장 거리 : 7km(10~15분)

□ (2안) 풍납, 자양취수장 통합 운영

ㅇ 관리운영이 원거리인 풍납취수장을 자양취수장과 통합하여 뚝도정수센터에서 통합 관리운영

ㅇ 조직구성은 풍납취수장팀, 자양취수장팀으로 구분하여 구성

		뚝도정수센터
풍납취수장팀											자양취수장팀

※ 취수장에 원수관리 조직 상주하며 자양·풍납의 운영 및 시설물 관리 전담

< 취수장 간 거리 및 이동시간 현황 >

구분	통합 전		통합 후
	뚝도 ↔ 자양	영등포 ↔ 풍납	자양 ↔ 풍납
이동거리[km]	5.7	28	5.5
평균 이동시간[분]	15	40	10
최대 이동시간[분]	40	120	20

□ (3안) 역량있는 일반직 6급 팀장제 도입으로 풍납취수장 운영

ㅇ 현재 풍납취수장 기계운영직(6급) ⇒ 일반직(6급) 팀장으로 책임감 부여

대책회의를 통한 최적의 관리운영 계획

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : '22.4.13.(수) 16:00~16:30

ㅇ 회의장소 : 부본부장실

ㅇ 참 석 자 : 부본부장, 생산부장, 계획설계과장, 생산관리과장, 기전설비과장

ㅇ 회의안건 : 풍납취수장 운영관리 및 향후 운영방안

□ 회의결과에 따른 관리운영 계획

1단계(단기)		2단계(단기)		3단계(중장기)
일반직 6급 팀장제 도입		암사정수센터에서 통합관리		강남, 강북권 분리 통합운영

ㅇ (1단계) 풍납취수장에 역량있는 일반직 6급 팀장제 도입

- '22년도 하반기 인사발령시 즉시 추진 시행

- 기대효과 : 팀장제 신설로 관리기능 강화 및 책임감 부여

	통합 운영(암사, 풍납취수장)을 위한 기반구축 선행 조건
□ CCTV 등 연계 감시체계 구축 (소요예산 50백만원) - 내용 : 통신 네트워크 연결 및 CCTV 감시시스템 시설 □ 통합관리 기반시설 구축 (소요예산 250백만원) - 내용 : 제어망 연결 및 제어시스템 감시체계 구축

ㅇ (2단계) 풍납취수장과 근거리에 있는 암사정수센터에서 통합관리 운영

- 2040 서울 수도정비기본계획 등을 감안, 강남권의 암사취수장에서 통합관리

- 통합 운영을 위한 사전 기반구축 완료 후 통합 운영('23년 6월까지 완료 예정)

- 기대효과 : 인력‧설비 운영 총괄, 비상 상황시 현장 지휘‧조치 가능

ㅇ (중장기) 2040 서울 수도정비기본계획에 의거 취수장 안정화 구축 완료후 강남권, 강북권으로 분리하여 통합 운영(생산부 검토 1안)

- 한강기준으로 강북권인 강북 원수관리과에서 자양 통합 운영

- 강남권(암사정수센터 원수관리과 신설 후, 광암 및 영등포 통합) 신설 운영

- 기대효과 : 4차산업시대 선도적 취수장 도입, 조직의 효율적 및 안정화 가능

Ⅴ		행정사항

□ 취수장 통합운영관리 계획 추진

ㅇ 1~2단계, 중장기 계획에 따른 조직담당관 및 인사과 협의 시행

ㅇ 팀장제 및 통합운영에 대한 내부조직 소통

ㅇ 추진부서 : 경영관리부 (총무과)

□ 통합 운영 관리(풍납, 암사)에 대한 기반 구축

ㅇ 통합에 따른 CCTV 및 제어감시시스템 등 구축

ㅇ 통합에 따른 업무 매뉴얼 작성 및 관련 직원 교육 시행

ㅇ 추진기간 : ~'23.6월

ㅇ 추진부서 : 생산부 (생산관리과, 기전설비과)

□ 소요예산 확보

ㅇ 총사업비 : 300백만원

- 감시체계 구축(50백만원), 기반시설 구축(250백만원)

ㅇ 취수장 통합 운영 관리가 가능하도록 예산 확보 시행

- (생산관리과) 생산부 및 정수센터 집행잔액(시설정비, 유지보수) 활용

⇒ ('22년 사업 가능) 집행잔액 활용이 가능하도록 기획예산과 협조

- (기획예산과) '22년 집행잔액 활용이 어려울 경우 '23년 예산 반영

⇒ ('23.6월 완료 가능) '23년 예산 편성이 가능하도록 생산관리과 협조

ㅇ 추진부서 : 기획예산과 및 생산부는 예산 확보에 적극 협조 시행

끝.