문서번호	시설관리과-22597
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		오정훈	05/09
			이준호
협 조
	주무관			이두영
	주무관			고동인
	주무관			권세욱
	주무관			김준영
	주무관			문기두
	전문경력관			장진호

북악터널(배)아리수올림터(2022.05.04)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북악터널(배)아리수 올림터 근무일지

근무일자 : 2022년 05월 04일 수요일

구 분	내 용
근 무 자	근무시간	성 명		근무조		근무상황		대직자
	09:00~18:00	장진호		일근
		박제용		일근		휴가
	00:00~09:00	이상진		C조
	09:00~18:00	임진섭		A조
	18:00~24:00	민성준		D조
근무현황	북악터널배수지 운용일보 참조 : 따로붙임 순찰 및 점검일지 참조 : 따로붙임
근무내용	주 간 : A조 임진섭 (박제용 휴가) - 불광유입밸브 개도율 5%~15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 - 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 이상없음 - 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신상태 점검 이상없음 - 수배전반 모터펌프실 배관랑실 밸브실 검수조 외곽 울타리 유량계실, 변압기실 등 시설물 점검 이상없음 - 한전 최대부하시간 확인하여 홍은배수지 운전 (10:00~12:00 가동정지) (13:00~17:00 가동정지) - 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 이상없음 야 간 : D조 민성준 - 불광유입밸브 개도율 5%~15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 홍은계통,구기계통 모터펌프 소음,진동등 이상유무 확인 불광, 홍은, 홍제 유량감시 체크 증감유무 확인 - 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신상태 점검 이상없음 북악배수지주변 절개지, 울타리등 이상유무 점검
전력사용량	중간부하 [KW]		최대부하[KW]		경부하[KW]		합계[KW]
	4014		1872		3150		9,036
비 고