문서번호	건축기획과-23431
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	05/10
			代유옥현
협조
	주무관		홍란희

굴토 전문위원회 서면심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위원회 서면심의 결과보고

□ 검토요청 내용

○ 안건개요

안건명	서면심의 검토사항	비 고
서초구 서초동 1595-3번지 외 2필지 서초노블루체 신축공사	굴토계획 일부 변경에 따른 굴토분야의 적정 여부 -흙막이 벽체공법 일부 변경 (토류벽 콘크리트공법→CIP공법)	조건부의결 ('21년 11차)

○ 심의기간 : 2022.04.28. ~ 05.06.

○ 심의위원 : ***********************

※ '21년 11차 굴토 전문위원회 위원으로 선정

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	-기존 지하실벽체와 대지경계선이 밀착된 구간에서는 지중경사계를 CIP벽체 내부에 설치하고 지하수위계는 외부의 대지경계선에 밀착하여 설치하기 바람.
***	-흙막이벽체 형식이 변경되므로 슬래브지지공법(SPS공법)과의 연결 부분에 대한 상세설계를 추가로 작성하고 벽체형식이 변경되는 부분의 접속부에 대한 연결상세를 검토 후 상세설계도면 등을 추가로 작성하여 시공사가 참조할 수 있도록 하기 바람. -당 현장은 기존 지하구조체 및 신설 흙막이, 철골슬래브지지역타공법 등 복잡하고 다양한 공법이 적용되어 안전에 만전을 기하여야 하므로 지하굴착 및 지하구조체완성 시까지 지반분야(토질 및 기초기술사 이상)의 전문가를 위촉하여 단계별 계측관리 및 시공상태에 대하여 안전에 대한 자문을 받기 바람.
***	-토류벽 콘크리트공법에서 CIP공법으로 변경되는 구간에 대해 지중경사계를 추가로 설치하기 바람. -사업지 인근의 건축물에 대해 굴착 전 사전안전점검을 실시하여 굴착에 대한 영향을 확인하고 민원에 대비하기 바람.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	-벽체공법의 일부 변경이 적정함을 확인함.
***	-전구간에 CIP공법이 아닌 혼합공법을 적용하므로 CIP와 토류벽 콘크리트공법 접합부의 안전성 확보를 위해 공법 접합 구간의 입면, 단면상세도를 작성하기 바람. -CIP 시공 시 정밀시공을 위해 CIP공법 시공심도를 입면도에 표기하여 시공 시 확인이 가능하도록 하기 바람. -CIP주근은 HD32이므로 겹침이음 시 시공이 어려우므로 맞댄이음을 적용하고, CIP 구조해석 설계기준강도의 확보를 위해 CIP의 유효직경을 정확하게 가공 및 조립이 가능한 공장선조립공법의 적용을 권장함.

□ 조치계획

○ 상기 서면심의 검토의견을 반영토록 서초구 건축과에 통보하고자 함.

□ 행정사항

○ 심의수당 지급

*******************************

***********************************

- 예산과목 : 주택정책실 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 도시건축문화 구현(일반), 건축위원회 등 운영, 사무관리비(201-01)

붙임  검토의견서 1부.  끝.