문서번호	시설개선과-21282
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
이효영	진종구	代진종구	05/11
			노병춘
협 조

잠실종합운동장 에너지진단 시행 계획

잠실종합운동장 에너지진단 시행 계획

2022. 05. 12(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

-

잠실종합운동장 에너지진단 용역 추진계획

「에너지이용 합리화법」에 따른 공공기관 에너지진단 유효기간(5년)이   도래됨에 따라 전문업체로부터 에너지진단을 받아 에너지절감에 만전을  기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 에너지이용합리화법 제32조 및 에너지진단 운영규정 제3조(산업통상자원부 고시)

ㅇ 연간에너지 사용량 합계가 2,000TOE 이상인 에너지다소비사업자는 의무적으로 에너지진단을 추진해야함

□ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제7조제1항(산업통상자원부고시 제2020-97호)

ㅇ 건축 연면적이 3,000㎡이상, 건축물을 소유한 공공기관은 5년마다 에너지 진단전문기관으로부터 에너지진단 시행하여야 함

※ 2017년에 에너지진단 실시완료

Ⅱ		시설현황

□ 건축물 면적

구 분	준 공 일	경기장 면적	건축연면적	비 고
올림픽주경기장	＇84.09.29	75,469㎡	100,151㎡
실내체육관	＇79.04.18	7,098㎡	26,095㎡
제1수영장	＇80.12.20	8,073㎡	22,479㎡
제 2 수 영 장	＇79.11.10	3,966㎡	6,021㎡
야 구 장	＇82.07.15	26,331㎡	45,312㎡
합 계		120,937㎡	200,058㎡

□ 에너지 사용량(최근 3년)

에너지원	단위	2019년		2020년		2021년
		고유단위	TOE	고유단위	TOE	고유단위	TOE
합 계			*****		*****		*****
도시가스	천N㎥	603	***	492.627	***	566	***
전 력	Mwh	10,380	*****	7,570	*****	8,531	*****

□ 기계설비

구 분	실내체육관	야구장	제1수영장	제2수영장	주경기장	총합계
공기조화기	*	*	*	*	*	**
냉각탑	*	*	*	*	*	*
냉동기	*	*	*	*	*	*
보일러	*	*	**	**	*	***
신재생에너지	*	*	*	*	*	*
열교환기	*	*	*	*	*	*
에어컨	**	***	**	*	**	***
팬코일유닛	*	*	*	*	**	**
팽창탱크	*	*	*	*	*	**
펌프	*	**	*	*	**	**
필터	*	*	**	*	*	**
환기설비	*	*	**	**	*	**
승강기	*	*	*	*	*	**
합계	**	***	***	**	***	***

□ 전기설비 : 계약용량 9,000kw, 수전변압기 3,500KVA × 3대

구 분	주경기장	야구장	실내체육관	제1수영장	제2수영장
조명시설	********** ********** ********	**********	********* *********	**********	*********
UPS (무정전전원공급장치)	***	**	**	**	*
발전기 (피크저감용)	********	*	*	*	*
태양광 (건물내부소비용)	*	****	****	****	*
ESS 등 (에너지저장장치)	********* **************	**** ***********	*	*	*

Ⅲ		추진계획

□ 진단대상 : 잠실주경기장,실내체육관,야구장,제1·2수영장

□ 진단과정 및 내용

단 계	세부 진단내용
사전조사	ㆍ에너지 이용시설 및 설비 관련 현황파악 ㆍ에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악 ㆍ현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 상호협의 및 정보교환
현장진단	ㆍ설비별 에너지 사용현황 상세 파악 ㆍ에너지진단 세부계획 수립 ㆍ측정장비에 의한 현장중심 진단 실시 ㆍ에너지 운영시스템 점검 ㆍ설비별 운전성능 및 운전상태 파악 ㆍ에너지 손실요인 및 개선방안 도출 ㆍ도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석 ㆍ진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 ㆍ에너지관리기준의 이행실태 확인
분석 및 보고서 작성	ㆍ현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석 ㆍ적용가능 신기술 및 참고자료 수집 ㆍ시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사 ㆍ진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수 ㆍ협의된 기간내 진단보고서 제출

□ 진단범위

구 분	에너지진단의 범위
건축물	ㆍ구조체의 열관류율 및 건물 냉ㆍ난방부하 산출 ㆍ각 구획 구성의 적정성 ㆍ열원시설 적정용량
난방 및 급탕설비	ㆍ보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험 ㆍ급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 ㆍ열전환 방식 및 계통 ㆍ배관시설의 시스템 및 보온상태 ㆍ증기트랩 및 응축수 회수이용 ㆍ급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안 ㆍ급탕부하 신ㆍ재생시스템 적용방안
냉방 및 공조설비	ㆍ냉방기기 성적계수 및 성능시험 ㆍ설계사양 및 실부하 비교 분석 ㆍ공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정 ㆍ냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석
수배전설비	ㆍ수변전설비 통합관리 ㆍ배전설비 운전관리 ㆍ최대수요 및 역률 분석
동력설비, 조명설비 및 기타	ㆍ동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 ㆍ램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 ㆍ승강기 등 운행방식 합리화 ㆍ각종 절전장치의 적용 가능여부 ㆍ폐열회수, 재활용 등 신ㆍ재생시스템 적용방안 ㆍ에너지시스템 합리화 방안 ㆍ중장기 에너지절약 대책 수립

□ 소요예산: ********

ㅇ 에너지진단 운용규정에 의거하여 진단등급 C등급으로 엔지니어링 사업대가의 기준(실비정액 가산방식 적용)에 의거하여 산출된 금액

진단 등급	구분 (진단대상자의 연간 에너지사용량)	소요일수			소요인력 (인)	총 소요일수 및 인력
		현장진단	보고서작성	합계
A1	1만 티오이 이상부터 2만 티오이 미만까지	14	9	23	4	92
B	5천 티오이 이상부터 1만 티오이 미만까지	11	8	19	3	57
C	5천 티오이 미만	8	5	13	3	39

ㅇ 용역기간 : ****************

ㅇ 계약방법 : 수의계약

ㅇ 관련근거

– 지방자치단체를 당사자로하는 계약의 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 나목

ㅇ 수의계약 사유

– 추정가격 2,000만원 이하의 소액이며, 산업통상자원부 장관으로부터 에너지진단전문기관으로 지정받은 업체로 에너지진단을 전문적으로 수행할 수 있는 업체로 선정

ㅇ 계약업체 : **************************************

□ 예산과목: 운영기획과, 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 공공운영비

Ⅳ		추진일정

□ 2022.  5. 20 : 자체 기술용역 타당성 심사 실시

□ 2022.  5. 31 : 발주 및 에너지진단 신청서 제출

(진단기관 → 한국에너지공단)

□ 2022. 11. 30 : 에너지진단 용역 완료

붙임 1. 에너지진단 통지서 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 과업지시서 1부.  끝.