문서번호	교량안전과-23263
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍		강천수	05/16
			조현석
협 조
	교량관리팀장			代이상문
	교량기획팀장			민형일
	특수교량팀장			김귀용
	강북일반교량팀장			김성권
	강남일반교량팀장			박주완
	기술점검팀장			위성환

2022년 교량 시설물 풍수해 대책

2022. 5.

안전총괄실

(교량안전과)

2022년 교량시설물 풍수해대책

'22년 여름철 풍수해대비 교량시설물 안전사고 예방 및 재해발생시 신속 대응을 위한 수방대책을 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 『재난 및 안전관리 기본법』. 제16조, 제17조

□ 「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」 제14조

□  '22년 서울시 재난안전대책본부 구성운영계획(하천관리 -22481호)

Ⅱ		개 요

□ 수방대책 기간 : 2022. 5. 15. ~ 10. 15. (5개월)

□ 추진방향

○ 재해예방 활동으로 위험요소 사전 조치

- 교량시설물 점검·순찰로 위험요소 사전 조치

- 시행중인 공사현장 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지

○ 재해발생시 신속한 대응체계 확립

- 수방자재·장비‧인력 등 동원태세를 확립하여 재해발생시 신속한 대응으로 피해 최소화

- 잠수교 침수 단계별 교통통제 실시로 시민 안전 확보

Ⅲ		세부 추진계획

□ 교량시설물 안전관리

○ 대상시설물

계	한강교량	일반교량	고가차도	비고
53	21	18	14

○ 추진계획

- '22년 교량시설물 안전점검 추진 계획에 따라 점검‧순찰 병행 실시

·집중점검, 우기대비 점검, 추석대비 점검 등

- 공사현장은 시공사·감리단·교량안전과 합동으로 수시 점검 실시

- 용역현장은 용역사·교량안전과 합동으로 수시 점검실시(바지선,예인선)

○ 중점 점검사항

시 설 물		공 사 장		용역현장
- 교면포장 상태(포트홀 등) - 배수시설(빗물받이 등) 막힘 및 파손 여부 - 신축이음장치 파손 여부 - 콘크리트 구조물의 균열 및 파손 여부 - 교대부 지반 침하 유실 여부 기타 시설물 파손여부 등		- 하천 유수 지장물 존치 여부 - 안전관리계획 및 비상연락망 수립 여부 - 수방자재 및 장비 확보 적정 여부 - 현장주변 정리정돈 상태 및 교통소통 지장요인 - 크레인 전도, 가시설·가림막 붕괴 방지 등을 위한 사전조치		- 대피계획에 따라 바지선, 예인선 대피가능여부 - 비상연락망 수립여부

○ 조치사항

- 경미한 사항 및 안전사고 유발요인(포트홀 등)은 즉시 조치

- 정비에 시간을 요하는 사항은 우선 응급조치하고, 별도 계획 수립 후 정비

□ 비상근무 계획

○ 단계별(1~3단계) 비상근무 시행

구분	판단기준	근무 인원	근 무 자	비고
1단계 (주의)	○ 호우주의보 발령시 - 3시간 60mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 ○ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ○ 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	1명	- 재난대책본부(교통대책반) 근무자 1명 - 교량안전과 비상 근무자 1명
2단계 (경계)	○ 호우경보 발령시 - 3시간 90mm이상 예보시 - 12시간 180mm이상 예보 ○ 홍수주의보 발령시 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ○ 태풍경보(순간풍속 26m/s)	4명	- 재난대책본부(교통대책반) 근무자 1명 - 교량안전과 비상 근무자 3명 (팀장1+ 직원2)	부서장 지휘
3단계 (심각)	○ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m예상시 ○ 태풍‧호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실시 ○ 이재민 다수 발생	전직원 근무	- 재난대책본부(교통대책반) 근무자 1명 - 교량안전과 전직원 근무 (1/2 교대) ※ 팀별로 1/2 교대 근무	부서장 지휘

※ 붙임1)  비상근무자 명단 참조

○ 비상근무자 임무

- 비상근무 지시에 의거 상황 접수, 전파 및 조치사항 전파

- 상황발생시 긴급동원(비상연락), 유관부서 협조요청, 재난대책본부 상황보고

- 재난안전대책본부 지시사항 신속조치 등 상황대처

- 기타 기상상황, 태풍정보 및 수방상황 정리보고

○ 일상유지보수공사 비상근무반 편성‧운영

- 비상근무반 : 4개반

· 한강교량일상유지 2개반(1,2공구) / 일반교량일상유지 2개반(강북,강남)

- 반별구성 : 작업차량(싸인보드) 1대, 시공사 2명, 감리단 1명

※ 근무조를 각 반별 2개조로 편성하여 24시간 교대근무 실시

- 비상근무 기준 : 1단계 이상 비상근무 발령시

※ 비상근무 해제 후에도 손상부(포트홀 등) 정비를 위해 일정시간(24시간) 비상근무 체계 유지

- 주요기능 : 포트홀 등 안전사고 유발요인 정비 및 상황발생시 초동조치

□ 잠수교 교통통제

○ 통제기준

단 계	잠수교 수위 (m)	팔당댐 방류량 (㎥/sec)	통제인원 배치장소	관할 경찰서
보행자 통제	5.5	4,000	잠수교 북단	용 산
			잠수교 남단	서 초
차량 통제	6.2	5,000	북단 진입도로 입구	용 산
			남단 진입도로 입구	서 초
잠수교 침수	6.5	7,000	상동	상 동

- 교량청소 : 용산구청, 서초구청

※ 한강홍수통제소 홈페이지(www.hrfco.go.kr)에서 실시간 수위정보 및 댐방류량 열람가능하며, 수방담당은 한강홍수통제소로부터 수위정보 휴대폰 문자 수신

○ 팔당댐 방류량별 반포대교까지의 도달시간

- 10,000㎥/sec 6시간 41분

- 6,000㎥/sec 8시간 54분

- 4,000㎥/sec 11시간 38분

- 2,000㎥/sec 19시간 14분

○ 통제방법 : 통제기준에 따라 관할경찰서 통제 실시

- 잠수교 통제수위 도달시, 한강홍수통제소에서 관할경찰서로 통보 (북단:용산/ 남단:서초)

차량 및 보행자 통제 / 차단벨트, 통행제한안내간판 등 통제시설 설치

○ 잠수교 침수대비 현장 비상근무반 편성‧운영

- 잠수교 통제수위 도달시, 비상근무조 투입 / 현장확인 및 상황대기

- 근무자 : 1개조당 6명[교량안전과 2명, 감리2명, 일상유지보수업체(1·2공구) 2명]

근무조	비상근무자	근무자 임무
A조	- 남단(3명) : 송영배, 감리1명, 시공사(1공구)1명 - 북단(3명) : 김완근, 감리1명, 시공사(1공구)1명	- 기상예보(팔당방류량, 잠수교 수위 등) 수시 체크 - 통제상황 파악 및 교량안전과 수시 보고 - 잠수교 수위 변화에 따라 유관기관과 협조체계 구축
B조	- 남단(3명) : 이제택, 감리1명, 시공사(2공구)1명 - 북단(3명) : 김병주, 감리1명, 시공사(2공구)1명

※  2개조 24시간 교대근무 실시

- 통제시설 현황

차단봉	차단벨트	통행제한 안내간판	라바콘	작업차	싸인카
2조(4개)	2조(4개)	4개	20개	1대	2대

※ 차단봉, 차단벨트, 간판, 라바콘은 반포대교 북단 A1 교량하부 수방창고에 비치

□ 태풍(강풍)대비 교통통제

○ 통제기준(『도로법』 제76조 및 같은법 시행령 제78조 제1항)

- 교량에서의 10분간 평균 풍속이 초당 25미터 이상인 경우 차량의 도로진입이나 도로에 진행중인 차량의 통행을 일시적으로 금지 또는 제한

※ 태풍주의보 순간풍속 20m/s 이상, 태풍경보 순간풍속 26m/s 이상시 태풍특보 발효

○ 한강교량 풍속 측정기준

- 한강교량 온라인 안전감시시스템 풍속계로 10분간 평균 풍속 측정

※ 설치현황 : 구리암사대교 1개소, 올림픽대교 2개소, 행주대교 3개소,

○ 한강교량 통제 권역 분류

- 온라인 안전감시 시스템 풍속계 설치 위치를 고려한 권역 구분

· 구리암사대교 권역(3개교) : 천호, 광진, 구리암사

· 올림픽대교 권역(13개교) : 서강∼올림픽 등 13개 교량

· 행주대교 권역(4개교) : 행주, 가양, 성산, 양화

< 한강교량 교통통제 권역별 분류 >

○ 한강교량 통제 방법

- (1단계) 교통통제에 따른 혼란 최소화를 위한 태풍 성격 및 상륙 예상 시점 분석 후 세부 교통 통제 교량 및 통제시간 등 별도 세부 방침 수립

- (2단계) 기상청의 태풍(강풍) 순간 풍속 26m/s 이상 예보시 서울경찰청 교통통제 사전 협조(공문 발송 등)  및 각종 미디어(교통방송 등) 교통통제 예고 안내 실시

- (3단계) 수립된 세부 방침에 따라 경찰청 교통통제 요청 및 시행

Ⅳ		행정사항

□ 비상근무자 근무시간은 당일 09시∼익일 09시를 기준으로 함(단, 주말 또는 공휴일 주·야 교대근무)

(예 : 5.16일 03시 1단계 발령시 5.15일 해당 근무자가 근무 실시)

□  일상유지보수업체 비상근무시 근무횟수에 따라 비용 정산

□ 비상근무계획에 따른 야간(18시~익일09시) 및 토요일‧공휴일 근무자는 대체휴무 가능(감리인 포함)

붙임  1. 교량안전과 비상근무자 명단 1부.

2. 일상유지보수업체 비상근무반 편성현황 1부.

3. 일상유지보수업체 비상근무 결과보고(양식) 1부.

4. 잠수교 교통통제 위치 1부.

5. 잠수교 침수시 관계기관별 업무분장 1부.

6. 2022년 공사 및 용역 현황 1부.

7. 잠수교 침수시 대응 시나리오 1부.  끝.