문서번호	시설보수과-21276
결재일자	2022. 5. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		임형규	05/02
			代홍승용
협조

우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강서도로사업소

시설보수과

우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

여름철 우기대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 시민불편 및 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

■ 도로시설과-21446(2022.4.27) : 2022년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

■ 도로시설과-94(2022.1.4.) : 2021년 도로시설물 안전점검 추진계획

■ 도로시설과-2073(2022.2.24.) : 2022년 지하차도 배수시설 일제검검계획

Ⅱ		안전점검 계획

■ 추진기간 : 2022.4.28.(목)~5.18.(수)

■ 대상 시설물현황 (73개 시설물)

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	73	22	7	7	5	28	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	6	4	3	1	9	-
3종	23	1	1	1	-	17	3
법정외	20	15	2	3	-	-	-

■ 점검조 편성 : 3개조 9명

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 주영진, 시설7급 김규춘, 외부전문가
2 조	시설6급 강연홍, 시설6급 최선보, 외부전문가
3 조	시설7급 김규춘, 시설7급 최재영, 외부전문가

■ 점검방법

시설물 관리주체별 점검계획에 의거 점검업무 수행

- 직원점검(53개소), 직원＋자문단(20개소)

1종 전체(7개), 2종 교량(13개), 3종 및 법정외(C등급 이하 : 2개) 시설물은 시설안전자문단 활용 점검(총 22개중 중복 2개소 제외한 20개 점검)

구 분	점 검 시 설
1종 전체(7개)	서부트럭터미널앞지하, 외발산지하, 궁동터널, 작동터널, 천왕산생태터널, 범박터널, 도림천복개(좌안)
2종 교량 (13개-중복2개 포함)	목동교, 고척교, 오목교, 서울교, 여의2교, 오금교, 개봉고가차도. 가리봉철도고가(중복), 개봉철도고가(중복), 구일고가, 영등포R IC, 공단 IC, 목동교동측 IC
3종 및 법정외 (C등급 이하 : 2개)	가리봉철도고가, 개봉철도고가

- ***(4개소) : 목동교, 작동터널, 목동교동측 IC, 여의2교

- ***(3개소) : 고척교, 서울교, 개봉고가차도

- ***(3개소) : 궁동터널, 천왕산생태터널. 범박터널

- ***(3개소) : 오목교, 오금교, 도림천복개(좌안)

- ***(3개소) : 가리봉철도고가, 개봉철도고가, 공단 IC

- ***(4개소) : 서부트럭터미널앞지하, 외발산지하, 영등포R IC, 구일고가

■ 담당자별 시설물 현황

성 명	담당 시설물(음영시설은 자문단 활용)	비 고
주 영 진 (14)	범박터널, 역곡천교, 신정교접속교, 개화램프B교, 화곡고가. 오금지하차도, 오목지하차도, 성산지하차도, 서울교접속지하차도, 구로지하차도, 행주IC, 개화IC, 염창IC하부복개도로, 신정교동측지하차도
강 연 홍 (15)	목동교, 여의2교, 광복교, 여의하류2교, 가족길교, 선유교, 작동터널, 신월IC, 시흥IC, 국회앞지하차도, 등촌지하차도, 목동교서측지하차도, 노들길지하차도, 목동교동측지하차도. 목동교동측 IC
최 선 보 (15)	서울교, 고척교, 광명교, 개봉교, 행주1교, 행주2교, 개화교, 개봉고가차도, 궁동터널, 생태터널, 오목교서측지하차도, 개봉지하차도, 개화천복개구조물, 고척지하차도, 경인철도횡단지하차도

성 명	담당 시설물(음영시설은 자문단 활용)	비 고
김 규 춘 (15)	오목교, 오금교, 오금교접속교, 구로도림교, 구로역지하차도, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도, 가리봉철도고가차도, 개봉철도고가, 공단IC, 오류IC, 도림천복개(좌안)구조물, 도림천하류복개구조물, 오금교동측지하차도, 오목교동측지하차도
최 재 영 (14)	구로1교, 가마산고가차도, 오류철도고가차도, 영등포R IC, 화곡터널, 가마산지하차도, 공항입구지하차도, 개화지하차도, 외발산지하차도, 고척2지하차도, 서부트럭터미널앞지하차도, 여의2지하차도, 여의하류지하차도, 구일고가

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 우기대비 취약 도로시설물 관리 상태 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 도로시설물 조사 - 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 등 포장상태 이상 유무 - 맨홀, 신축이음부, 빗물받이 및 측구 주변 파손 유무 - 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 확인 - 교량(복개구조물 등) 배수시설(배수구 등) 파손, 체수, 막힘 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태, 배수 상태

■ 점검결과 조치계획

점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체 활용하여 우기전 우선적으로 정비실시

구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

"2022년 지하차도 배수시설 일제점검" 지적사항에 대한 조치결과 확인

안점점검 결과는 "안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후 관리

Ⅲ		행정사항

■ 점검조별 시설안전자문단과 점검일정 협의 확정

■ 시설물별 안전점검보고서 작성 (양식1)

■ 각 시설물별 담당자 점검보고서 및 안전점검표 작성 (양식2)

■ 점검실적을 5.27.(금)까지 도로시설과로 제출

■ 외부전문가(시설안전자문위원) 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/회(6회 시행시 1,200,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과)

도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비,

사무관리비

붙임  1. 도로시설물 안전점검표(총괄) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(점검체크리스트).  끝.