문서번호	건축기획과-24126
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	05/18
			박순규
협조

- 2022년도 제8차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

주택정책실

(건축기획과)

- 2022년도 제8차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일   시 : 2022. 5. 12.(목), 14:00 ~

○ 장   소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안   건 : 3건(보고 2건, 변경 1건)

▢ 심의결과

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	심의결과	비 고
1	용산구 갈월동 98-6 역세권 청년주택 신축공사 (주택공급과)	용산구 갈월동 98-6번지 일대 (1,892.20㎡)	공동주택(269세대), 근린생활시설, 문화및집회시설	4/24	조건부의결	보고 (‘22년 4차)
2	성북구 석관동 173-1번지 일원 청년주택 신축공사 (주택공급과)	성북구 석관동 173-1번지 일대 (1,523.00㎡)	공동주택(242세대), 근린생활시설	2/24		보고 (‘22년 6차)
3	송파구 잠실진주아파트 주택재건축 정비사업 (송파구 주거사업과)	송파구 신천동 20-4번지 일대 (112,558.50㎡)	공동주택 (2,678세대), 부대복리시설	4/35		변경 (‘21년 15차)

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명	비 고
행 정	1	박순규
건축구조	4	이인영, 이호찬, 강철규, 배해영
건축계획	1	김선현
계	8	재참석 - '21년 15차 : 강철규, 배해영 - '22년 04차 : 이인영, 이호찬, 강철규, 김선현 - '22년 06차 : 이인영, 김선현

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 5. 12.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	용산구 갈월동 98-6 역세권 청년주택 신축공사(보고)
신청위치	용산구 갈월동 98-6번지 일대
의결번호	(구조)2022-8-1	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 탄성파시험은 개소수, 정확한 위치 등을 명확히하여 계획을 수립하고, 토질주상도 및 지층단면도를 분석하여 상대적으로 불리한 곳에서 수행하기 바람(※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). ○ 철도에 의한 진동, 소음에 대한 진동예측 시뮬레이션 검토결과를 제시하였으나 실 착공 전 철도 소음에 대한 측정을 통해 민원이 발생되지 않도록 준비하기 바람. ○ ‘22년 6차 구조안전 전문위원회에서 지적되었던 탄성파 시험의 적정성, 비틀림에 대한 보강 방안, 철도에 의한 소음 및 진동에 대한 대안 등의 조치계획을 보완하여 제출하기 바람. ○ 지하 1, 2층 주차장에서 E/V홀로 진입하는 진입로의 폭을 확인하기 바람. ○ 지상층 코인세탁기 앞의 노출기둥과 벽체를 일직선으로 맞추기 바람. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 1/1

2022. 5. 12.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 5. 12.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	성북구 석관동 173-1번지 일원 청년주택 신축공사(보고)
신청위치	성북구 석관동 173-1번지 일대
의결번호	(구조)2022-8-2	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 전이기둥 및 전이보의 소성힌지구간에서는 철근의 이음 및 용접, 기계적이음 등을 할 수 없도록 조치하기 바람(※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). ○ 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40:2021)에 따라 노출범위 및 등급에 따른 콘크리트를 적용하였으므로 콘크리트 타설 경계 부분의 시공 시 연결상세 계획을 시방서 및 도면에 명시하여 감리자로 하여금 문제가 발생되지 않도록 조치하기 바람. ○ 조치계획서에 수정된 성능기반 내진설계 시 초기 조건 적용 후 전이기둥의 축력과 모멘트값이 성능설계 보고서에서 수정되지 않았으므로 이를 보완하고 자료를 제시하기 바람. ○ 내진철근 적용 부재에 대한 관련자료를 제시하기 바람. ○ ‘22년 4, 6차 구조안전 전문위원회에서 논의한 스트럿타이 모델의 미적용과 관련된 의견의 조치계획을 보완하기 바람. ○ 지하구조물 설계 시 인접건물의 하중영향을 12kN/㎡로 적용한 근거를 제시하기 바람. ○ 계단실 벽체를 조정하여 계단참이 직각이 되도록 조정하기 바람. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 1/1

2022. 5. 12.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 5. 12.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	송파구 잠실진주아파트 주택재건축 정비사업(변경)
신청위치	송파구 신천동 20-4번지 일대
의결번호	(구조)2022-8-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 되었으며 조건사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 지하층이 증설되므로 인접건물의 하중 영향을 고려하여 지하구조물 설계 시 반영하기 바람(※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). ○ 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40:2021)에 따라 노출범위 및 등급에 따른 검토자료를 제시하기 바람. ○ 발주처와 협의하여 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40:2021)에 따른 최소 설계기준 압축강도를 반영하는 것을 권장함. ○ 발주처와 협의하여 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00:2019) 9.3 재료요구사항에 따라 해당 부재(전이보, 전이기둥 등)의 주근을 내진철근으로 적용하는 것을 권장함. ○ 전이보와 전이기둥의 내진상세를 별도로 제시하기 바람. ○ 구조안전 및 내진설계 확인서에 책임기술자의 날인을 하기 바람. ○ 한 동에서 두 mass간에 연결된 바닥이 계단실, Elevator Pit, 수직덕트 등의 바닥 Opening을 제외하면 연결부위가 무한강성을 가진 Diaphragm으로 거동하여 지나치게 취약해 보이는 동 평면이 다수 있으므로 이러한 동 평면에 대해 검토하고 필요할 경우 보강방안을 마련하기 바람(101, 103, 105, 106동의 단위세대 118A, 104C형 사이 등등 다수의 동에 해당). ○ PC부와 RC부 접합부에 대해 검토 후 접합부도면을 추가하기 바람. ○ 지하주차장에서 PC공법과 RC공법이 혼용되므로 특히 경계 부분의 안전성 검토자료를 제시하고 Slab, Beam, Gir, Col, H/C Slab의 토압지지 여부의 확인과 실 착공 시 PC 부분의 Shop 도면을 PC Shop 도면 업체에서 책임구조기술자의 확인을 득한 이후 감리자의 최종 승인 후 시공할 수 있도록 조치하기 바람. (계속) 1/2 ○ 지하주차장 PC구조에 대한 콘크리트강도와 철근 및 앵커에 대한 강도를 구조도면에 표기하기 바람. ○ 콘크리트 치환과 관련하여 지내력 확보의 구체적 방법을 제시하고 시방서와 토목도면에 명확히 표시하여 감리자로 하여 시공 시 문제가 발생되지 않도록 하기 바람. ○ 지하층 굴착이 대규모 굴착이고 4면이 도로임에 따라 어스앵커의 시공 시 주변도로의 지장물 및 지하철과의 간섭이 예상되므로 이를 확인하기 바람. ○ 각 동별로 기초 형식의 적정성에 관한 검토자료를 제시하기 바람. ○ 기초 공사 전 소요지내력의 확보가 어려워 지반을 콘크리트로 치환하는 구간의 경계 부분은 설계지내력이 확보되는지 반드시 확인하기 바람. ○ 지하층 증설에 따라 우기를 고려한 지하수위에 대해 부력을 재검토하고 영구배수공법 적용 시 이를 반영하였는지 확인하기 바람. ○ 지하층이 증설됨에 따라 지하층 슬래브 두께 산정 시 횡력에 대한 지압력을 고려하기 바람. ○ 모든 코어는 환기가 가능한 형태로 배치 시키기 바람(104, 108, 114, 117동 등). ○ 침실과 인접하여 배치된 엘리베이터가 많으므로 소음, 진동에 대한 대안을 마련하기 바람. ○ 106동 일반 E/V의 방향을 홀쪽으로 변경하고 홀 폭을 조정하기를 권고함. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 2/2

2022. 5. 12.

서울특별시 건축위원회