문서번호	건축기획과-24342
결재일자	2022. 5. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	05/20
			代유옥현
협 조

- 2022년 제8차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.05.

주택정책실

건축기획과

- 2022년 제8차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

○ 일  시 : 2022. 05. 18. (수) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안  건 : 4건 ( 신규 4 )

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	노원 새활용센터 신축 (노원구 건축과)	중계동 210-7 (496.00㎡)	근린생활시설	- 용적률 : 205.65% - 연면적 : 1,355.15㎡ - 층 수 : 지상5/지하1	조건부의결	신규
2	생활SOC 금천구 가족센터복합화시설 (금천구 건축과)	독산동 146-3 (395.00㎡)	노유자시설 (사회복지시설)	- 용적률 : 388.16% - 연면적 : 1,693.71㎡ - 층 수 : 지상8/지하1	조건부의결	신규
3	세종문화회관 세종라운지 조성사업 (서울특별시)	세종로 81-3 (55,758.8㎡)	문화 및 집회시설	- 용적률 : 65.41% - 연면적 : 55,342.515㎡ - 층 수 : 지상6/지하3	보완의결	신규
4	서남병원 증축 및 리모델링 (도시기반시설본부)	신정동 1320-7 (11,189.40㎡)	의료시설(병원)	- 용적률 : 217.63% - 연면적 : 44,737.11㎡ - 층 수 : 지상10/지하4	조건부의결	신규

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 18.(수)
사 업 명	노원새활용센터 신축공사
신청위치	노원구 중계동 210-7
의결번호	(경관)2022-8-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 , 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 옥상난간 디자인 변경 가능 여부 검토(권장) ○ 외관 수평 띠 부분의 상하 돌출부 유지관리에 대한 방안 마련(권장) ○ 현재 계획되어 있는 엘리베이터 유압식 방법이 비용 절감 및 유지관리의 편의성 측면에서 적절한지 여부와 대안을 검토할 것(권장) ○ 기계 설비 등과 협의하여 P.S.실 등을 축소, 협소한 화장실 크기를 확대할 것 ○ 2층 옥외계단 전실에 대한 에너지 관련 적정성 여부 검토 ○ 채광 및 환기, 개방감 확보를 위해 주계단실의 배면부 창문 크기를 확대 혹은 우측면 창문 설치할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 18.(수)
사 업 명	생활SOC금천구 가족센터복합화시설
신청위치	금천구 독산동 146-3
의결번호	(경관)2022-8-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 지상2층 방음공간을(출입문 방향, 벽 길이 등) BF 기준에 맞도록 계획 ○ 발주처와 협의하여 과다한 공용부 면적 조정 가능 여부 검토 ○ 복도 폭을 복도 쪽 기둥선으로 변경할 것 ○ 아래 조건 사항을 반영한 계획안을 위원회에 제출하여 확인받으시기 바람 - 지상 1층 주출입구의 공간 확보를 위해 기계 전기 및 설비 등과 협의하여 P.S, EPS, TPS실 위치 변경 혹은 크기 축소 방안 제시 - 이질재 간 단차를 두는 등 재료의 물성을 나타낼 수 있는 방안 마련 - 정면 및 우측면 입면상 점토벽돌부 높이를 조정하여 옥상층 알루미늄패널 띠 형상의 연속성을 유지할 것 - 장애인 화장실 내부 휠체어 회전 공간 확보 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 18.(수)
사 업 명	세종문화회관 세종라운지 조성사업
신청위치	종로구 세종로 81-3
의결번호	(경관)2022-8-3	심의결과	보완의결
[심의 내용] 건축 + 경관
▣ 본 건은 “보완의결”되었으며, 아래의 지적사항에 대한 자료를 작성하여 본 위원회에 다시 상정하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 외관 상 기존 건축물 원형을 훼손하지 않는 범위 내에서 색채 등을 계획할 것 ○ 지상1층 공공데크 진입부에 보행장애인의 원활한 진입을 위한 램프 등 적용 방안 검토 ○ 티켓박스 등의 이용자들로 인한 보행자 동선 막힘 우려 해소와 세종라운지 공간 및 접근성 확보를 위해 내부 신설 에스컬레이터 위치 적정성 및 동선계획 재검토 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 18.(수)
사 업 명	서남병원 증축 및 리모델링
신청위치	양천구 신정동 1320-7
의결번호	(경관)2022-8-4	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 보행자 주출입동선을 고려하여 방풍실 위치변경 및 확대 방안 검토 ○ 지상6층 공조실 소음 및 배기 차단 방안 검토 ○ 외래환자들을 위해 협소한 외래진료부의 로비 폭 확대 방안 검토 ○ 착공 전 병원 운영체와 협의하여 사용자 입장에서의 효율적 공간활용 방안 마련 - 각 과 전문의들의 의견 및 과 단위별 의견 청취 - 병원 시설부장들을 자문위원들로 위촉하여 자문단 구성 - 끝 -

서울특별시 건축위원회