문서번호	교통운영과-23434
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
이나은		박종필	05/26
			강진동
협조
	주무관		김금옥

「2022년 도로점용공사장 교통소통대책」 제11차 자문회의 위원회 결과 보고

2022. 5.

도시교통실

(교통운영과)

「2022년 도로점용공사장 교통소통대책」 제11차 자문회의 결과 보고
’22. 5. 23.(월)	교통운영과장 : 강진동☎2133-2450 교통개선팀장 : 박종필☎2462 담당 : 이나은☎2468

제11차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

ㅇ 개최일자: 22. 5. 19.(목) 14:00~16:00

ㅇ 참석 위원: 7명 (당연직: 2명, 위촉직: 5명)

- 당연직: **************

- 위촉직: *************************************

- 간  사: 교통개선팀장

ㅇ 회의 참석자: 3명

- 시행사: ***********************

- 설계사: *************

ㅇ 자문회의 안건: 서울페스타 포뮬러 E-prix 2022 시설공사

대상 도로	도로점용기간	점용시간	점용차로	사업시행자
올림픽로, 백제고분로	22.7.9.~22.8.29.	24시간 전일 야간(22~06)	4~5개 차로	포뮬러E코리아

ㅇ 자문회의 결과: 조건부 시행

□ 주요 의견내용

ㅇ 공통사항

- 용역계약서 첨부

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록

ㅇ 3단계 구간

- ④교차로 도류화 조정 필요

- 유도선 설치 검토

ㅇ 6단계 구간

- 우회전 교통섬 철거 및 횡단보도 위치 조정하여 교차로 운영계획 검토 필요

- 백제고분로 직진차량 선형이 불합리하므로 유도선 등 보완대책 마련 필요

ㅇ 7단계 구간

- 7단계에서 올림픽로(잠실 방향) 두 개 차로의 좌회전은 백제고분로 SB 정지선과 상충 위험이 커보이므로 곡선 반경 조정, 정지선 후퇴를 검토하기 바람

- 올림픽로 유턴 재검토, 버스정차면 추가 설치 검토

- ⑤ 종합운동장 교차로 WB 유턴차로는 이용차량의 특성을 분석하여 삭제 가능성 검토 후 차로수 배분 및 선형 조정

- ④ 종합운동장 사거리 SB 직진차량 교차로 내 유도는 컬러레인 등을 설치하여 명확한 동선 제시

- 잠실방향 버스전용차로 점선 구간 축소 검토 필요

- 종합운동장사거리 교통섬 삭제를 통해 직․우 공용 또는 직진차로 추가 설치 검토 필요

ㅇ 우회도로 이용 안내 추가

- 교차로, 도로분기점 전 우회도로 이용 안내(안내표지판 등)

- 우회도로 안내 표지판 설치 위치 표시

- VMS를 통한 실시간 안내, VMS 시인성 확보 확인(필요시 추가 안내간판 설치)

ㅇ 사전 홍보

- 세부적인 공사구간(도로점용) 안내로 우회도로 이용 유도
* 예) 종합운동장 주변 올림픽로, 백제고분로 공사로 정체

- 본 공사는 대부분 주야간(24시간) 점용으로 해당구간 및 주변 도로 교통정체 등으로 시민불편이 예상되므로 효과적인 사전 홍보 필요
* 내비게이션 안내, 현수막 설치, 구청 소식지(지역 주민) 등

- 공사/행사를 알리는 배너 등을 추가로 운용하시기 바람

- 사전홍보 강화

ㅇ 지속적인 모니터링 실시

- 정체구간 해소방안

- 우회도로 활용 방안

- 안내표지판 위치 및 시인성 확보

ㅇ 도로점용으로 인한 보행동선의 단절과 관련해 지하공간에서 이동(안내)경로를 표시

ㅇ 교통량 사용과 관련해서 오전․오후 피크 교통량을 선택적으로 큰 양(수치)을 채택하여 분석

ㅇ 많은 인원과 물량을 투입하여 공사 및 철거 기간을 축소할 수 있는 방안을 추가 검토

ㅇ 공사 차량 배치 상세도(투입차량 배치, 제원) 작성필요

ㅇ 횡단보도 폐쇄에 따른 보행자 우회 시 사전 보행안내 표지판을 충분히 설치하여 안내하고 보행안전도우미 추가 배치 필요. 지하공간을 포함한 전체지구 공사 중 보행동선체계 및 대안 동선 제시

ㅇ 지하, 지상을 포함하여 보행동선 안내체계도를 작성바람

ㅇ 24시간 점용의 경우 야간공사에 국한하지 말고 소음 있는 공사의 경우 주간 공사 등 병행하여 공기단축

ㅇ 공사 시간대는 야간 피크시간대를 고려하여 조정 검토

ㅇ 대회 운영 관련, 직선구간이 400m 이상의 경우 콘크리트 다이크는 안전성 검증 강화 필요, 가급적 교통전문기관(교통안전공단 등)의 검증의견 첨부 필요

ㅇ 도로점용공사 중에 대한 교통소통대책을 자문하는 사항으로 단계별 공사개요에 공사 및 점용시간 확인 후 조정 필요

ㅇ 지하보도 24시간 개방 확인 필요

ㅇ 추후 관계기관 협의 및 허가 절차 중에 점용면적, 점용기간 변경이 발생할 경우 교통운영과에 자문을 재 요청

ㅇ 자문위원 *****에게 제11차 자문의견을 검토

붙임  1. 회의록

2. 자문위원 의견

3. 참석자 명단 각 1부.  끝.