심장충격기 점검표(6월)				결재	담당자			진압2대장			119안전센터장
연건119안전센터-20970					배민지			채경묵			06/01
											이병화
점 검 일 시	2022년 06월 01일		소방서 /부서명	종로소방서 연건119안전센터
제품명 (제조사)	zoll X-series advanced		제조년일 (구매일자)	21. 10. 29
제품시리얼번호	AR21J062407		차랑번호 (설치장소)	998고7420 구급차내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음
- 1개이상의 여분 패드가 있음							유효기간 :24.4.12 (7) 23.10.23 (2) 23.9.11 (46)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터
4. 배터리
- 완충되어 있음
- 완충된 여분 배터리 있음
5. 일회용품
- 심전도용 전극
- 기록용지
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음
- 심장충격 기능 이상 없음
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							1월 사용 ( 4 ) 회 2월 사용 ( 5 ) 회 3월 사용 ( 7 ) 회 4월 사용 ( 8 ) 회 5월 사용 ( 4 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 배민지									배민지