문서번호	시설보수과-22339
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
송유진		안준수	06/09
			김영철
협조	주무관		김종성
	주무관		전휘기

반딧불이다리 조류방지망 설치 검토 보고

2022. 6.

서부도로사업소

(시설보수과)

반딧불이다리 조류방지망 설치 검토 보고

반딧불이다리 점검통로에 조류방지망을 설치하여 교대 콘크리트 표면 보호 및 구파발천 산책로를 이용하는 시민에게 쾌적한 보행 환경을 제공하고자 함.

1		시설개요

❍ 위    치: 은평구 진관동 159-33

❍ 제원형식: L=30.5m, B=29.0m(왕복5차선+보도), 법정외

PSC슬래브(본선)+강아치(보도부)

❍ 준공일자: 2010. 5. 15.

2		추진현황

❍ 2021. 3. ~ 11.: 정밀안전점검 시행(B등급 유지)

❍ 2021. 7. ~ 9. : 강아치(보도부) 조류방지망 설치

- 응답소·전화민원 등 시민불편사항 해소(일상유지보수, 550㎡)

《 조류방지망 설치 전 》	《 조류방지망 설치 후 》

3		문제점 및 대책

❍ 2021년 일상유지보수를 통하여 교량 강아치 구간에 조류방지망을 설치하였으나

❍ 이후 점검통로 및 교대 상부로 조류 서식지가 변경되어 교대측 콘크리트 표면 및 시민이 이용하는 운동시설에 배설물이 쌓여 교량의 물리적 손상 및 구파발천 산책로를 이용하는 시민의 불편을 야기하고 있어 조류방지망 추가 설치가 필요함.

❍ 따라서 양측 점검통로 및 교대상부에‘2022년 도로시설물(교량,고가)일상유지보수공사’를 통하여 조류방지망을 설치, 시민불편을 해소하고 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

※ 현황사진

《 교대 벽면 오염 》	《 점검통로 조류 서식 및 오염 》

4		보수내용 및 소요예산

❍ 보수내용

- 고압물세척 270㎡, 조류방지망 설치 270㎡ 등

❍ 소요예산: *****

5		조치계획

❍ 2022년 도로시설물(교량,고가) 일상유지보수공사 작업지시

붙임  설계내역서 1부.  끝.