문서번호	건축기획과-25441
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	06/10
			박순규
협 조

- 2022년 제10차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.05.

주택정책실

(건축기획과)

- 2022년 제10차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의 개최계획

◇ 일 시 : 2022. 6. 22.(수) 14:00 ~

◇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

◇ 안 건 : 2건 ( 신규 2 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	비고
1	양천구 벚꽃길 공영주차장 신축 (양천구 건축과)	신정4동 884-8 (970.80㎡)	자동차관련시설(주차장)	- 용적률 : 321.96% - 연면적 : 3,225.10㎡ - 층 수 : 지상5/지하1	신규
2	중화2동 복합청사 신축 (중랑구 건축과)	중화동 311-6 외 16 (1,199.50㎡)	업무시설, 교육연구시설 (도서관)	- 용적률 : 188.85% - 연면적 : 3,041.14㎡ - 층 수 : 지상5/지하1	신규

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
***	*	******
****	*	*************************************************
계	6

▢ 논의 사항

- 건축물의 배치/규모/형태/외부공간 계획 등 경관 측면의 적정성 여부

22-경관10-1	심의내용	신규(경관, 건축계획)
	건물(사업)명	양천구 벚꽃길 공영주차장 신축공사
	신청기관	양천구 건축과

○ 상정이유

- 서울특별시 경관조례 제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

- 서울특별시 건축조례 제7조 제1항에 따른 구 건축위원회 심의사항

○ 건축개요

위 치	서울특별시 양천구 신정4동 884-8번지
건축주	양천구청
지역지구	도시지역 , 제2종 일반주거지역, 주차장
건축용도	자동차 관련시설 (주차장)
대지면적	970.80 ㎡	최고높이/층수	14.0 M / 지하1, 지상5
건축면적(건폐율)	792.87㎡(81.67%)	연면적(용적률)	3,225.10㎡(321.96%)

○ 추진경위

일 자	추 진 사 항	관련 기관
'22.04.	지명입찰	양천구청

○ 관련도면

<투시도>	<배치도>

22-경관10-2	심의내용	신규(경관, 건축계획)
	건물(사업)명	중화2동 복합청사 신축공사
	신청기관	중랑구 건축과

○ 상정이유

- 서울특별시 경관조례 제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

- 서울특별시 건축조례 제7조 제1항에 따른 구 건축위원회 심의사항

○ 건축개요

위 치	서울특별시 중랑구 중화동 311-6외 16필지
건축주	중랑구청
지역지구	제2종 일반주거지역, 재정비촉진지구
건축용도	업무시설(공공업무시설), 교육연구시설(도서관)
대지면적	1,199.50㎡	최고높이/층수	23.1M / 지하1, 지상5
건축면적(건폐율)	645.97㎡(53.85%)	연면적(용적률)	3,041.14㎡(188.85%)

○ 추진경위

일 자	추 진 사 항	관련 기관
’22.01.25.	설계공모 공고	중랑구
’22.04.08.	설계공모 당선작 선정	중랑구
’22.04.15.	중랑구청장 계획안 브리핑	중랑구
’22.04.25.	설계용역 계약	중랑구
’22.04.	중랑구청 마을협치과 및 문화관광과 협의	중랑구
’22.06.08.	중랑구청 건축과 계획설계 보고	중랑구
’22.06.22.	서울시 경관심의	서울시
’22.09.	설계VE, BF인증	-
’22.10.	녹색건축물, 제로에너지 건축물인증	-
‘22.11.	기술심의, 계약심사	서울시
‘22.12.20.	설계용역 완료	중랑구

○ 관련도면

<투시도>	<배치도>