문서번호	정수과-21656
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수	정갑평	06/21
		문인기

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설결과 보고

2022. 4.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설결과 보고

소형생물 서식환경 제거 및 정수처리효율 증대를 위한 정수처리시설의 퇴적토사류 준설용역 시행 결과를 보고드림.

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지 회수조와 배출수지의 퇴적물 준설을 통해 소형생물 서식환경 제거

○ 정수처리공정 효율 증대를 위한 준설(착수정)

- 제2정수장 착수정 정류벽 후단의 퇴적물은 정수처리공정 기능 저하 및 펌프 등의 시설물 손상 우려를 해소하기 위해 준설.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 용역

○ 대상시설 : 활탄지 역세척수 회수조, 배출수지, 착수정

○ 시행업체 : *******************

○ 사업기간 : 2022. 4. 13. ~ 6. 30.

○ 사 업 비 : ***********

○ 주요과업 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

□ 추진일정

○ '22. 4.13.             : 용역계약 체결

○ '22. 4.16. ~ 4.18.  : 1차 준설 시행(회수조 및 배출수지)

○ '22. 5.24. ~ 5.26.  : 2차 준설 시행(착수정)

○ '22. 6.15.           : 용역완수 확인요청서 제출

□ 추진결과

○ 1차 준설 시행

- 준설기간 : '22.4.16. ~ 4.18. (3일간)

- 준설대상 : 활성탄지 역세척수 회수조 및 배출수지

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 준설 후 톤백 담기

- 준 설 량 : 31㎥(회수조 16㎥, 배출수지 15㎥)

○ 2차 준설 시행

- 준설기간 : '22.5.24. ~ 5.26.(2.5일간)

- 준설대상 : 제2정수장 착수정

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 준설 후 톤백 담기

- 준 설 량 : 39㎥

****	****	****	*******

□ 기대효과

○ 정수처리시설의 퇴적토사류 주기적인 준설로 소형생물 서식환경 제거

○ 각종 밸브, 펌프 등 시설물 손상 우려 해소 및 정수처리효율 증대

□ 향후계획

○ 준설된 퇴적토사류의 폐기물처리 계획 수립·시행

붙임 : 준설 사진 1부.  끝.