문서번호	녹지관리과-20994
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
임은희	김현정	06/30
		이상용
협 조
			이재웅

2022년 서울광장 바닥분수 시설 정기점검 추진계획

2022. 6.

중부공원녹지사업소

【녹지관리과】

서울광장 바닥분수 시설 정기점검 추진계획

서울광장 내 바닥분수에 대하여 전문업체를 통하여 정기적으로 시스템 및 시설점검 및 보수를 실시하여 시민들에게 보다 더 안전한 친수공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2022년 서울광장 분수 운영관리계획[녹지관리과-20508, (2022.5.4.)]

Ⅱ		바닥분수 현황

□ 위    치: 서울시 종로구 세종대로 110(서울광장 내)

□ 면    적: 102.01㎡(10.1.m×10.1m)

□ 분수유형: 바닥분수(접촉형)

□ 주요시설: 대형노즐 121개, 모터펌프 24대, 기계실 1식

물탱크	노즐장치	조명등	모터펌프	비고
▪저수용량: 108톤 ▪면 적: 102㎡ ▪내부높이: 160cm ▪물 깊 이: 95cm	605개 - 대형 121 - 안개노즐 484개	243개	20대

Ⅳ		바닥분수 운영현황

□ 운영기간: 2022. 5. 9. ∼ 9. 30.(약5개월)

□ 운영방법

○ 가동시간: 10:00 ∼ 17:40, 1일 8회(회당 40분)

회 차	운영시간	회 차	운영시간
1회차	10:00~10:40 (40분)	5회차	14:00~14:40 (40분)
2회차	11:00~11:40 (40분)	6회차	15:00~15:40 (40분)
3회차	12:00~12:40 (40분)	7회차	16:00~16:40 (40분)
4회차	13:00~13:40 (40분)	8회차	17:00~17:40 (40분)

※ 에너지 상황, 기상상황 및 가동시기 등에 따라 가동시간 탄력적 운영

※ 강우 및 강풍시 가동 중지(강우확률 60% 이상 예고시, 5m/sec 이상 강풍 시)

Ⅲ		정기점검 계획

□ 점검기간: 2022. 7. ∼9 월(월1회/ 총 3회)

※ 분수시설 이상 발생시 추가점검 시행

□ 점검내용: 시스템 및 분수시설 점검

○ 분수대 기계실 및 저류조내 모터 등 전기시설 점검

□ 점검결과 조치사항

○ 점검결과 분수시설에 이상발생시 즉시 분수가동 중지

○ 분수정비 전문업체를 통해 정비 실시 후 분수 재가동

※ 경미한 문제 발생 시 직영인부를 활용하여 정비

Ⅳ		정기정검비 지급

□ 점검업체

*******************************

************************************

○ 업체선정사유

- 분수시설 전문업체로서 분수시설 설치 및 점검보수 등 수행경험이 풍부하고 저렴한 금액으로 견적을 제출한 업체

□ 측정대행료: 1,320,000원

*********************************

□ 지급방법: 채주 청구에 의거 계좌임금

○ 매월 점검보고서와 함께 전자세금계산서 등 관련서류 제출

□ 예산과목

○ 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 운영, 세종대로 사람숲길 운영, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정기검사 결과보고서 제출(업체→중부공원녹지사업소): 측정후 7일이내

붙임 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

2. 사업자등록증 1부. 끝.