문서번호	안전조사과-23586
결재일자	2022. 7. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	조사팀장	안전조사과장
이상연	오환석	07/05
		문병기

'중대 재해' 월간 언론모니터링 보고(6月)

2022. 7.

서울시 상수도사업본부

(안전조사과)

‘중대 재해’월간 언론모니터링 보고(6月)

안전조사과장 :문병기☎3146-1640 조사팀장 :오환석☎1641 담당 : 이상연☎1653

중대 재해 관련 월간 언론보도 현황 분석으로 향후 중대 재해 사건·사고 대응 및 예방 활동에 참고하고자 함.

□ 중대 재해 사건 보도현황

ㅇ 사고유형 분석 : 추락>  깔림 = 끼임 > 맞음 > 폭발=빠짐

ㅇ 중대 재해 사고 언론보도(‘22.6.1. ~ 6.30.)

**	***	**	**
*	*** **	********************************	******
*	***	*******************************	******
*	****	***************************************	******
*	***	*****************************	******
*	****	*****************************	******
*	****	*************************************	******
*	****	*********************************	******
*	****	********************************	******
*	*****	**************************	*******
**	***	******************************	******
**	****	********************************	******
**	***	*****************************	******
**	***	*******************************	******
**	****	*****************************	******

- 재해유형으로 추락>  깔림 = 끼임 > 맞음 > 폭발=빠짐 순으로
안전 주의 의무 미흡으로 인한 사고 다수 발생

ㅇ 사고 사례 분석

연번	발 생	사고장소	사고 경위
1	'22.6.1.	공사현장 (경기 용인)	(깔림 사고) 콘크리트 타설 작업 중 펌프카 무게에 지반이 무너지면서 펌프카에 깔려 사망
2	'22.6.2.	공사현장 (인천)	(맞음 사고) 굴삭기를 사용해 조경석 공사를 하던 중 굴삭기 버켓이 탈거되면서 아래엇 작업하던 근로자가 맞아 사망
3	'22.6.2.	공사현장 (강원 홍천)	(맞음 사고) 군부대 신축 공사장에서 배관공이 사다리에 올라 배관작업을 하던 도중 내부압력으로 터져 나온 배관자재에 맞아 사망
4	'22.6.8.	공사현장 (경북 안동)	(끼임 사고) 안동시 풍산읍 공장에서 설비를 수비하던 중 끼어 사망
5	'22.6.9.	공사현장 (경북 성주)	(깔림 사고 )급수 확장 사업 공사장에서 노면 청소 작업을 하다가 후진하는 굴착기에 깔려 사망
6	'22.6.12.	공사현장 (경남 창녕)	(깔림 사고) 지게차 하역 중 지게차 포크에 부딪힌 충격으로 자재가 떨어지면서 깔림 사망
7	'22.6.12.	공사현장 (인천)	(끼임 사고) 폐목재에 있는 못이나 불순물을 제거하는 작업 중 목재 선별 기계 아래에 끼어 사망
8	'22.6.12.	공사현장 (제주)	(추락 사고) 오피스텔 공사장에서 재해자가 작업 중 3층에서 추락 하여 사망
9	'22.6.12.	폐기물처리 (경기 평택)	(폭발 사고) 폐기물 처리시설 지하 3층 폐기물처리장 폭발사고로 작업자 숨진 채 발견
10	'22.6.13.	공사현장 (전남 완도)	(추락 사고) 완도군 완도읍 한 건물 3층 작업중이던 작업자 바닥으로 추락해 사망
11	'22.6.17.	공장 (경기 포천)	(끼임 사고) 골재 운반 설비의 컨베이어 벨트의 회전축에 끼어 사망
12	'22.6.23.	공장 (전남 광양)	(추락 사고) 골재 채취 공장에서 25톤 덤프트럭이 7m 절벽아래로 추락 하면서 운전자 사망
13	'22.6.28.	대학교 (충북 청주)	(추락 사고) 충북 강동대에서 3m 높이의 옹벽 위에서 비바람으로 쓰러진 나무 등을 정리하던 중 지상으로 추락해 사망
14	'22.6.29..	공사현장 (경기 용인)	(빠짐 사고) 공동주택 시공현장에서 가설 전선을 제거하기 위해 물웅덩이 빠져 사망

□ 중대 재해 기타 언론보도 :  폭염 대비, ISO 45001인증 기사

**	***	**
*	***	***************************************
*	*****	******************************
*	****	**********************************

ㅇ 서울시 ‘여름철 안전대책회의’ 주재

- 그늘막 확대 설치, 취약계층 집중 돌봄으로 폭염으로 인한 피해 최소화

- 취약계층 1만 6000천 가구에 냉방용품과 건강식품, 쿨스카프 제공

ㅇ 청주시, ISO 45001 인증

- 충북 청주시 상수도사업본부 ‘안전보건경영시스템 ISO 45001’인증

□ 사고·사례별 안전 수칙 준수 안내

ㅇ (끼임사고) 장비 이동 시 여유공간 확보 및 2인 1조 작업 실시 등

- 컨베이어 끼임사고 예방

□작업 중 벨트 컨베이어 불시 가동을 막기 위해 중앙운전실과 연락체계 유지

□점검, 청소, 수리 시 반드시 운행을 정지하고 작동부에 표지판 부착 후 진행

□비상정지 버튼 설치로 사고 발생 시 바로 컨베이어 벨트 작동 차단

(추락사고) 안전대, 안전모 등 착용 및 크레인 줄 노후도 사전 점검 등

(질식사고) 밀폐공간 작업시 반드시 환기 실시 및 송기마스크 착용 등

(깔림사고) 지게차로 중량물 작업 시 떨어짐 등 위험 요소 확인 등

(폭염사고) 폭염시 물과 그늘, 충분한 휴식 시간 제공으로 열사병 방지

- 작업 중 휴식시간제도 운영

□ 폭염주의보, 폭염경보 발령시에는 매 시간마다 15분 휴식시간 유지

□ 폭염경보 발령시에는 한낮 시간에(14~17시) 작업중지 또는 실외작업 일시 중단

- 매일 작업시작 전 폭염대비 행동요령, 응급조치 요령 등 자체교육

- 시원하고 깨끗한 물을 충분히 마실 수 있게 하고 쉴 수 있는 그늘 준비

- 이상징후자(오심, 구토, 열사병 증상의 근로자)에 대한 작업전환 또는 중단

- 옥외 작업자에게 아이스 조끼, 아이스팩 등 보냉장구 사용 권장

- 덥다고 안전모, 안전화 등 개인보호장구 착용에 소홀하지 않도록 유의

(맞음사고) 화물이 무너지거나 떨어질 위험이 있는 장소에 접근 금지

(화재사고) 화기작업 허가 및 현장 확인 등 안전작업절차에 의한 안전작업 실시

□ 중대 재해 시스템 內 사고·사례 공지

ㅇ 중대재해 사고·사례 월간 단위 공유

- 중대재해 예방통합시스템 → 공지사항 게시판 공유.  끝.