문서번호	대기질통합분석센터-22911
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기후대기팀장	대기질통합분석센터장	보건환경연구원장
이호찬	류인철	최용석	07/07
			신용승

남산 온실가스 측정망 개선계획(안)

2022. 7.

대기질통합분석센터

(기후대기팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	KBS한국방송
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

남산 온실가스 측정망 개선 계획(안)

서울 도심지역의 온실가스(이산화탄소, 메탄) 측정을 위한 남산 도시대기측정소의 시료채취 지점 개선을 통해 주변 도심지역에서 배출된 온실가스

효율적 모니터링으로 탄소중립 대응에 기여하고자 함.

1		추 진 배 경

○ 남산 도시대기측정소에 설치․운영중인 온실가스 측정시 주변           건물, 녹지등의 영향으로 정확한 도시 대기 모니터링 역할 부족

○ 남산 측정지점의 저고도 단점을 보완하고 주변 지역을 대표할        수 있는 지점 확보가 필요

2		추 진 경 과

○ 1차 업무협의: 한국방송공사 경영관리국 회의 (6월 8일)

- 남산 온실가스 측정망 문제점 및 KBS 남산방송타워 사용 필요성 설명

- 방송타워 이용 목적, 설비, 고도등 협의

○ 2차 업무협의: KBS 남산송신소 회의 (6월 21일)

- 남산 송신타워 현장방문, 설치 고도(41m,70m), 시공조건등 확정

○ 한국방송공사 경영관리국 기술검토 결과 적합 통보 받음 (6월 27일)(붙 임)

3		현황 및 문제점

○ 남산 온실가스 측정망의 현황 및 문제점

- 남산 서울타워 별관 2층(해발고도 243 m) YTN 빌딩 옥상에 위치

- YTN 빌딩 자체에서 나오는 오염원의 영향, 주변 식생의 영향 받음

- 도심 온실가스영향 평가를 위해 그 지역을 대표하는 잘 섞인 공기를 반         영할 수 있는 측정 지점 위치 개선 필요

○ 현재 남산 온실가스 측정망 현황

주변 식생의 영향	빌딩에서 나오는 오염원 영향

○ 온실가스 관측장소 선정시 고려해야 할 점

- 주로 주변 오염원의 영향이 없는 지역

- 빌딩 옥상도 유용하나 빌딩 자체에서 나오는 오염원의 영향이 없어야 함

- 고도는 50-200 m 정도, 각 관측기기가 넓은 범위를 포괄할 수 있어야 함

- 만일 낮은 고도에 설치할 경우 측정값들이 도시를 대표할 수 있는지 고려해야 함

4		추 진 계 획

○ KBS에 남산송신타워 온실가스 측정시설 설치 협조요청 공문발송예정 (7월중)

○ 온실가스 측정장비 설치관련 계약 진행예정 (7월중)

○ 남산 측정지점 변경 및 입체화(고도별 측정) 설비계획

- YTN 건물 옥상 측면에 위치한 KBS 송수신탑에 샘플라인 연결

- 온실가스 유입을 위한 인렛(Inlet)을 고도별로 설치하여 현 측정system 이용

- 바닥기준 41m 1지점, 70m 2지점이 설치 타당함 (70m이상은 방송민감설비)

- 철탑 시공 경력이 있는 업체에서 공사하여야 함(시공경력 요구)

KBS 송수신탑 전경	WLEF-TV Tower(NOAA): 미국 위신콘신주

5		추 진 효 과

○ 서울시 온실가스(이산화탄소)농도 대표지점 확보 및 국제적합성 모니터링        시스템 구축

○ WMO GAW 서울시 권고수준의 품질관리절차 준수

○ 서울시 2050 온실가스 감축 추진계획 기초자료 제공

6		행 정 사 항

○ KBS 네트워크 운영부 사전협의 마침

○ KBS 운용지원부와 협의 및 공문 발송

○ 서울시보건환경연구원 대기질통합분석센터 기후대기팀

(담당자 : 이호찬, 570-3404)

붙임  KBS 기술검토결과 1부.  끝.