문서번호	화학시험과-20385
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장
최재철		07/14
		代고덕현
협 조
	주무관			고덕현
	주무관			성상준
	주무관			김현태

직원 산업안전보건 교육(7.13)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

직원 산업안전보건 교육(7.13)

교육일시	2022. 7. 13.(수) 14:00~15:00
교육강사	화학시험과장
교육장소	화학시험과 사무실
교육대상	직원 4명(고덕현, 최재철, 성상준, 김현태)
교육제목	직원 산업안전보건 교육
교육내용	○ 산업안전보건에 대하여 다음사항을 확인하고 점검관리 바람. - 수은 생식독성1B 특별관리물질 안내 및 고지내용 게시 - 개인보호구중 안면마스크 착용후 세척 건조 사용 - 활성탄필터 공기중 노출시 유기화합물 흡착으로 수명이 단축됨 - 방독마스크 정화통 사용후 분리하여 보관함 보관조치 - 정화통은 여유량이 많으므로 언제든지 교체하여 사용 - 아스콘시험실은 출입문을 일부 개방하여 양압이 걸리도록 사용 - 유기화합물용 방독마스크에 방진필터를 결합한 일체형 정화통 구매계획 - 시험대 정리정돈 및 이동동선 물건정리, 청소하도록 - 화학물질 시료 의뢰업체에 MSDS를 받아 비치 ○ 아스콘실 출입 작업시 유해화학물질 물질안전보건자료(MSDS)의 트리클로로에틸렌은 유독물질이므로 유해성, 보호구, 비상시 대응요령 등을 숙지하고 물질을 안전하게 취급하며, 개인보호구를 필히 착용하고 작업하여 주시기 바람 - 발암성 구분1A, 피부 및 눈 자극성 구분2, 피부과민성 구분1, 생식세포 변이원성 구분2 독성을 가지고 있음 - 개인보호구 : 방독마스크, 보호장갑, 보호복 등 - 아스콘실 들어갈때 전등을 키고, 바로 배기장치를 가동 ○ 고압가스가 6종 7개로 사용후 가스용기 밸브를 잠그시고, 다시한번 잠김상태를 확인하는 안전습관을 가지기 바람. - 본탱크 밸브 잠금상태, 누출여부 등 필히 확인 요함 ○ 시험장비 사용시 위험요인을 파악하여 안전하게 작업할 것. ○ 하수가스 출장포집시 도로 차량사고에 주의하시고, 주변상황에 맞춰 안전하게 포집하세요. 그리고 차량도 안전운전 하시기 바람.

끝.