문서번호	급수운영과-26606
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
이상욱	전동근	代이승우		07/15
				박기용
협 조

「상수도 중대재해시설 및 공사장 등」

강남수도사업소장 주관 현장점검 결과보고

2022. 7. 14.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「상수도 중대재해시설 및 공사장 등」

강남수도사업소장 주관 현장점검 결과보고

강남구 상수도 중대재해대상시설(도‧송수관로) 및 통학로 주변 상수도공사장 등 사전 위험요인 점검·개선에 만전을 기하기 위하여 현장을 점검하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 행정2부시장 방침【안전총괄과-2029(2022. 2. 4.)호】

○ 본부장 주관 현장점검 추진계획 송부【안전조사과-1116(2022. 2. 8.)호】

○ 관내 통학로 주변 상수도공사장 안전점검 계획【시설관리과-22429(2022. 5. 2.)호】

□ 중대재해 대상시설 및 공사구간 현황

○ 강남수도사업소 중대재해대상시설 : 도·송수관 50.35km

구분	관로(km)	밸브실(개소)	비고
계	50.35	208
도수관	9.73	26
송수관	40.62	182

○ 강남구 관내 통학로 주변 상수도 공사장 현황

구분	영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사	포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사	비고
공사기간	‘22. 5. 2. ~ 10. 28.	‘22. 5. 23. ~ 11. 18.
공사위치	*********************	*********************
공사규모	D=100~150mm, L=755m	D=100~200mm, L=946m
도급비	******	******
진행현황	80% 진행중	20% 진행중

□ 금회 점검개요

○ 점검일시 : 2022. 7. 14.(목) 10:00 ~ 14:00

○ 점검대상 : 송수관로, 수서배수지, 공사장

순번	점검대상		시설물 규모
	시설구분	위치
1	****	**********	D= 900~1,800mm, L= 7.4 ㎞
2	*****	*********	용량=12,000㎥(25m×40m×6m×2지)
3	***********	****************	D= 150mm, L= 160 m
4	***********	*****************	D= 150mm, L= 64 m

○ 점 검 자 : 4명 (사업소장, 급수운영과장, 급수운영팀장, 담당자)

○ 점검방법 : 점검코스별 순차적 육안점검

○ 점검내용 : 상수도 시설물의 균열 · 파손 , 침하 · 누수여부 등 안전상태

우기대비 배급수관 정비공사장 포장 침하여부 등 확인

○ 점검노선

강남수도

사업소

송수관로(7.4km)

공사장(논현동 120-3일대)

공사장(역삼동 640-13일대)

수서배수지

1

2

3

4

□ 점검현황

○ 점검사진

수서배수지 주변 배수로 점검(사업소장‧과장 등)	수서배수지 주변 배수로 점검(사업소장‧과장 등)
수서배수지 주변 휀스 점검(사업소장‧과장 등)	수서배수지 주변 휀스 점검(사업소장‧과장 등)
공사장 임시포장 상태점검(사업소장‧과장 등)	공사장 임시포장 상태점검(사업소장‧과장 등)

□ 결과내용

○ 송수관로 및 배수지 점검결과 : 이상없음

구분	점검사항	점검결과	비고
매설관로	도로침하, 함몰, 공동, 물고임 등	이상없음
밸브실	철개손상, 밸브실 침하 및 주변침하 여부	이상없음
배수지	배수지 구조물 및 주변 배수로‧휀스 등	이상없음

○ 공사장 점검결과 : 이상없음

구분	점검사항	점검결과	비고
도로 임시포장 등	우기대비 임시포장 침하여부 등 점검	이상없음

□ 향후계획

○ 점검 등 유해·위험요인 발견 시 즉시 조치

- 지속적인 현장점검을 통한 유해·위험요인 등 사전발견 및 조치시행.  끝.