문서번호	교량안전과-26976
결재일자	2022. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
윤세희		代이상문	07/19
			조현석
협 조

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

잡초제거 작업지시(제14차 추가) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7월

안전총괄실

(교량안전과)

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

잡초제거 작업지시(제14차 추가) 검토보고

한강교량(동작~행주) 기 잡초제거 작업지시(교량안전과-25783, 2022.06.29) 사항은 단순 잡초제거로, 반영구적인 잡초 생장 억제, 구조물 틈새 우수유입 차단 등을 위한 추가 작업지시 검토보고 드림

□ 관련근거

○ 한강교량 본교 및 접속부 잡초 제거 계획<교량안전과-24903, 2022.06.14>

	<공사 개요>
￭ 공 사 명 : 2022 한강교량일상유지 보수공사(2공구) ￭ 공사기간 : 2022. 01. 07 ~ 2022. 12. 31 ￭ 총사업비 : 3,054백만원 (도급비 2,775, 관급자재 230, 이전비 49) ￭ 사업내용 : 교면방수 및 포장 60a, 신축이음보수 33m, 단면보수 180㎡ 등

□ 보고내용

○ 한강교량 2공구(동작~행주) 기 작업지시는  단순 잡초제거 품을 적용(작업지시금액:7,500천원), 잡초 추가 생장 억제를 위한 작업에는 한계가 있음

○ 교량(동작~행주) 조사결과, 연석 등의 구조물 측면 및 균열 틈새구간(L=9,120m)에 잡초가 생육하는 것으로 확인되었으며, 반영구적인 잡초 생장 억제, 구조물 측면 및 틈새 우수유입 차단을 위한 추가 작업지시 필요

○ 작업지시 내용은 차도 연석 등의 구조물 측면 및 균열 틈새의 잡초를 뿌리까지 제거 후, 틈새 공간에 아스팔트 균열 보수재를 채워 시공하는 사항임

○ 현황사진

연번	위 치	내 용	현 장 사 진
1	양화대교 (북단접속교)	교량 연석부 잡초제거 및 틈새 아스팔트 균열 보수재 시공
2	행주대교 (하행 P13~P9)	교량 보도와 연석부 사이 잡초제거 및 틈새 아스팔트 균열 보수재 시공

□ 조치계획

○ 시민안전을 고려하여  「한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구」에 긴급 정비토록 작업지시하고, 추후 설계변경 및 정산코자 함.

○ 작업지시 내용 *******************

연번	위 치 (시설물명)	세 부 위 치	공 종	규 격	수 량	작업방법		작업조건
						인력	기계	주간	야간
1	동작대교 ~ 행주대교	상,하행	아스팔트 균열보수	야간, 가열식	9,120m	○			●
2
			라바콘 설치 및 철거	일반용, L400×W400×H750mm	135.0개소	○			●
3			사인보드	야간, 29구SB, 2.5톤, 1KW	56.0hr		○		●
4			교통정리원	야간, 1인/일	7.0일	○			●
5			공사홍보물 재설치	배너, 간판, 현수막	36.0set	○		●
6			공사홍보물	에어기둥(0.8×4m)	7.0일	○	○		●
7			교량잡초제거	야간, 인력, 잡초제거, 2인1조	300.2㎡	○			●

※ 작업시 안전시설 및 안전조치 등 작업자의 안전 사항 준수에도 철저

붙 임  1. 작업지시서(2022년-제14차 추가) 1부.

2. 작업지시 내역서 1부.

3. 작업지시 도면 1부.  끝.