문서번호	시설관리과-28448
결재일자	2022. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	유명은	08/01
		신정철
협 조	급수관리팀장		정헌석
	시설운영팀장		김형식
	기전팀장		양창진
	주무관		김영환
	주무관		노병권
	주무관		강병국

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2022. 07.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

민족의 명절 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

❍「2022년 추석 종합대책」수립계획 알림(기획담당관-25365, ’22.7.14.)

❍ 2022년 추석 대비 상수도분야 종합대책 제출요청(기획예산과-24438, ’22.7.18.)

❍ 2022년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획 알림(시설관리과-23574, ’22.7.26.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검 기간

❍ 시설물 점검기간 : ’22. 8. 3(수). ~ 8.19(금). (12일간)

❍ 본부․사업소 합동점검 : ’22. 8.12.(화)

□ 점검대상 : 27개소

구분	배 수 지			아리수올림터			노출 상수도관(개소,(㎞))
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구	공사장
계	8	4	4	15	5	10	1(0.04)	2(12.3)	1(0.03)
급수운영과	6	3	3	12	3	9	1(0.04)	1(2.8)	-
시설관리과	2	1	1	3	2	1	-	1(9.5)	1(0.03)

❍ 배수지 : 8개소

▸지역 배수지 : 4개소(목동, 신정, 신월, 우장산), 본부 합동점검(신월, 우장산)

▸1·2차 배수지 : 4개소(개봉, 온수, 오류2, 화곡)

❍ 아리수 올림터 : 15개소

▸가압장 및 증압장 : 15개소(우장산, 화곡, 신월, 목동, 등촌, 법무, 해운, 신정,  육본, 오류1, 오류2, 궁동, 개봉, 온수, 궁동)

❍ 현수관로 : 1개소

교 량 명	위 치	현수관 현황
		구경(㎜)	연장(m)	재질	부설년도
****	*******	***	**	****	****

❍ 공동구 : 2개소

시 설 명	위 치	공동구 현황
		구경(㎜)	연장(㎞)	재질	부설년도
*****	************ ***********	*******	***	****	****
*****	********** **********	***	***	****	****

❍ 노출 상수도관 공사장 : 1개소

구 분	사 업 명	위 치	공 사 개 요	비고
*****	************ *******	******************	***************	***

□ 점검 방법

❍ 점검방법 : 점검표에 따라 육안점검

❍ 점검주체 구성 시행

▸본부·사업소 합동점검(2개소)

- 대  상 : 우장산배수지, 신월배수지

- 점검자

· 본부 ┌ 토목분야 : 3명(최경서, 권혁주, 김광준)

└ 기전분야 : 2명(문강수, 오충환)

· 사업소 : 시설물 담당 및 순찰반(토목 분야), 기전팀(기전분야)

▸사업소 자체점검(25개소)

- 대  상 : 배수지 6, 아리수 올림터 15, 현수관로 1, 공동구 2, 공사장 1

- 점검자 : 시설물 담당 및 순찰반(토목 분야), 기전팀(기전 분야)

· 양천, 구로구 ┬ 토목분야 : 5명(강병국, 김영환, 노병권, 주길석, 조호준)

(급수운영과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

· 강   서   구 ┬ 토목분야 : 3명(정수용, 최은호, 안현철)

(시설관리과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

□ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태

Ⅲ		조치계획

❍ 경미한 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수(배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등)

❍ 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 등 피해가 없도록 응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수 완료 시까지 주기적인 점검 시행 (구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

Ⅳ		행정사항

❍ 추진계획에 따라 점검 시행하고 지적 사항에 대한 조치 결과를 2022.9.2(금)까지 본부 제출

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발 사고시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 점검대상 시설물 현황 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부.

3. 시설물 점검표 각 1부.  끝.