문서번호	지역건축안전센터-25412
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전제도팀장	지역건축안전센터장
이동준		김갑규	08/02
			김용배
협조
	주무관		임선영

2022 제4회 건축안전센터 역량강화 교육 결과보고

2022. 8.

주택정책실

(지역건축안전센터)

2022 제4회 지역건축안전센터 역량강화 교육 결과보고

시·구 건축안전센터 근무 직원의 역량 강화를 위한 민간 주택건축분야 안전관리 교육을 실시하고, 그 결과를 보고드림

□ 교육개요

○ 일    시: 2022. 7. 26.(목) 13:30~15:30 (2h)

○ 수강방법: 화상회의 플랫폼(ZOOM)을 활용한 실시간 온라인 교육

○ 강    사: ******************************

○ 대    상: 시·구 건축안전센터(건축과) 6급 이하 직원

- 참석인원 : 30명 (14개 자치구)

○ 주    제: 건축모니터링(구조분야)에 따른 구조 설계도서 검토 방법

□ 진행순서

시 간	내 용	비 고
13:30	○ 개회
13:30 ~ 13:33 (3’)	○ 교육개요 안내	******* ********************
13:33 ~ 15:00 (87’)	○ 강의주제 - 건축모니터링(구조분야)에 따른 구조 설계도서 검토 방법
15:00 ~ 15:30 (30’)	○ 질의응답
15:30	○ 폐 회

□ 강의 주요내용

○ 건축구조모니터링 개요 및 절차 소개

○ 국토부 건축구조모니터링에서 지적된 부적정 사례에 대한 개선방안 제시

○ 서울시 주요 심의 사례 제시

□ 주요 질의응답

○ (질문) 풍하중 산정 시 유연구조물, 강체구조물 구분 기준은?

- (답변) 풍방향 고유진동수 1Hz를 기준으로 큰 경우 유연구조물, 작은 경우 강체구조물로 구분

○ (질문) 필로티 형식 건축물의 지진저항시스템을 전단벽-골조 상호작용 시스템(R=4.5)으로 적용하는 방법은?

- (답변) 전단벽의 전단강도가 각층에서 설계층전단력의 75%이상이고 골조는 25%이상 저항할 수 있는 근거를 제시해야함

○ (질문) 편토압 작용 시 보에 발생하는 축력을 고려하여 과소설계가 되지 않도록 하려면?

- (답변) 보에 발생하는 축력과 휨에 대해 P-D효과를 반영하도록 확대모멘트계수를 산정하여 설계해야함

○ (질문) 구조도서 검토 시점은?

- (답변) 건축법시행령 개정에 따라 착공신고 시 구조도서를 제출하므로, 착공신고 시 구조도서를 검토함

□ 행정사항

○ 참석자 학습시간 인정

- 자치구 학습시간 내역 통보(2시간)

붙임 : 교육 참석자 명단 1부.