문서번호	시설과-23308
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장
강승우	고봉채	08/02
		강병기
협 조

월드컵공원 어린이놀이시설 안전점검 결과보고(7월)

2022. 8.

서부공원녹지사업소

시 설 과

월드컵공원 어린이놀이시설 안전점검 결과보고(7월)

「어린이놀이시설 안전관리법」에 의거 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 월간 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

ㅇ 관련근거:「어린이놀이시설안전관리법」제15조및동법시행령제11조(안전점검 실시)

ㅇ 점검기간: 2022. 7. 1. ~ 7. 31.

ㅇ 점 검 자: 녹지7급 박현주, 녹지8급 강승우, 조경시설팀 공무직 4명

ㅇ 점검대상: 모험놀이터 등 4개소(모험놀이대 등 37종 49점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동 565-6	3,220	모험놀이대 등 (17종 24점)	모래/고무칩
2	난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 (8종 10점)
3	난지천공원 유아놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 (8종 9점)
4	노을공원 자연물놀이터	마포구 상암동 478-1	7,630	복합놀이대 등 (4종 6점)	모래/잔디

□ 점검항목

ㅇ 이용객 안전사고 예방을 위한 놀이시설 안전점검 및 위험요소 확인

ㅇ 어린이놀이터 및 모래놀이터의 변형 및 청결 상태

ㅇ 놀이시설물의 접합부 연결상태 및 노후 정도

ㅇ 바닥 고무칩포장 박리 및 블럭포장의 손상 여부

ㅇ 놀이터 이용 안전수칙 등의 표시 상태

ㅇ 기타 위험 물질의 존재 여부 등

ㅇ 폭염대비 놀이터 내 무더위쉼터 및 그늘막 설치 상태

□ 점검결과

1. 평화의공원 모험놀이터(17종 24점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 기둥밟고건너기 ·복합형기어오르기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
흔들놀이기구 (1종 1점)	손잡이가 흔들림 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 돌출부나 거칠음 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호	-
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	보완 필요	놀이터 내 세척장 신규 설치 (하반기 공사 예정)

2. 난지천공원 중앙놀이터(8종 10점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	보완 필요	미끄럼틀 손잡이 노후로 인한 교체 (8월 말 예정)
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	-
기타 (쇠똥구리원판 1종 1점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

3. 난지천공원 유아놀이터(8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 오름벽조합놀이대 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
복합형기어오르기기구 (1종 1점)	손잡이의 파손, 볼트·너트 나사풀림 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재, 돌출부나 거칠음	양호	-
기타 (놀이판넬 1종 2점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

4. 노을공원 자연물놀이터(4종 6점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 (1종 1점)	- 손잡이 파이프가 파손 신체부위가 낄 수 있는 틈새 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 볼트나 너트 등의 나사 풀림 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
건너는기구 (1종 2점)	- 손잡이 부분의 파손 신체부위가 낄 수 있는 틈새 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재 페인트칠이 벗겨짐 볼트나 너트 등의 나사 풀림	양호	-
오르는기구 (1종 1점)	- 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재 페인트 칠이 벗겨짐 돌출부나 거칠음	양호	-
기타놀이기구 (1종 2점)	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 페인트 칠이 벗겨짐 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호	-
기타 (모래)	- 유실, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	양호	-

□ 향후 계획

ㅇ (안전사고 관련)공원 이용객 안전사고 예방을 위한 안전점검 실시

- 놀이터 이용객 증가에 따른 놀이시설 수시점검 및 현장보수 철저(평일 상시, 주말 휴일근무자)

- 「서울시 어린이놀이시설 안전관리계획(2022~2023)」에 따른 안전사고 예방 철저

ㅇ (주요사업 추진)이용객의 불편 최소화를 위한 신속한 시설물 보수·정비

- 어린이놀이시설 모래놀이공간 소독 용역(3차) 시행(8월 4주차)

- 중앙놀이터 조합놀이대 등 안전사고 발생이 우려되는 놀이기구 부분정비 시행(8월중)

- 놀이터 모래놀이공간 이용 후 근처 화장실, 음수대 사용으로 인한 시설물 오염 및 현장민원 발생 해소를 위한 신규 세척공간 설치(하반기 중)

붙임  현장점검 및 정비사진 1부.  끝.