문서번호	디자인정책과-25001
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책과장
신문정	권은선	08/03
		최원규

2022년 제13차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2022. 8.

문화본부

(디자인정책과)

2022년 제13차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총9인

ㅇ 김현중 위원장, 공순구 위원(건축), 김혜주 위원(조경), 차강희 위원(산업), 최성호 위원(공간·공공), 이상곤 위원(유니버설), 장영호 위원(공간·공공), 김원종 위원(구조), 정 미 위원(조명)

□ 심의건수 : 총4건                                       ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
4	경관심의	-	1	-	-	-
	디자인심의	1	2	-	-	-

□ 심의결과 : 조건부동의 2건, 재심 2건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
13-1	2호선 봉천역 엘리베이터 (13인승) 설치 공사	서울교통공사	・엘리베이터 1개소	심의	재심
13-2	8호선 복정역 엘리베이터 (21인승) 설치 공사	서울교통공사	・엘리베이터 1개소	재심의 (2022- 8차(재심), 11차(재심))	조건부동의
13-3	안양천 접근 보행연결로 기본 및 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	・비개착 통로박스 - L=62.0m ・홍수방어용 육갑문 - B=5.0m, H=3.0m	재심의(경관) (2022- 5차(재심))	조건부동의
13-4	금빛공원 열린 광장 조성 사업	금천구 (문화체육과)	・광장 리모델링 및 건축물 증축 -면적:5027,8㎡ -야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등	재심의 (2022- 9차(재심))	재심

붙 임  제13차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	2호선 봉천역 엘리베이터 (13인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소
심의번호	13 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 엘리베이터는 지상 보행자들의 불편이 발생하지 않도록 설치하시기 바랍니다. ·지상 출입구에는 별도의 경사로의 설치를 지양하고 자연 경사 적용 ·엘리베이터는 차도와 인접하여 설치하여 보도 폭원 최대 확보 - 교통약자의 사용 편의성 증진을 위하여 관통형 엘리베이터의 적용을 검토하시기 바랍니다. - 엘리베이터의 규모(용량)는 전동휠체어 이용 등을 고려하여 충분히 확보하시기 바랍니다. - 엘리베이터는 개방감을 최대한 확보할 수 있도록 프레임 노출을 최대한 지양하고, 환기창의 크기는 최소화하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	8호선 복정역 엘리베이터 (21인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소
심의번호	13 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터는 개방감을 최대한 확보할 수 있도록 프레임 노출을 최대한 지양하고, 환기창의 크기는 최소화하시기 바랍니다. - 지하 연결통로의 높이는 관련 기준에 따라 충분한 높이를 확보하시기 바라며, 경사로 시작점을 조정하여 높이를 최대한 확보하시기 바랍니다. - 지하 연결통로의 천장 마감은 노출형 또는 루버 등을 적용하여 보행자가 심리적으로 위축되지 않도록 계획하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(최성호 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	안양천 접근 보행연결로 기본 및 실시설계
안 건 명	비개착 통로박스(L=62.0m_, 홍수방어용 육갑문(B=5.0m, H=3.0m)
심의대상	상류 개거 및 복개구간(개거 L=625m, 복개 L=788m)
심의번호	13 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 한솔아파트측 입구부 디자인은 이용 편의성과 시각적 안정성을 확보하기 위하여 당초 디자인의 상부 수평적 요소를 유지하시기 바랍니다. - 육갑문 루버 마감은 내부 구조체가 드러나지 않도록 설치 형태, 간격 등을 조정하시기 바라며, 유지관리와 시공성을 고려하여 마감재를 선정하시기 바랍니다. - 한솔아파트측으로 진출 시 자전거 이용객의 시야를 확보하여 보행자의 안전을 담보할 수 있도록 자전거도로의 선형을 완만하게 조정하고 보도 폭을 추가 확보하시기 바랍니다. - 보행연결로의 좁은 폭원을 고려하여 펜스의 설치보다는 마감재 등을 통해 자전거 속도를 줄일 수 있도록 유도하는 방법을 적용하시기 바랍니다. ·보행로와 자전거도로의 경계 부분의 폭을 확대하고 이길감을 느낄 수 있는 요철 마감 적용 또는 보행로와 동일한 포장을 적용하되 색상으로 구분 등 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	안양천 접근 보행연결로 기본 및 실시설계
안 건 명	비개착 통로박스(L=62.0m_, 홍수방어용 육갑문(B=5.0m, H=3.0m)
심의대상	상류 개거 및 복개구간(개거 L=625m, 복개 L=788m)
심의번호	13 - 3	심의결과	조건부동의
- 야간 경관을 고려한 내·외부 조명 계획을 수립하시기 바랍니다. ·입구부는 정온한 분위기의 3,000k, 보행로는 안전한 분위기의 4,000k 정도의 색온도로 계획 ·내부 조명은 배선이 노출되지 않고 눈부심이 발생되지 않도록 설치 - 배수로는 충분한 용량을 확보하고 유지관리가 용이한 형태로 계획하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(공순구 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	금빛공원 열린 광장 조성 사업
심의대상	광장 리모델링 및 건축물 증축 (면적:5027,8㎡, 야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등)
심의번호	13 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 중앙정원은 머무르고 지나가고 휴식하는 등 다양한 활동이 이루어질 수 있도록 구성하시기 바랍니다. ·상부 조경(수종 등)은 하중과 안전, 생육환경 등을 고려하여 계획 ·조경과 더불어 시설물을 적극 활용하여 그늘 형성 유도 - 계단은 형태, 선형이 복잡하지 않고 단순하고 일관성이 있도록 계획하시기 바라며, 사용 편의성 확보를 위해 디딤판이 챌면보다 돌출되도록 설치하시기 바랍니다. - 벽천은 유지관리가 어렵고 사계절 활용이 불가능하므로 설치를 재검토하시기 바랍니다. - 종합안내 촉지도는 간결한 디자인(판형)을 적용하고, 기초부는 매립 시공하시기 바랍니다. - 종합안내도는 현위치, 시설물명 등 안내정보를 직관적으로 인지할 수 있도록 계획하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	금빛공원 열린 광장 조성 사업
심의대상	광장 리모델링 및 건축물 증축 (면적:5027,8㎡, 야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등)
심의번호	13 - 4	심의결과	재 심
- 방향안내판의 안내 정보 표기는 서울시 표준형 디자인을 참고하시기 바랍니다. (방향-시설명-픽토그램 순) - 포장계획은 유지관리 및 오염 등을 고려하여 아이보리와 옐로우 색상은 지양하시기 바랍니다. - 조명계획은 전체적으로 균형을 맞추어 설계하고, 보행에 방해가 되지 않으며 시공이 용이한 위치, 형태로 계획하시기 바랍니다. 끝. 2/2