문서번호	물재생시설과-24861
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
이인화	김태환	김윤수		08/08
				한유석
협 조
	하수설계정보팀장		홍현탁

2023년 하수도관리전산시스템

차집관로 데이터베이스(DB) 정확도 개선 계획

2022. 8.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 하수도관리전산시스템 차집관로 데이터베이스(DB) 정확도 개선 계획

하수도관리전산시스템(GIS)의 정보 정확성 향상 및 차집관로의 효율적 유지관리를 위하여 라이다 측량 등을 통한 GIS DB 개선 용역을 시행하고자 함

1		추진근거

□ 서울시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙 제6조(예산타당성 심사)

ㅇ GIS정보 정확성 향상 및 차집관로의 효율적 유지관리를 위해 DB구축

□ 자전거도로상 차집관로 맨홀 전수조사 결과보고(물재생시설과-21420, ’22.4.28.)

ㅇ GIS 정확도 개선사업 용역을 통한 차집관로(부속시설물 포함)의 정보 현행화

2		사업개요

□ 사 업 명 : 차집관로 GIS DB 정확도 개선 용역(탄천수계 1차)

□ 추진기간 : ’23.3.  ~  ’23.12.(계약일로부터 12개월)

□ 사 업 비 : *****************

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 방법)

□ 사업내용

ㅇ 사업규모 : 차집원형관로 연장 46km, 맨홀수량 614개소

ㅇ 추진방식 : 탄천처리구역내 차집원형관로 맨홀의 라이다 측량

- 차집원형관로를 대상으로 우선 시행, 향후 구역별 대상 확대 예정

□ 추진절차  : 예산타당성 검토 등 정보화사업 사전절차 이행 후 발주

ㅇ 사전절차 : 행안부 정보화사업 중복성 등 8개 분야 사전협의

(행안부, 국토부 정보화사업 중복성 등 협의, 일상감사, 제안요청서 검토, 계약심사, 계약심의 등)

3		세부추진내역

□ 사업대상 및 내용 ㅇ 대상 : 탄천수계 차집원형관로 ㅇ 연장 : 46km(차집원형관로 일부) ㅇ 내용

- 기준점 설치(92점), 절대좌표 측량(46km), 맨홀라이다 측량(614개소)

- 하수시설물 정위치 및 구조화 편집, 하수도 GIS DB 서버로딩

- 공공측량 성과심사 등

※ 용역결과는 물재생계획과에서 운영관리하는 하수도전산관리시스템(GIS)에 입력

□ 맨홀 라이다 측량방법 및 절차

ㅇ 레이저스캐너, 카메라로 하수맨홀의 3차원 데이터 취득

- 하수맨홀 3차원 공간좌표와 함께 하수맨홀의 손상단면/미세변위 등 정보획득

- (절차) 기준점 측량 → 라이다스캔 → 자료병합·정합 → 정위치·구조화 → GIS 탑재

<탐사·측량방법>	<3차원 레이저 촬영>	<영상 촬영>

□ 성과목표

구 분	정확도 개선
지 표 명	차집관로 GIS DB 정확도
성과영역	정보기술
성과항목	정보 및 데이터
척 도	95% 이상
정 의	측량한 데이터의 정확성 비율
산 출 식	공공측량 성과심사 결과, 위치 및 속성 정확도(%)

<차집관로 GIS 정확도 개선 단계적 추진계획>

□ 대상 : 4개 물재생센터(중랑, 난지, 서남, 탄천)

□ 규모 : 506.77km *GIS 기준(붙임2)

구분/년도	[1단계] 차집원형관로				[2단계] 차집박스관로 등
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년~
연장(km)	46	36	48	93	29	79	76	100
지역 (4개 센터)	탄천(일부)	탄천(일부)	난지, 서남	중랑	탄천	난지	서남	중랑

4		향후계획

□ '23년 정보화사업 신규분야 예산타당성 심사신청     '22. 8.

□ 예산타당성 심사결과 예산편성 반영                  '22. 9.

□ 사업발주 시행계획 수립, 사전절차 이행, 발주        '23. 1.

□ 용역결과에 따라 차집관로 손상구간 및 맨홀 재정비(물재생센터)  '24. 1.

붙임 1. 차집 원형관로 GIS DB 정확도 개선 산출내역서 1부.

2. 구역별 차집관로 및 맨홀 현황(GIS 기준) 1부.  끝.

참고자료		차집원형관로 GIS DB 정확도 개선 산출내역(요약)

*****	**	**	**	**
****************	**	***	**********	******************
************	**	***	**********	********************
***********	**	***	*********	*********
****************	**	**	**********	************
***********	**	***	**********	**********
***********	**	**	**********	*******************
***********	*	**	***********	**************
**********			*********	************
******			***********
*********	*	***	************
*********	*	**	***********
********************	*	*	**********
*************	*	*	**********
******			***********
***********	*	**	**********
********			***********