“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	(재)한국건설품질연구원
(경유)
제목	상수도 맨홀 정밀점검 철저 요청

1. 노원구 도로상 상수도 철개 이탈에 의한 차량 파손 사고(2022. 7. 19.)와 관련입니다.

2. 상기 철개 이탈에 의한 차량 파손사고와 관련하여 재발 방지를 위해 상수도 맨홀 정밀점검시 다음의 사항을 유의하여 점검에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. GIS상 등록된 과업대상 맨홀 주변에 존치되어 있는 *********************************

나. 상수도 맨홀 소음 등이 발생된 경우는 반드시 맨홀 내부 및 뚜껑 밀착 여부를 확인 및 조치한 후 현장에서 철수

다. 점검대상 누락 방지 및 상태 변화 확인을 위한 "맨홀 상태평가 전차용역 비교 리스트" 작성 [붙임1]

3. 아울러, 여름철 폭염 등으로 인한 인명 피해가 발생하지 않도록 아래의 근로자 안전대책 사항을 참고하시어 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	< 근로자 안전대책 >
◦작업중 휴식시간제 운영 - 폭염주의보, 폭염경보 발령시에는 매 시간마다 15분 휴식시간 유지 - 폭염경보 발령시에는 한낮 시간에(14~17시) 작업중지 또는 실외작업 일시 중단 ◦밀폐공간 환기를 실시하는 등 안전이 확보된 상황에서 작업 시행 ◦매일 작업시작 전 폭염대비 행동요령, 응급조치 요령 등 자체교육 ◦시원하고 깨끗한 물을 충분히 마실 수 있게 하고 쉴 수 있는 그늘 준비 ◦이상징후자(오심, 구토, 열사병 증상의 근로자)에 대한 작업전환 또는 중단 ◦옥외 작업자에게 아이스 조끼, 아이스팩 등 보냉장구 사용 권장 ◦덥다고 안전모, 안전화 등 개인보호장구 착용에 소홀하지 않도록 유의

붙임  맨홀 상태평가 전차용역 비교 리스트 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	정석균		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	전결 08/09
유동수
협조자
시행	급수운영과-30524	(	2022.08.09	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2756	/전송	02-3146-2789	/	hot@seoul.go.kr	/	부분공개(5)