문서번호	시설보수과-23870
결재일자	2022. 8. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		이정국	08/12
			차창훈
협조
	주무관		신동헌

수해방지대책 일일상황보고

(8월 11일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(8.10. 09:00 ~ 8.11. 10:00)

2022.08.11.(목) 10:00 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 비 2. 오늘 : 흐림
강수확률(%)	· 0 ~ 30%	예상강우량	1~2mm
기상특보 현 황	·호우특보해제(8.10 06:00)
강우량(mm)	누계 강우량 (5.15부터)	전일 강우량	금일 강우량
1,136	10	37
단계발령 현 황	1단계	발령사항	- 8.10 06:00 : 2단계 전환 - 8.10 19:40 : 1단계 전환
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
18	9	5 (상시근무자4)	1	-	3
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	28	8	4	1	2	5	4	4
가동시간(1분)	241	33	23	40	35	35	57	18
토출량(톤)	1,372	165	115	220	175	175	342	180
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 매헌, 호암길지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
11	-	11	-	-	11	-	11	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	5.69	24.68	10,167	10,822
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	8.08
특기사항	·붙임(수방추진현황) 참조

수 방 추 진 현 황

(8.10 09:00 ~ 8.11 10:00)

'22.8.10 09:00	· 수방근무조 변경(2단계) A,C조 → B,D조
19:40	· 비상단계 변경(2단계 → 1단계) B,D조 → D조 · 팔당댐 방류량 9,406㎥/s
'22.8.11 07:00	· 노들길 수위하강으로 교통통제 해제 근무자 철수(연간단가(터널,복개) 6명(싸인보드 2대))
08:00	· 누적강우량 (8.9 00:00 ~ 8.10 07:00 기준) → 영등포구 118.5mm, 동작구 143mm, 서초구 131.5mm, 관악구 129.5mm, 금천구 107.5mm · 팔당댐 방류량 14,198㎥/s
09:00	· 수방근무조 변경(1단계) D조 → A조 · 노들길 침수로 인한 교통통제 지원(연간단가(터널,복개) 3명(싸인보드1대))
10:00	· 누적강우량 (8.10 00:00 ~ 8.11 10:00 기준) → 영등포구 47mm, 동작구 61.5mm, 서초구 55mm, 관악구 51mm, 금천구 52mm · 팔당댐 방류량 10,428㎥/s