문서번호	시설관리과-29999
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
조익승	오영진	조임남	08/16
			代홍기관
협 조
	급수관리팀장		류태현
	주무관		김승완
	주무관		서장원

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2022. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의해 실시하는 우리 사업소 관내 『2023년 상수도 맨홀 정밀점검 용역 추진계획』을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진목적

○ 도로상 맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 함.

□ 추진근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부지침 제192호, 2021. 2.19.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266, 2020. 7.16.)

○ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016. 8.23.)

○ 2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획(시설관리과-23915, 2022. 8. 8.)

□ 실시주기: 2년 1회이상

구 분	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검
점검주체	맨홀 관리기관	도로관리청	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검시기	최초 1회	2회/년	2년 1회 이상	필요시
점검범위	외부, 내부조사	맨홀 외관조사	외부, 내부조사
점검방법	자체/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	고급기술자	-	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	·맨홀뚜껑 (균열, 뚜껑면과 단차, 덜컹거림 등) ·맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) ·높이조정부(균열, 파손 등)	·내구성시험(강도, 중성화) ·맨홀 표면손상(철근노출 등) ·맨홀 파손(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) ·맨홀 균열(균열폭 점검) ·맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입

Ⅱ		그간 추진사항

□ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」마련(2016. 7.20.)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진 수립(2016. 8.23. 본부장방침)

□ 맨홀 정밀점검 용역추진(2021년)

○ 대    상: 남부수도사업소 관내

○ 수량 및 사업비                                                   (단위:원)

개 요	합 계	관악구	금천구	영등포구	동작구	비고
수 량	15,553	신기술 실적관련 소송으로 미실시	4,159	6,759	4,635
사업비	647,260,000		174,000,000	281,770,000	191,490,000

○ 추진방법: 시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진지역: 남부수도사업소 관내

□ 추진물량: 22,661(유량계실 포함)

□ 사 업 비: 1,118백만원

○ 세부내역                                                         (단위:원)

구 분	계	관악구	금천구	영등포구	동작구	비고
수 량	22,661	7,078	4,166	6,767	4,650
사업비	1,118,062,000	348,535,000	207,108,000	335,929,000	226,490,000

□ 추진방법: 區별 분리 용역발주(관악·금천: 급수운영과, 동작·영등포: 시설관리과)(시설물유지관리업, 안전진단전문기관)

□ 추진내용

○ 맨홀 상태판단기준에 따라 맨홀상태 평가

- 맨홀 외부, 내부 조사표 작성 및 종합평가 실시

- 유량계실 포함하여 점검 실시

○ 맨홀 정밀점검(상태평가) 자료 시스템 입력

- 서울시 포장도로관리시스템(멘홀) 평가자료 입력

- 포장도로관리시스템상 미 입력된 시설물번호(GIS) 일괄 확인 등록

○ 상수도 지리정보시스템(GIS) 점검결과 입력

- 맨홀(밸브실) 점검결과 GIS 관리를 위한 등록자료 추가 작성

·양식 작성 시 전차 용역과의 비교 자료 작성

<맨홀점검자료 GIS 등록>	<미입력 GIS시설물 번호 등록>

○ 용역 이력관리를 위한 맨홀 상태평가 전차용역 비교 리스트 작성

○ 용역 추진 중 과업대상 맨홀 주변 존치된 불용맨홀 철저히 점검

- 폐쇄 후 존치된 맨홀(상수도 GIS 미존재)은 철거 조치하고 포장도로 관리시스템에서 삭제

Ⅳ		향후계획 및 행정사항

□ 기술용역 타당성 심사요청(사업소→기술심사담당관): '22. 8월

□ 타당성 심사요청 결과 본부 통보              : '22. 8월

□ 용역발주                                    : '23. 1월

붙임 1.「2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획」알림 및 기술용역 타당성 심사 요청 안내

2. 과업내역서 1부.

3. 설계내역서 4부(관악, 금천, 동작, 영등포).

4. GIS 등록 작성 양식 1부. 끝.