심장충격기 점검표				결재	담당자			진압2대장			현장대응단장
현장대응단-24699					신경하			허상덕			08/25
											황호준
점 검 일 시	2022년 08월 25일		소방서/부서명	동대문소방서/현장대응단
제품명(제조사)	ZOLL X Series		제조년일	2017.6.01
제품시리얼번호	AJ172AS1238		차랑번호 (설치장소)	998부7999
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			●
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			●				유효기간 :2024.03.26.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			●				유효기간 :2024.03.26.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			●
- 심장충격 패들 케이블							없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			●
4. 배터리
- 완충되어 있음			●
- 완충된 여분 배터리 있음			●
5. 일회용품
- 심전도용 전극			●
- 기록용지			●
- 패들인 경우 전극용 젤리							없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			●
- 심장충격 기능 이상 없음			●
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			●
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 4 ) 회
점 검 자 ******************									신경하