문서번호	보행정책과-10116
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보도관리팀장	보행정책과장
조시형	代탁정효	08/18 代손형권

「투수블록 공극회복장비 운용 소음 측정 용역」결과보고

2021.  8.

도시교통실

(보행정책과)

「투수블록 공극회복장비 운용 소음

측정 용역」결과보고

투수블록의 유지관리를 위해 도입한 ‘투수블록 공극회복장비’에 대한 운용 소음 측정용역을 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 추진경과

○ 회복사업 중간보고회 결과 보고(’20. 7.)

- 장비소음 발생에 따른 소음저감 방안 모색 필요

○ 장비 운용에 따른 소음측정 및 사용수 처리 검토 필요(도시교통 위원회, ’21. 2.)

○ 투수블록 공극회복 장비 소음 측정계획 수립(’21.6.)

- 건설현장에서 주로 사용되는 굴삭기, 다짐기 등 건설장비 소음기준과 장비 운용 소음을 비교분석을 위한 전문시험기관 용역 추진

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 투수블록 공극회복장비 운용 소음 측정 용역

○ 용역기간 : 2021. 6. 14. ~ 8. 13.(60일)

○ 수행기관 : (재)한국건설생활환경시험연구원 오창(대표이사 : 윤갑석)

○ 사 업 비 : 4,180천원(부가세 포함)

○ 시험방법 : 건설기계, 휴대용 음향기기 및 가전제품 소음도 검사방법

▸ 관련기준 : 환경부 고시 제2020-55호

○ 측정지점 : 대상기계를 둘러싸는 가상의 반구표면 6개 지점

□ 추진실적

○ 장비 운용 소음 측정 실시(6.21)

- 일    시 : 2021. 6. 21.(월)

- 장    소 : 충북 음성 (제조사 공장)

- 참 석 자 : 소음측정기관, 장비운용사, 사업담당자

- 운용조건 : 180bar(펌프압력), 콘크리트 블록 포장

- 장비제원

운용 능력	400 ~ 800㎡/h	청소 물탱크 용량	700 L
구동 속도	0 ~ 7㎞/h	슬러지 흡입 탱크	400 L
운용 폭	800㎜	흡입 압력	3,400 ㎜H2O
구동방식	전기배터리 타입 72V	공기 흡입량	4.5㎥ / min
초고압 펌프 압력	20 ~ 200 Bar	유압 탱크	40L
토출 물량	30 L	배터리 용량	1,128A

- 측정사진

□ 소음측정 결과

	결과요약
◈ 소음측정 결과 □ 투수블록 공극회복장비의 **********로 평가됨. □ *************************************** ◈ 건설장비 소음도 비교 □ *********************************************** □ ******************************************** ◈ 관리방안 □ ****************************************************************************************

○ 소음 데이터 비교

*	*
▴ 굴삭기	▴ 로더 바퀴형
*	*
▴ 로더 트랙형	▴ 다짐기계-진동형
*	*
▴ 공기압축기	▴ 발전기
*	공란
▴ 콘크리트 절단기

□ 향후계획

○ 용역 준공 (’21. 8.)

○ ‘21년 투수블록 투수성능 유지관리 사업 결과보고(통합) (’21. 10.)

붙임 : 용역결과 보고서 1부.  끝.