문서번호	시설보수과-24596
결재일자	2022. 9. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
박지훈		이정국	09/07
			차창훈
협조

수해방지대책 일일상황보고(9월 7일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(9.6. 09:00 ~ 9.6. 18:00)

2022.09.07.(수) 09:00 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 비온후 맑음 2. 오늘 : 맑음
강수확률(%)	· 0%	예상강우량	0mm
기상특보 현 황	· 없음
강우량(mm)	누계 강우량 (5.15부터)	전일 강우량	금일 강우량
1,430	28.5	0
단계발령 현 황	1단계	발령사항	- 9.6. 09:00 : 1단계 비상근무 전환 - 9.6. 12:00 : 보강근무 전환 - 9.6. 18:00 : 평시 전환
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
15	9	1	2	-	3
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	-	-	-	-	-	-	-	-
가동시간(1분)	-	-	-	-	-	-	-	-
토출량(톤)	-	-	-	-	-	-	-	-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 매헌, 호암길지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	3.32	24.64	1,082	3,700
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	5.56
특기사항	·수방추진현황 참조(9.5 ~ 9.6.)

수 방 추 진 사 항

(’22. 9. 5. 월 ~ 9. 7. 수)

’22.9.5 18:00	· 수방 비상단계 변경(1단계→2단계) B,D조
20:00	· 연간단가(터널,복개) 철산교 서부간선도로 진입구간 교통통제 3명(싸인보드 1대) 05:30분 철수 · 누적강우량 (8.4 00:00 ~ 20:00 기준) → 영등포구 134mm, 동작구 120.5mm, 서초구 153mm, 관악구 152.5mm, 금천구 135.5mm · 팔당댐 방류량 7,015㎥/s
23:45	· 여의상류IC 통제(서울시설공단) 침수전 (-1.02m) ※ 침수수위 5.4m · 팔당댐 방류량 10,053㎥/s
’22.9.6 05:30	· 팔당댐 방류량 증가(13,200㎥/s, 04:10)로 인한 노들로 침수대비 교통통제 준비 (연간단가-터널,복개 6명, 싸인보드2대)
07:00	· 누적강우량 (8.4 00:00 ~ 07:00 기준) → 영등포구 200mm, 동작구 175.5mm, 서초구 228.5mm, 관악구 231.5mm, 금천구 202mm · 팔당댐 방류량 12,658㎥/s
08:00	· 노들로 침수로 인한 교통통제(동작경찰서 협조) 실시(연간단가-터널,복개 6명, 싸인보드2대) → 노량진수산시장 ~ 한강철교 하부, 노들북고가차도 ~ 한강철교 하부
09:00	· 제11호 태풍 힌남노 동해상 이동으로 기상특보 해제(2단계 → 1단계, B,D조 → C조)
12:00	· 수방 비상단계 변경(1단계→보강) C조
17:50	· 노들길 교통통제 해제
18:00	· 수방 비상근무 해제 및 평시전환
23:00	· 여의상류IC 교통통제 해제