문서번호	수변감성도시과-1354
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민		강승곤	09/21
			박홍봉
협조

'22년 하천방류 유출지하수 수질검사 계획

2022. 9.

물순환안전국

(수변감성도시과)

'22년 하천방류 유출지하수 수질검사 계획

지하철, 전력구, 통신구 등에서 하천으로 방류하는 유출지하수에 대해 수질검사를 실시하여 하천 수질오염 방지 및 생태보전에 기여하고자 함

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 지하수법 제9조의2, 시행규칙 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

ㅇ 지하철 지하수 배출전용관로 설치사업 완료보고[환경국 수질과-1204('07.01.22.)]

- 1회/년 이상 하천방류 지하수 수질검사 실시

ㅇ「서울시 유출지하수 활용 가이드라인」('21.06)

- 유출지하수 용도별 목표수질기준 및 검사주기 가이드라인(권고)

□ 유출지하수 하천방류 현황

(´22년 상반기, 톤/일)

구분	계	하 천 유지용수	도로청소	조경용수	수경시설인공함양	건물용수	기 타
계	131,232 (100%)	111,747 (85.2%)	367 (0.3%)	866 (0.7%)	8,722 (6.6%)	5,673 (4.3%)	3,857 (2.9%)
지하철	103,079	89,409	326	0	7,377	5,634	333
건축물	6,834	2,068	41	866	296	39	3,524
전력구	11,886	11,886
통신구	9,433	8,384			1,049

※ 건물용수 : 열원(에너지원), 화장실, 건물청소 등, 기타 : 주변건물 지하수 공급 등

Ⅱ		'21년 검사결과

□ BOD 기준 하천수질등급“매우좋음”

*******************************

*********************************************

*******************************************

*********************************

***************************************************

******************************************

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	T-P (㎎/L)	T-N (㎎/L)	Fe (㎎/L)
목표수질		5 이하	15 이하	10 이하	1,000 이하	0.2 이하	20 이하	2 이하
2021년 (평균)	전 체	***	***	***	*****	****	***	***
	지하철	***	***	***	*****	****	***	***
	전력구	***	***	***	****	****	***	***
	통신구	***	***	***	*****	****	***	***
	건축물	***	***	***	****	****	***	***
2020년		***	***	***	*****	****	*	***

Ⅲ		'22년 수질검사 계획

□ 서울시 목표수질기준

ㅇ「서울시 유출지하수 활용 가이드라인」('21.6) 중 수질 유지관리기준

- 하수도법 및 물환경보전법 등의 청정지역 배출기준을 참고하여 목표기준 설정

▸(하수도법 등 참고항목) BOD, TOC, SS,  총대장균군, T-P, T-N

▸(물환경보전법 참고항목) Fe

※ 지하수법에 하천유지용 유출지하수에 대한 수질기준은 없음

〔 하천유지용 유출지하수 수질 유지관리기준(권고) 〕

구 분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	T-P (㎎/L)	T-N (㎎/L)	Fe (㎎/L)
목표수질	5 이하	15 이하	10 이하	1,000이하	0.2 이하	20 이하	2 이하

□ 수질검사 추진계획

ㅇ 검사대상 : 총 169개소(하천방류)

(단위 : 개소)

계	지하철	전력구	통신구	건축물
169	80	42	35	12

※ 하천 : 한강, 청계천, 중랑천, 정릉천, 성북천 등 30개 하천 및 농수로

ㅇ 검사기간 : ’22.9. ~ ’22.11.

ㅇ 검사항목 : 7개 항목(BOD, TOC, SS, 총대장균군, T-P, T-N, Fe)

ㅇ 검사횟수 : 1회/년(필요시 추가검사)

ㅇ 검사방법

- (시료채취) 유출지하수 배출기관의 관리부서가 주관(전문업체 의뢰 등)

▸ 시설물 내 유출지하수의 대표성이 있는 집수정에서 시료 채취

※ 수질오염공정시험 기준에 따라 시료채취 및 보존 후 당일 검사기관에 제출

- (시료분석) 서울시보건환경연구원

□ 기관별 추진사항

연번	기 관		추진내용
1	서울시	수변감성도시과	- 수질검사 결과 분석 및 관리 총괄 - 필요시 자치구 등 관련기관과 합동조사반 운영
2		보건환경연구원 (물환경연구부)	- 시료 분석 및 결과 통보 ▸ 결과통보 : 서울시(수변감성도시과), 시설물 관리기관
3	시설물 관리기관	자치구(건축물)	- 시료 채취 및 분석 의뢰(수질검사 일정 사전협의) ▸ 수, 목요일 의뢰 - 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 자료 제공
		지하철공사, 한전, KT

□ 목표수질기준 초과시설 조치사항

ㅇ 목표수질기준 초과 시 수질개선 후 재검사

- 시설물 관리기관 자체 오염원인 조사 및 개선 조치 시행 후 결과 제출

ㅇ 재검사 결과 목표수질기준 연속 초과 시 합동조사 등 실시

- 시설물 관리기관 자체 조사결과 원인 불명시 시·구·관리기관 합동조사

▸ 집수도 및 집수시설 하자, 인근 하수도 유출수 유입 여부 등

- 시설 정비 및 개선조치에도 수질기준 미충족시 하수도 방류 검토 및 조치

Ⅳ		행정사항

ㅇ 유출지하수 배출 및 관리기관 통보

- (서울시) 지하철, 한전, KT 등, (자치구) 건축물에 수질검사 안내

ㅇ 수질기준 초과시설 사후조치

- 서울시, 자치구, 시설 관리기관과 합동점검(필요시)

- 목표수질기준 초과시설에 대한 시설 개선사항 확인 등

붙임  1. 2022년 하천방류 유출지하수 수질검사 대상 1부.

2. 시료채취 방법 1부.  끝.