문서번호	시설보수과-24686
결재일자	2022. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	09/23
			윤창진
협조

위험물저장시설(경유탱크) 정기점검 실시 계획

위험물저장시설(경유탱크) 정기점검 실시 계획

2022. 9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

위험물저장시설(경유탱크) 정기점검 실시 계획

「위험물안전관리법」제14조(위험물시설의 유지·관리) 및 제18조(정기점검

및 정기검사)에 의거 센터 내 위험물저장시설에 대한 점검을 실시하고자 함

Ⅰ		관련근거

「위험물안전관리법」제14조(위험물시설의 유지·관리)

「위험물안전관리법」제18조(정기점검 및 정기검사)

- 제조소 등의 관계인은 당해 제조소 등에 대하여 연 1회 이상 정기점검 실시 의무

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2022. 9. 23. ~ 9. 30.(6일간)

점검대상

구 분	위 치	용 량	수 량	종 류
**********	*****	*******	**	**
**********	*********	*******	**	**
****************	*********	*******	**	**

점검내용

❍ 탱크 및 통기관 육안점검, 계측장치 및 펌프 이상 유무

❍ 배관 및 밸브 육안점검, 방유턱 등 균열 여부 등

점검방법: 점검표 활용, 운영과 업무협조

❍ 육안점검(구조물의 균열, 변형, 파손 등) 및 접지저항 측정

❍ 운영과 위험물 안전관리자*********와 협의 후 합동점검

Ⅲ		점검내용

지하경유탱크

❍ 탱크본체 누설 유무, 통기관 인화방지망의 손상·막힘 유무

❍ 배관 누설, 변형, 손상 및 지반면과 이격상태 이상 유무

❍ 접지 단선, 부착부분의 탈락 유무 및 접지저항치의 적부

옥내취급탱크(서비스탱크)

❍ 안전보호장비 비치 및 작동이상 유무, 누유상태 확인

❍ 배관 누설, 변형, 손상 및 방유재 배수구의 손상 여부

❍ 접지 단선 및 부착부분 탈락 유무, 접지저항치의 적부

Ⅲ		행정사항

관할 성동소방서에 점검결과 송부

점검결과 보수가 필요한 부분은 수선유지비를 활용하여 조치

붙 임  1. 위험물저장시설 일반점검표 1부.

2. 위험물저장시설 현황 및 위치도 1부.  끝.