문서번호	공원운영과-1817
결재일자	2022. 9. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	중부공원여가센터소장
김근혁	박종환	이인수	09/26
			하재호
협 조
	시설과장		이정환

2022년 남산청사 안전관리 보완계획

2022. 9.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2022년 남산청사 안전관리 보완계획

중대시민재해 대상시설인 남산청사에 안전관리 계획을 수립하였으나, 안전관리계획 보완 요청에 따라 긴급상황 조치체계, 안전관리 인원 현행화 등 일부 계획을 보완하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거 및 배경

○ '「중대시민재해」대상시설 지정에 따른 2022년도 남산청사 안전관리 계획'

- 공원운영과-602호 (2022. 1. 13.)

○ '기관별 중대시민재해 안전계획 수립 결과 조치사항 안내'

- 안전총괄과-4649호 (2022. 3. 14.)

➠ 사고 발생 시 즉시 대응 가능토록 후송계획 수립 등 기존 안전관리 계획에 보완사항 반영 필요

□ 추진방향

○ 상반기 안전점검 이행점검 결과, 긴급조치 체계도 개선(공통), 점검 및 관리 인원 충원(남산청사) 등의 보완요청 사항을 반영하고자,

○ 긴급 상황(사고) 발생 시 조치 체계 세부화 및 후송계획 수립, 점검 인원 충원·현행화하여 중대시민재해 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅱ		주요 현황

□ 안전관리 대상

○ 건축시설물

시설명	상태등급	안전등급	시설규모			준공년도	비고
			층수	연면적(㎡)	구조
남산청사	**	*	***** ** ****	*******	**	****

○ 전기설비(6종)

구 분	품 명	사 양	수 량	준공년도	비고
전기설비	*****	*	***	*
	***	*	***	****	**** ******
	***	******	**	*
발전기	*****	*********	**	****	**********
태양관 설비	***	*****	**	****
	*******	**	**	****

○ 기계·소방설비(15종)

구 분	품 명	사 양	수 량	준공년도	비고
보일러	*******	************	**	****
소방설비	********	*****************	**	****
	********	****	**	****
	**********	****************	**	****
	**********	*************	**	****
시스템 냉·난방기	***	***************************************	****	****	**********
	***	***********************************	*****	****	**********

수펌프	*******	*************	**	****
배수펌프	*******	******************	**	****
	********	*****************	**	****
	****	******************	**	****
열교환기	*****	*******************	**	****
	*****	*******************	**	****
팬	***************	************************ ******************	**	****
	******	***********************************	**	****

□ 안전관리 인력·장비 현황

○ 안전관리 조직 및 인력 배치 (총 10명)

부 서	팀	소관업무	담당분야	현황
공원운영과	***	************************	************	**
시설과	***	****************	******	**

○ 장비 확보현황(13종 925점)

- 소방기계설비(4종 6점)

(단위 : 개)

구 분	품 명	사 양	수 량	비 고
소방 기계 설비	********	********************	*
	********	****	*
	**********	*******************	*
	**********	***************	*

- 소방설비(9종 919점)

(단위 : 개)

소화 설비			경보 설비		피난 설비		소화활동 설비
소화기	소화전	스프링클러	발신기	화재감지기	유도등	비상조명등	방수구	송수구
99	19	477	19	221	49	14	19	2

□ 안전관리 예산 현황

○ 총괄예산(남산청사) : 649백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	안전점검	보수‧보강	안전조치*	교육‧훈련**
예산액	649	69	552	25	3

* 안전조치 : 유해‧위험요인 점검비용, 유해‧위험요인 신고‧발견시 조치비용(위험표지 설치, 긴급보수 등)
시민재해 발생시 대응비용 등

** 교육·훈련 : 안전관리자 정기교육 등 필요 예산은 ‘부서 기본경비’ 활용

○ 주요 사업 내역

- 청사유지관리, 소방시설 교체 및 노후 냉난방기 교체 등 : 552백만원

- 청사 시설물 안전관리 용역 및 정밀·정기안전점검 비용 : 69백만원

Ⅲ		안전관리 계획

□ 개요

○ 점검대상 : 남산 청사(서울특별시 중부공원여가센터)

○ 점 검 자 : 공원운영과(총무팀), 시설과(시설팀) 각 담당자

○ 점검시기 : 각 설비별 점검 시기에 맞춰 실시

○ 점검방법 : 안전점검 체크리스트를 기준으로 자체 점검 및 전문기관 위탁

○ 추진방향

- 정밀한 안전 점검 및 세부 관리체계를 정립하여 안전사고 사전 예방

- 사고 발생시 신속한 보고 및 복구체계, 협력체계 유지

□ 안전점검 계획

○ 점검 절차 및 종류

점검계획 수립		점검 실시		점검 결과 문제점 도출		개선대책 수립
■ 점검종류 ■ 일시, 장소, 대상 ■ 점검자 ■ 체크리스트 수립		■ 현장과 문서점검 동시수행 ■ 전문기관 의견 청취 및 상태 조사		■ 직원 및 전문가 의견 반영 ■ 실현 가능한 대책 수립		■ 개선계획수립 및 결과보고

- 정기점검 : 일일점검, 주간점검, 반기점검, 연간점검

- 긴급점검 : 설비 이상 등 기타 필요에 의하여 안전 점검 시행

- 특별점검 : 해빙기, 동절기 등 시기에 따른 자체 안전 점검 시행

○ 분야별 자체 점검반(보완)

구 분	반 장	점 검 자	비 고
건축	****	***********	**
토목		***********	**
기계·소방	****	***********
전기·통신		**************************	******
행정(예산)·방호		*********************	******

※ 2022년 상반기 중대시민재해 의무이행 점검 결과에 따라 안전관리 점검반 현행화

□ 유형별 세부 추진계획

① 건축시설물(B등급) 안전점검

○ 관련근거 : ｢시설물안전법｣ 제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

점검유형	점검주기	점검내용	점검기관
정기안전점검	1회/반기(5월/10월)	건축물 내·외부 점검등	안전진단전문기관
정밀안전점검	3종 시설물 3년 (상태 B등급 기준)	시설물 안전점검 등	안전진단전문기관
정밀안전진단	-	3종 시설물의 경우 제외	-

② 기계시설 안전점검

○ 관련근거 : ｢시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣ 제11조(안전점검 실시)

설비명	점검주기	점검내용	점검기관
보일러	일일점검 / 특별점검	가스누출여부 등	자체 (법정검사 비대상)
항온항습기	일일점검 / 특별점검	실내기 계측기, 실외기 등	자체
냉난방시스템	일일점검 / 특별점검	실내외기 작동상태 등	자체
저수조	연 2회(`22년 4월,10월)	저수조 청소	전문업체
	연 1회(4월)	저수조 수질검사	전문업체
위생설비	일 1회 / 특별점검	양변기, 세면기 비데 등	자체
정화조	연 1회(`22년 3월)	정화조 청소, 상태 점검	전문업체
옥내급수관	1회/2년(`22년 9월)	옥내 급수관 수질검사	전문업체

③ 전기시설 안전점검

○ 관련근거 : ｢전기안전관리법｣ 시행규칙 제8조(정기검사의 대상·기준 및 절차 등)

설비명	점검주기	점검유형	점검기관
수·배전반설비	일일점검/특별점검	-	자체
		전기안전진단	전문업체
	연 1회(6월)/ 필요시
		정기검사	전기안전공사
	1회/3년(`22년 11월 예정)
분전반/변압기	일일점검/특별점검	육안점검/절연저항측정	자체
비상발전기	월 2회(첫째, 셋째 주)	시운전, 육안점검	자체
태양광설비	1회/4년(`22년 8월)	정기검사	전기안전공사
에너지진단	1회/5년(`23년 예정)	정기검사	에너지진단전문기관

④ 소방시설 안전점검

○ 관련근거 : ｢소방시설법｣ 제24조, 제25조

｢공공기관 소방안전관리에 관한 규정｣ 제5조, 제7조의2, 제14조

점검종류	점검주기	점검유형	점검기관
소방안전순찰	일일점검/특별점검	소화전, 스프링클러 상태 점검	자체
소방안전점검	월 1회(첫째 주)	남산별관 청사 소방기계시설물 소화기구, 소화설비, 경보설비 등 대피로, 비상구	전문업체
작동기능점검	연 1회(6월 초)	남산별관 청사 소방시설물	전문업체
종합정밀점검	연 1회(12월 초)	남산별관 청사 소방시설물	전문업체

⑤ 승강기 안전점검

○ 관련근거 : ｢승강기 안전관리법｣ 제31조 제1항 및 제4항(승강기 자체점검)

설비명	점검주기	점검유형	점검기관
승강기	월 1회(매월 초)	승강기 및 기타 설비 점검	전문업체

⑥ 도시가스 안전점검

○ 관련근거 : ｢도시가스사업법｣ 제25조(정기검사)

설비명	점검주기	점검유형	점검기관
도시가스	일일점검/특별점검	배관이음부 누설 점검	자체
	연 1회(12월)	가스 누출, 차단장치, 배관상태 등 점검	한국가스안전공사

□ 주요시설 보수‧보강 추진

① 남산청사 내 노후 시스템 냉난방기 교체 공사 【 공사 완료 】

- 공사기간 : `22. 2월 ~ 6월

- 사 업 비 : 450백만원

- 사업내용 : 실내기 121대 및 실외기 13set 교체, 냉매 배관, 배수관 교체 등

② 남산청사 노후 전기 공사(냉·난방기 공사 포함)【 공사 완료 】

- 공사기간 : `22. 4월 ~ 6월

- 사 업 비 : 52백만원

- 사업내용 : 노후 분전반(누전차단기, 전선) / 플렉시블관 설치 등

③ 남산청사 비상 발전기 교체 공사【 공사 완료 】

- 공사기간 :‘22. 2월 ~ 4월

- 사 업 비 : 40백만원

- 사업내용 : 남산청사 기계실 내 비상 발전기 교체 1식

□ 안전관리 관련 법정 교육 이수

○ 특정 안전관리자 교육 이수

안전관리자	교육 주기	교육 이수 현황	교육기관
소방 안전관리자	1회 / 2년	교육 완료 (2월 신규 선임)	한국소방안전원
전기 안전관리자	1회 / 3년	교육 완료 (3월)	전기기술인협회
수도시설관리자	1회 / 5년	교육 완료 (4월 신규 선임)	환경보전협회
승강기 안전관리자	1회 / 3년	교육 완료 (3월 신규 선임)	한국승강기안전공단

※ 안전관리자 최초 선임 시 1년 이내 교육 실시

○ 전직원 대상 안전교육 추진

교육명	교육 주기	교육 이수 현황	향후 계획
산업 안전보건교육	4회 / 1년	교육 진행 중 (1, 2분기 완료)	3, 4분기 교육 예정
소방안전교육	2회 / 1년	교육 진행 중 (상반기 완료)	하반기 대피 훈련 예정(10월)
모의 소방 훈련	2회 / 1년	교육 진행 중 (상반기 완료)	하반기 훈련 예정(12월)

※ 소방안전교육 연 1회 소방관서와 합동 훈련(대피훈련) 실시

□ 사전 유해‧위험요인 점검‧조치

① 시민신고	유해·위험요인 시민 신고시 처리절차 정비

② 관리자 점검	유해· 위험요인 확인·점검 체크리스트에 따라 정기 점검

○ 이용자 측면의 유해·위험요인 사전 발견을 위한 자체 체크리스트

○ 건축, 토목, 소방, 기계, 전기, 가스, 저수조, 보일러 등 7개 분야

③ 인지 후 조치	시민 유해·위험요인 발견 시 매뉴얼 마련(수시)

○ 사전 피해방지조치 방법(위험표지 설치 등)

○ 시설 등 이용제한 여부 판단기준 : 제한범위, 제한시점, 제한기간 등

○ 조치판단기준(즉시조치/긴급안전점검) 및 상황보고체계 등

□ 정기적 대피훈련 실시(소방훈련 등)

○ 대    상 : 본소 근무자

○ 시    기 : 상·하반기 각 1회 실시

○ 훈련방법 : 현지적응훈련·피난안전컨설팅 후 비상대피훈련 실시

- 중부소방서에서 훈련 컨설팅 참여

- 자위소방대 등 조직하여 대피 훈련 및 모의 소방 훈련 실시 (10월)

○ 주요내용

- ‘불나면 대피 먼저’ → 소화요령 중심에서 대피요령 중심으로 의식전환

- 신체결박 및 비상개폐장치 해제, 대피유도 등

- 유형별 피난약자 분류(거동가능/불편/불가)에 따른 실전 대비 방법 등

※  연간 소방훈련(소방교육)은 연2회 이상 실시하되, 소방서와 합동훈련 1회 실시

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

Ⅳ		긴급조치 체계도 및 추진 방안

□ 긴급상황(사고)발생 시 조치체계(보완)

【상황전파】

주변 사고 발생 상황전파

【초기대응】

사고 피해 환에 대한

신속한 치료·병원 긴급 호송

【긴급대피】

화재 확산 등으로

초기대응 불가 시

【신고】

소방서 및 협력 기관 등

【보고】

총괄 및 시설별 담당자

【현장보존】

사고 조사 종료 시까지

【사고원인 조사 및 개선】

사고원인 등 조사 후

위험 요인 개선책 및

재발 방지계획 수립

○ 육성이나 통신장비를 통하여 주변에 환자 발생전파 ○ 응급환자 신고 시 반드시 알려야 하는 내용 - 사고 발생 위치, 신고자 전화번호 - 사고 발생 경위 및 환자 상태 - 주변 위험 요소 유무(화재, 위험물질 등) - 발생 환자 수
【 비상 연락 체계 】
재난종합상황실	☎ 2133-0090
종합통제상황실	☎ 2133-7971 ~ 74
중부공원여가센터 당직실	☎ 3783-5900
관리 감독자 (현업 업무 부서)	☎ (공원운영과) 3783-5911 ~ 5917 ☎ (시설과) 3783-5966 ~ 5974
전기, 가스 공급처 (긴급 연락)	☎ (한국전력 배전 센터) 758-3453
	☎ (한국전기안전공사) 710-8500
	☎ (한국가스안전공사) 3411-2081
중구청 당직실	☎ 3396-4000
화재, 구조, 구급, 재난 (응급의료)	☎ 국번없이 119
	☎ (중구소방서 상황실) 2234-0119
경찰서	☎ 국번없이 112
	☎ (중부경찰서 상황실) 3396-9230
응급 의료 기관	☎ (인제대학교 서울백병원) 3396-9230
	☎ (국립중앙의료원) 2260-7114

□ 긴급상황(사고) 발생 시 단계별 세부 조치 방안(보완)

① 상황전파

○ 긴급상황(사고) 발생 최초 목격자는 비상경보(전화, 육성, 발신기 등)로 주변 사람들에게 사고 상황전파 및 해당 관리 담당 부서에 신고

* 발생지역(건물 내 위치, 설비명 등), 사고 종류, 상태, 신고자 소속·성명

○ 관리 감독 부서 시설 담당자는 현장 확인 후 장소에서 즉각 대응

* 급박한 위험이 있는 경우 건물 내 사람들 신속하게 대피 유도

② 초기대응

○ 안전보건총괄책임자(센터 소장)는 사고 대응 총괄 지휘

- 긴급상황(사고)별 임무가 부여된 담당자는 임무 수행

○ 관리 담당자는 관련 기관에 피해 최소화를 위해 인원 동원 협조 요청

○ 119 등 긴급 상황 연락과 함께 사고를 당한 환자의 특성에 따라 기본적인 응급조치 실시 후 응급의료기관으로 후송 조치

- 긴급 후송 절차

환자상태 파악 후 기본 응급 조치 실시 (심폐소생술 등)	⇨	119 구급대 및 응급의료기관에 신고	⇨	119 구급대 혹은 관용차량 등으로 후송(응급의료기관)	⇨	후송 조치 결과 보고

* 단, 건물 붕괴 등과 같은 위험 상황 시, 직접적인 구호 및 후송조치 생략 후 대피

③ 긴급대피

○ 건물 붕괴, 화재 확산 등 초기대응 불가 시, 청사 내 비상 대피로를 이용하여 건물 내 인원 긴급 대피 조치 유도 ※ 비상 대피로는 붙임1 참고

④ 신고 (보고)

○ 사고 발생 즉시 소방서 및 응급 의료 기관에 유선 신고 후 지체없이발생개요, 피해상황, 조치현황 등을 재난종합상황실에 서면보고

⑤ 사고원인 조사 및 개선

○ 관리 담당자는 사고 발생 원인조사 후 위험요인 개선책 및 복구계획 등이 포함된 재발방지계획을 작성하여 안전보건총괄책임자에게 제출

- 사고원인으로 파악된 문제점을 근거하여 구체적이고 실시 가능한 내용으로 해당 시설 점검 및 유지괸리, 복구 실시

Ⅴ		행정사항

□ 시설물 안전 및 유지관리계획 FMS(시설물종합정보시스템) 입력

○ 건축물 안전점검 및 유지관리계획 등 정기·수시입력 실시(시설팀)

□ 정기점검 결과조치

○ 정기점검 결과 중대한 결함이나 위험요소 발견 시 재난 발생 방지를 위한 사용제한 등 응급조치 시행(부서 공통)

○ 점검 결과 경미한 사항은 즉시 보수·보강 조치(운영팀 보수반)

○ 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 전문업체 보수공사 시행

붙임1. 화재발생시 초동조치 및 피난요령

붙임2. 안전 점검 체크리스트

붙임 1		화재발생시 초동조치 및 피난요령 안내

1. 화재발생시 초동조치 요령

① 최초발견자

❍ 화재전파 및 신고 : “불이야”라고 외치고, 인근 비상벨(발신기) 누름

❍ 소방서(☎ 119)와 청사내 관련부서에 신고

- 남  산 : 기계실(3783-5955), 당직실(3783-5900), 총무팀(3783-5957)

❍ 인접 부서에 화재발생 상황전파 및 소화지원 요청

2. 소화활동

① 주간·평상시

❍ 1차진압(발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용하여 진화작업 실시

❍ 2차진압(발화 2분 이내)

- 입주부서 전 직원 소화기·소화전 등 이용하여 진화작업 실시

❍ 3차진압(자체 소방조직 활용)

- 1·2차 진압 실패 시 평소 편성운영 중인 자체 소방조직 임무 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

② 야간·공휴일

❍ 1차진압(발화초기)

- 당직근무자 및 소내 화재경보 청취자가 소화기를 이용하여 1차진압 실시 및 소방서(119) 신고

❍ 2차진압(발화 2분 이내)

- 당직책임자는 당·숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

❍ 3차진압(소내 근무중인 직원 활용)

- 1·2차 진압 실패 시 소내 근무중인 전직원과 함께 진화작업 실시

- 소방차와 소방대원 도착 시 까지 화재 확대 최대한 저지

③ 기타

❍ 지휘계통에 의한 상황 보고 철저

❍ 소방차 진입로 확보 및 옥외 소화전 활용을 위한 장애물 정리

④ 소화기 및 옥내소화전 사용방법

❍ 소화기

❍ 소화전

3. 문서·물자 반출

① 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자 안전한 곳으로 반출

(1층 또는 옥외 일정한 장소)

② 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지를 위한 출입자 통제

4. 비상대피

① 지상층

❍ 화재발화 초기시 비상계단으로(중앙, 좌·우측 계단 활용) 신속히 1층 지상으로 대피

❍ 연기 및 화염으로 아래층으로 내려오지 못할 시 옥상으로 올라가 지원 요청

② 지하층 : 비상계단을 통하여 건물 밖으로 신속하게 대피

③ 대피시 행동요령 및 유의사항

❍ 미처 대피하지 못한 경우 문이 뜨겁거나 문틈으로 연기가 새어나올 수 있어 문을 열지 말 것

❍ 수건등을 물에 적셔 마스크를 하고, 낮은 자세로 엎드려 노출된 피부 보호

④ 청사 비상시 피난안내도 : 지상 4~2층(외부 피난계단 A.B) → 1층  → 옥외

5. 의료구호

① 화재발생 지점에 갇혀 있는 사람이나 사상자 유무 확인하고 구출

② 의료요원과 구급차량 확보하고 부상자에 대한 응급처치 후 인근 병원 긴급 후송

6. 주요구역

① 상황실(방재실)

❍ 화재발생 신고 접수시 : 즉시 현장 긴급 출동, 발화지점 확인 보고

- 청사관리담당 및 공공안전관

❍ 화재수신기 동작시

- 화재수신기 경보 동작시 현장에 즉시 출동하여 오동작 또는 실제상황 여부 확인

❍ 화재 실제 발생시 우선 119에 신고후 총무팀, 전기·기계실 연락

❍ 화재발생 상황 전파와 대피 및 소화활동 독려

❍ 소방용수 확보 및 급수활동 지원 (소방차량 진입로 확보)

② 전기·기계실

❍ 화재 발생 시 해당층 전원 차단 등 필요사항 즉시 조치

- 청사관리담당 및 전기안전관리자

❍ 유도등 및 비상등 점등 상태 신속 확인

❍ 소화전, 스프링클러 설비 작동 상태 확인 및 미작동 시 수동으로 용수 공급

❍ <도시가스설비> 화재 시 가스공급 차단장치를 가동하여 즉시 가스공급 차단 후 소화전, 소화기등을 이용하여 소화작업 실시

붙임 2		안전점검 체크리스트

건축(토목, 조경) 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
건축	피난 시설 등 건축법상 저촉 여부
	기둥, 보 등 주요구조부의 균열 여부
	지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
	도장재료 마감 및 부식 상태
	형강 등 부재 변위․변형․휨 여부
	무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부
	담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부
	건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목	균열 및 변형 발생 유무
	지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태
	절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부
조경	조경관리시설 토사적치 여부
	교목, 지주목 및 당김줄 상태
기타	개별법에 의한 시설기준 적합 여부
특이사항

기계 설비 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
공기조화설비	냉동기 및 냉온수기 운전상태
	냉각탑 운전상태
	공기조화기 운전상태
	항온항습기 운전상태
	공조덕트 취출구 및 흡입구 상태
	냉난방기 작동상태
	환기팬 작동상태
	에어커튼 작동상태
소방설비	소화가스 방출구 고정 상태
	소화전 및 스프링클러 펌프 작동상태
급·배수 위생설비	저수조 및 급수펌프 작동상태
	집수정관리 및 배수펌프 작동상태
	배관누수 및 밸브류 작동상태
	위생기구류 관리상태
	주방 증기 배관 관리상태
기타	개별법에 의한 시설기준 적합 여부
특이사항

전기 설비 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크값 관리상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부 상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	예비자재 보관 상태
소방설비 (전기)	화재 감지 설비 동작상태
	피뢰, 방범, 경보설비 동작상태
조명설비	등기구 유지(청소)상태
	외부 분전함 침수여부
비상발전기	비상발전기 정상 가동여부
태양열설비	태양열 집열조 및 인버터 상태
기타	개별법에 의한 시설기준 적합 여부
특이사항

소방 시설 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
소화기구	소화약제, 지시압력계 상태
	소화기 정위치 상태
옥내소화전	표시등 및 표시부착 상태
	소화전 앞 적치물 적치 상태
스프링클러	헤드 외형 및 살수 장애 여부
	헤드 설치 상태
자동화재 탐지설비	발신기 표시등 점등 상태
	연기감지기 설치 상태
유도등	피난구 유도등(통로포함) 점등 상태
	피난통로 적치물 적치 상태
가스설비	기동용기 및 저장용기 상태
	수동조작함, 방출표시등 상태
펌프실	MCC판넬 기동 점등 상태
기타	주방식당 가스누설 상태
	보일러 가스누설 상태
	개별법에 의한 시설기준 적합 여부
특이사항

특정가스 사용시설 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
배관도장	배관의 부식 및 도장상태
사용표시	가스명, 흐름방향, 최고사용압력
이격거리	전기계량기, 계폐기 (60㎝이상)
	점멸기, 전기접속기 (30㎝이상)
	미절연 조치된 전선(15㎝이상)
배관의 설치	환기가 양호한 장소 여부
입상관	밸브는 적정 거리유지 여부
배관의 고정	관경13㎜미만 : 1m
	관경13~33㎜미만 : 2m
	관경 33㎜이상 : 3m
배관의 보호관	벽 관통과 부위의 배관 상태
호스설치	호스길이(3m이내)
	T형 연결 여부
	연소기와의 결속상태
가스누출자동차단장치	전원 공급 상태
	표시등 점등 상태
	작동상태(검지부, 제어부, 차단부)
	수분 또는 이물질과 접촉 여부
가스누출	배관 연결 부위 상태 확인
	가스누출 여부 점검
연소기	기기 및 시설 설치 적합 여부
밸브	부식 및 청결 상태
	밸브 작동 상태
	가스 누출 유무
	밸브 핸들 비치 상태
정압실 (정압기)	침수방지 여부 및 작동상태
특이사항

저수조 시설 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
저수조 주위	청결 상태
	고인 물, 용수 등 존재 여부
저수조 본체	균열 및 누수 여부
	출입구 및 접합부 균열 여부
	유출·배수관 접합부분 밀폐여부
저수조 윗부분	물을 오염시킬 설비 및 기기 존재여부
저수조 내부	오염, 녹 등 내부구조물 오염 여부
	수중 및 수면에 부유물질 존재 유무
	외벽도장 손상 및 투과 여부
저수조 맨홀 상태	맨홀 뚜껑 밀폐 상태 여부
	잠금장치 정상 작동 여부
조수조 관 상태	관 누수 및 균열 유무
	관 끝 망(여과부분) 이상 유무
기타	불쾌한 냄새 유무
	색조 존재 유무
	개별법에 의한 시설기준 적합 여부
특이사항

보일러 자체 점검표				결재	점검자	담당자	책임자
점검일자:2022. . .
점검항목	점검항목	점검결과			점검결과 세부내용		비고
		적합	부적합
보일러	안전장치 정상작동 여부
	표면의 과열된 부분 발생여부
	연결부 및 배관 접속부 연결상태
	출입구 및 접합부 균열 여부
	증기, 가스 등 연료 누출 발생여부
	외관상 이상한 오염이나 변색여부
	압력계 정상 작동 여부
	규정 압력에서 보일러 정지여부
	콕크 및 연결관 누수·막힘 여부
	작동상태, 누출이나 이상음 발생여부
	송풍기 정상 작동 여부
	송기시 이상진동 발생여부
	점화나 연소시 냄새발생여부
기타	주변 인화성 물질, 위험물 존재유무
	조명 및 환기상태 적정여부
	화재진압을 위한 소화설비 구비 여부
특이사항