문서번호	수변감성도시과-2026
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장
이진	강승곤	10/04
		박홍봉

2022년 상반기 지하수이용시설 수질검사 결과보고

2022. 10.

물순환안전국

(수변감성도시과)

2022년 상반기 지하수이용시설 수질검사 결과보고

2022년 상반기 지하수 민간관정, 수질측정망, 오염취약시설, 민방위비상급수 등 정기수질검사 대상시설의 지하수 수질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 지하수법 제18조(수질오염의 측정), 제20조(수질검사 등)

○ 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제10조∼제13조

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

계	음용	생활용	공업용	농업용	기타
7,635	201	4,961	198	2,228	47

○ 2022년 지하수이용시설 수질관리 계획(물순환정책과-21131, '22.04.08.)

□ 대상 및 검사주기

○ 지하수개발·이용시설 전체현황                              (단위 : 개소)

○ 대상별 검사주기                   ※ 검사면제 : 청소용, 조경용, 공사용, 소방용 등

구분		검사대상	검사주기		검사기관	비고
민간관정	정 기 수질검사	지하수개발·이용의 허가 또는 신고시설	음 용 수 1회/2∼3년 생활용수 1회/3년 공·농업용수 1회/3년		수질검사 전문기관	법정
특정 이용 시설	민방위비상 급수시설	유사시 비상용 시설 (정부·자치단체시설,공공·민간시설)	음 용	전체항목 1회/년 부분항목 3회/년	보건환경연구원 자치구 보건소	법정
			생활용	1회/3년
	수질전용 측정망	지하수 수질측정망 (일반지역)	2회/년		보건환경연구원	법정
	오염취약시설	주유소, 세차장 등 오염취약시설	중 점	2회/년	보건환경연구원	자체시행('02∼) (관리강화)
			비중점	자치구 자체관리	-

- 음용수 : 1회/2년, 1회/3년(양수능력 30톤/일 미만)

- 생활용수 및 공업용수(양수능력 30톤/일 이상) : 1회/3년

- 농업용수(양수능력 100톤/일 이상) : 1회/3년

- 수질측정망 : 2회/년, 오염취약시설 : 2회/년, 민방위(음용수) : 4회/년

대상시설	개소수	일반관정	수질측정망	중점관리대상	민방위비상급수
합 계	1,485	572	100	278	535

Ⅱ		'22년 수질검사대상

: 1,485개소

□ 검사대상 현황                                 (단위 : 개소)

○ 일반 사용 관정 : 민간소유 572개소

구 분		계	지 하 저장탱크	공 장	공사장	세차장 등	폐기물 야적장 등	재래시장 등 기타
오염취약시설		625	219	54	65	94	28	165
	중점관리대상	278	104	15	12	48	9	90

○ 지역지하수 수질측정망 : 100개소(자치구별 4개소)

- 국가지하수수질측정망(전국 688개소, 서울시 관내 3개소) 보조측정

○ 오염취약시설(주유소, 세차장, 재래시장 등) : 중점관리대상 278개소

(단위 : 개소)

구분	계			정부지원(국·시비)			지자체(시비)			공공용(공공기관+민간)
	소계	음용	생활	소계	음용	생활	소계	음용	생활	소계	음용	생활
시설 (개소수)	1,145	171	974	102	28	74	81	25	56	962	118	844

○ 민방위 비상급수시설(총 1,145개소): 535개소

- 음용수(171개소) : 전체 46개항목(1회/년), 부분 6개항목(3회/년)

- 생활용수(364개소): 1회/3년                                  (단위 : 개소)

수질항목	합 계	미생물	유해무기물	휘발성유기물	농약	심미적영향물질
음용수	46	3	11	11	6	15
생활용수	20	1	7	8	2	2
공·농업	15		7	4	2	2

* 급수능력 : 239,435톤/일(음용 78,209톤/일, 생활용 161,226톤/일)

□ 검사항목      ※ 붙임 1 참조

○ 음용수(46개 항목), 생활용수(20개 항목), 공·농업용수(15개 항목)

구 분	검사대상	검사결과		미검사	폐공(해지)	비 고
		적합	부적합
총 계	1,485	729	45	43	48	620
일반관정	572	147	8	9	18	390
수질측정망	100	93	3	2	2	-
중점관리대상	278	236	7	22	13	-
민방위비상급수	535	253	27	10	15	230

Ⅲ		'22.상반기 검사결과

□ 검사결과 : '22년 상반기 774개소 검사완료(총 1,485개소)

○ 적합 729개소, 부적합 45개소, 미검 43개소, 폐공/해지 48개소

(단위 : 개소)

연번	합계	일반관정(572)		수질측정망(100)		중점관리대상(278)		민방위급수(535)		조치사항
	45	8	부적합항목	3	부적합항목	7	부적합항목	27	부적합항목
1	종로	1	총대장균군			1	질산성 질소			이용중지/재검의뢰
2	용산					1	pH			재검의뢰
3	중랑							2	총대장균군 1, 우라늄 1	이용중지
4	성북							1	철, 탁도	이용중지/재검의뢰
5	도봉			1	총대장균군, 색도, 아연, 철, 탁도	2	TCE 1, 수은 1	3	TCE 1, 총대장균군 2, 아연 2 색도 1, 아연 2, 탁도 2	이용중지
6	노원							1	총대장균군	재검의뢰
7	서대문							1	염소이온	재검의뢰
8	마포	1	페놀							수질개선/재검의뢰
9	강서			2	일반세균 2, TCE 1, 철 1, 망간 1, 탁도 1			7	총대장균군 6, 질산성 질소 1	재검의뢰
10	구로							1	TCE	수질개선
11	영등포					1	질산성 질소			재검의뢰
12	동작							1	총대장균군	필터교체
13	강남							1	일반세균, pH, 망간	재검의뢰
14	송파							3	철 1, 색도 1, 총대장균군 2	이용중지
15	강동	6	총대장균군 3 염산이온 2 질산성질소 1			2	질산성 질소 1 염소이온 1	6	총대장균군 5, 라돈 1	이용중지

□ 부적합내역

○ '22년 상반기 수질검사대상 1,485개소 중 부적합 45개소(3.0% 부적합)

- 일반관정 8개소, 수질측정망 3개소, 중점관리 7개소, 민방위급수 27개소

○ 주요 초과항목 : 총대장균군, 일반세균, 염소이온, 질산성 질소

※ '22년 검사대상 1,485개소 중 620개소 하반기 검사예정

Ⅳ		조 치 사 항

□ 민방위비상급수시설 및 일반관정

○ 기준초과 시설(35개소)은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 정수필터교체 및 수질개선명령

▶ 미생물, 일반물질 초과 시 : 정기적 관정청소, 소독 및 양수 실시

▶ 유해물질 초과시         : 주변 오염원 조사 및 수질개선조치 등

○ 수원고갈 및 개발·이용기간(5년+5년) 종료 등 미 사용시설은 폐공처리

- 1개월 이내의 기간을 정하여 원상복구 명령(2회연장 가능)

*법 제15조에 따른 원상복구(명령) 이행치 않은 경우(과태료 부과)

□ 수질측정망

○ 수질검사결과 통보시 "국가지하수정보센터"(www.gims.go.kr)입력

○ 기준초과 시설은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 부적합 3개소(도봉구 1, 강서구 2)

○ 이용종료, 폐공예정 등으로 측정지점 폐지 시 대체지점 선정

- 폐공예정 2개소(강북구 1, 도봉구 1)

□ 중점관리대상시설

○ 일반항목 기준 초과시 이용 중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 7개소(종로구 1, 용산구 1, 도봉구 2, 영등포구 1, 강동구 2)

○ 특정유해물질 기준 초과시 이용중지 및 수질개선 조치, 오염원조사 실시

후 재검사(사업장 취급 특정유해 오염원일 경우 토양정화명령 조치)

○ 대상관정의 폐지, 시설고장 등으로 수질검사 불가능시 인근 관정으로

대체 선정: 13개소(종로2, 중1, 성북1, 강북4, 도봉2, 은평1, 금천1, 영등포1)

Ⅴ		행 정 사 항

: 자치구 조치(협조) 사항

○ 2022년 지하수이용시설별 수질검사결과에 따른 조치사항 이행

- 부적합시설(45개소)은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

○ 자치구별 미검사(620개소) 관정은 '22년 하반기 검사완료 예정

- 일반관정(390), 민방위급수(230)

○ 폐공(예정)처리 및 수원고갈/휴·폐업 시설은 대체지점 조사·선정

- 일반관정(18개소): 종로1, 은평2, 서대문1, 마포6, 구로3, 금천3, 영등포2

- 수질측정망(2개소): 강북1, 도봉1

- 중점관리대상(13개소): 종로2, 중1, 성북1, 강북4, 도봉2, 은평1, 금천1, 영등포1

○ 지역지하수 측정망 및 지하수 이용실태조사 결과 입력철저

- 지하수 측정망 : 상반기(당년 7/31일 까지), 하반기(익년 1/31일 까지)

- 지하수 이용실태조사 결과 : 익년 3/31일 까지

붙임 1. 2022년 지하수 용도별 수질기준 1부.

2. 2022년 시설별 수질검사결과 현황 1부.  끝.