문서번호	기획관리과-26272
결재일자	2022. 10. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
이래운		김진기	10/07
			추경수
협 조
	주무관			소순선

청사 옥상 안전난간 설치 계획

2022. 10.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

청사 옥상 안전난간 설치 계획

우리 센터 옥상의 추락 등 위험을 방지하기 위한 안전난간을 설치하여 안전사고 예방에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 건축법 시행령 제40조 제1항(시행 2022. 8. 4.)

- 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대등의 주위에는 높이 1.2미터 이상의 난간을 설치하여야 한다.

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)

Ⅱ		시설현황

○ 면       적: 324㎡(옥상 옥탑층)

○ 시설물 현황: 태양광 설비, 통신장비, 비상발전기 연도 등

○ 사용승인일: '94. 10. 19.

○ 현황사진 및 도면

옥상 옥탑층 사진	옥상 옥탑층 도면

○ 현실태 및 문제점

- 옥상 옥탑층에 안전난간이 설치되어 있지 않아 시설물 점검 등 옥상 옥탑층 이동 시 추락 등 안전사고의 위험이 있어 개선이 필요

※ 안전난간 설치기준: 바닥으로부터 1.2m이상

Ⅲ		조치계획

○ 사업개요

- 사 업 명: 청사 옥상 안전난간 설치

- 설치장소: 옥상 옥탑층

- 규격 및 수량: W1200×H1200mm(스테인리스강), 90m

- 계약방법: *************

- 소요예산: **********

- 예산과목: 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 추진일정

- '22. 10. : 조달구매 발주 및 계약체결

- '22. 10. ~ 11. : 물품납품 및 설치

Ⅳ		행정사항

○ 추락 등 안전사고 예방을 위해 신속 구매·설치

○ 안전난간 설치기간 중 옥상 출입자제 사전안내.  끝.